 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170330
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   全自动振动切片机       1台
第2包   微电极拉制仪           1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年03月10日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年03月30日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年03月10日   

第1包  全自动振动切片机参数要求
联系人：徐老师18021536221
1.样品垂直进样：最大20mm
2.间隙角角度可在15度，18度和21度中选择

3.速度，振幅，切片厚度可编程设定（自动模式）

4.刀架的移动为电动，速度可以在0.01-1.5mm/s进行调节：

5.在0.01-0.1之间，以0.01mm/s递进

  在0.1-0.5之间，以0.02mm/s递进

  在0.5-1.5之间，以0.01mm/s递进

6.马达控制的刀片回缩过程可以加速，速度2.5mm/s

7.振幅调节范围0-3mm，以0.05mm递进

8.频率：85Hz±5Hz

9.可以在半自动和全自动切片模式间切换

10.切窗可自由编程，两个独立编程决定的切窗边缘

11.2种全自动的切片模式

   单独或连续模式

12.刀架回退行程中，样品回缩，切回缩值在0-100μm之间可调

13.刀片前进和回退速度可手动调节，速度在1-5mm/s之间以0.5mm/s递进

14. 在刀片手动前进和后退模式下，刀片的振动可以开启或关闭

   可以使样品快速向刀片抬升。可以使样品快速回到初始位置以便进行安全快捷的样品更换

15. 可以用调节按钮在每一次切片以前进行手动进样（如果选择半自动模式）

   手动进样厚度可调节，范围是1，10和100μm，选定的切片厚度可以用MEMO

16. （存储）键保存，切片厚度总计，可以在任意位置重新设定

第2包：微电极拉制仪参数要求
联系人：徐老师18021536221

1、可编写并存贮多达100个拉制程序。

2、提供膜片钳微电极与细胞内记录电极的拉制程序样例。

3、每次拉制都产生两个对称的电极，重复性好。

4、拉制温度不受限制。可满足多种需求。

5、可进行两次以上的循环拉制，有效控制微电极杆部的长度。

6、能拉制稳定、可靠的尖端小于0.03微米的电极。

7、具真空荧光显示。

8、拉制程序可写保护锁，防止不经意的改动。
