 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161220
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   微量高速冷冻离心机          1台
第2包   高速冷冻离心机              1台
第3包   校主页平台等级保护测评服务  1套
第4包   存储磁盘扩展柜              1套
第5包   网络互评教学平台            1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年11月30日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年12月20日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月30日   

第1包   微量高速冷冻离心机参数要求

联系人：贾老师13814817909
1．品名、数量及用途

1.1  品名：落地微量高速冷冻离心机
1.2  数量： 1台

1.3  用途：各种分子生物学实验室，生命科学，生物实验室理化实验室的离心 

2． 工作条件
2.1环境温度 5 - 40°C 室温

2.2 湿度最高可达 95%
2.3220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下；
3.主要技术指标
*3.1落地离心机
*3.2最大转速：不小于16,000rpm
3.3 最大相对离心力：21,130 x g
3.4 最大容量：转子兼容50ml x 4以及15mlx4 
*3.5最大离心管容量(1.5/2.2ml)：一次72管，TMA-300 (42º固定角转头)
3.6驱动电机：无刷感应电机
3.7数据输入：转盘数字设定
3.8速度/RCF指示：数字式 (x100rpm/100 x g)
3.9速度设定范围：300 - 16,000rpm/100rpm增量
3.10 RCF设定范围：100 - 21,130 xg/100 xg增量
3.11加速时间：自动 (6 - 37秒)
3.12减速时间：自动 (10 - 45秒，软制动功能关闭)
*3.13温度设定范围：-9℃ - 35℃/1℃增量
3.14安全设置：门锁，门检测，超速检测，过热/过冷检测，自动转头鉴别系统，电制动
4技术服务
4.1安装、调试及培训：

4.2验收及验收标准：

4.3维修及技术服务 从出厂之日起质1年，在中国有技术维修中心。当地代理商以及中国区技术维修中心负责售后工作。

、
第2包   高速冷冻离心机参数要求

联系人：贾老师13814817909
1．品名、数量及用途

1.1  品名：落地式高速大容量冷冻离心机

1.2  数量： 1台

1.3  用途：分子生物学DNA\RNA 的分离，提纯；血液样品分析前的处理；细胞培养物的离心；大通量酶免和测序样品前处理 
3． 工作条件
2.1环境温度 5 - 40°C 室温

2.2 湿度最高可达 85%
2.3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下；
3.主要技术指标
*3.1落地离心机：大容量设计 

3.2最大转速：不小于21,000rpm
3.3 最大相对离心力：46,850 x g
*3.4 最大容量： 4000ml，1000mlx4 
3.5微处理控制系统
3.6驱动电机：无刷感应电机
3.7数据输入：转盘数字设定
3.8速度/RCF指示：数字式 (x100rpm/100 x g、10xg)
3.9速度设定范围：100rpm增量
*3.10 RCF设定范围：0 — 46,850G/10G增量
*3.11温度设定范围：-9℃ - 35℃/1℃增量
*3.12 时间设定范围：0-50秒.（10秒增量），0:01to9:59（1分.增量），10-24小时（1小时增量）

*3.13 记忆功能：每个转子有三个记忆模式，对每个菜单可储存99组记忆

*3.14 编程操作：可以

*3.15 离心力整合操作：可以

*3.16 连续流转子：可以
*3.17 十步加速十步减速

*3.18 其它功能：用BART代码自动设定转速，半径设定，日期和时间设定
*3.19 制冷剂：环保制冷剂

3.20安全设置：盖子互锁，盖子开启/闭合监测，超速监测，失衡监测，电流过大监测，转子识别系统，电机电流监测，温度错误监测。

3.21 电源匹配：AC220/230/240V,50/60HZ,1P,30A

3.22 额定电流：18A

4技术服务
4.1安装、调试及培训：

4.2验收及验收标准：

4.3维修及技术服务 从出厂之日起质1年，在中国有技术维修中心。当地代理商以及中国区技术维修中心负责售后工作。

第3包   校主页平台等级保护测评服务参数要求

联系人：潘老师025-86869303

一、投标人资质要求：
1) *投标人必须已列入江苏省信息安全等级保护协调小组办公室推荐测评机构名单中。
2) *投标人必须已列入南京市公安局等级保护测评备案机构名单中。
3) *江苏省信息安全等级保护工作协调小组办公室颁发的信息安全等级保护测评机构推荐证书（复印件）。
4) *南京市公安局信息安全等级保护测评机构异地备案证明材料（有效材料复印件）。
5) 本次采购不接受进口产品投标。
6)  *等保系统地勘或答疑，时间：2016年12月12日。地点：南京医科大学江宁校区。联系人：潘老师 025-86869303。本次采购只接受按时地堪签到的投标人参与，以现场签到为准。
二、项目技术参数与要求
1.技术方案
  项目计划书：
项目计划安排较顺畅、合理。
2、等级测评要求：
（1）确定各系统范围和分析对象
明确不同等级信息系统的范围和边界，通过调查或查阅资料的方式，了解信息系统的构成，包括网络拓扑、业务应用、业务流程、设备信息、安全措施状况等。确定了每个等级信息系统的分析对象，包括整体对象，如机房、办公环境、网络等，也包括具体对象，如边界设备、网关设备、服务器设备、工作站、应用系统等。
（2）形成评价指标和评估方案
根据各个信息系统的安全保护等级从信息系统安全等级保护基本要求中选择相应等级的指标，形成评价指标。
（3）现状与评价指标对比
通过各种方式进行安全技术和安全管理方面的评估，判断安全技术和安全管理的各个方面与评价指标的符合程度，给出判断结论。整理和分析不符合的评价指标，确定信息系统安全保护的基本需求。
3、测评技术要求：
根据《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》，测评应包括两个方面的内容：一是安全控制测评，主要测评信息安全等级保护要求的基本安全控制在信息系统中的实施配置情况；二是系统整体测评，主要测评分析信息系统的整体安全性。
安全控制测评是信息系统整体安全测评的基础。对安全控制测评使用测评单元方式组织，分为安全技术测评和安全管理测评两大类。
系统整体测评涉及到信息系统的整体拓扑、局部结构，也关系到信息系统的具体安全功能实现和安全控制配置，与特定信息系统的实际情况紧密相关。测评人员应根据特定信息系统的具体情况,结合测评则要求,制定系统测评的具体内容,在安全控制测评的基础上，重点考虑安全控制间、层面间以及区域间的相互关联关系，测评安全控制间、层面间和区域间是否存在安全功能上的增强、补充和削弱作用以及信息系统整体结构安全性、不同信息系统之间整体安全性等。
4、项目实施要求：
对本校等保情况及网络结构较熟悉，协助本校完成前期等保整改，有5次以上高校等保测评经历。
5、测评方案：
测评方案针对性强，设计非常合理，对项目理解全面透彻。
6、质量保证方案：
承诺并采取一系列完善的措施，保证项目实施质量得到有效控制。
7、后续增值服务：
（1）信息安全风险评估，通过安全策略检查、文档查看、业务流程分析、网络拓扑分析、人员访谈、入侵检测系统收集的信息和人工分析等手段对可能潜在的威胁进行分类、分析和定性。结合资产、威胁和脆弱性分析结果，对现有的预防性安全措施和保护性安全措施进行有效性测试、评估。
（2）安全防护措施落实服务，定期制定可行的漏洞扫描计划，并对所有业务系统使用的主机、网络设备、应用中间件系统和数据库系统进行漏洞扫描和分析研判，出具相关的安全检测结果报告。针对三级系统，模拟黑客攻击手段，对外网站点进行可控的渗透测试，获取系统权限或找出系统的安全缺陷，以评估站点系统的安全性。
（3）安全加固与优化服务，通过调整网络边界、重要节点的访问控制策略、网络架构优化、修复和升级网络设备IOS、消除安全漏洞、配置安全基线等方法加固网络层面的安全。并加强系统恶意代码防范、系统安全防护措施、补丁和安全设置、系统安全策略检查等手段，加固和优化主机系统的整体安全。
（4）信息安全管理制度梳理，梳理和核查包括不限于以下各项信息安全管理制度及制度执行情况：
a)信息安全组织架构设置；
b)信息安全人员配备和岗位职责制定优化；
c）信息系统的规划、建设、运维、废弃等环节的信息安全制度制定；
d）信息安全制度执行情况记录。
（5）信息系统安全实时监控服务，对网站的网络响应时间、主机响应时间、页面响应时间、数据库响应时间等相应指标对网站性能进行实时监控，以保障网站业务连续性和稳定性。
第4包   存储磁盘扩展柜参数要求

联系人：陈老师025-86862861
IBM V7000存储扩容，数量1套
	序号
	指标
	指标具体要求

	1
	存储扩容
	在原有IBM V7000存储上增加一套磁盘扩展柜，并配置12块3T 硬盘，并负责在不影响用户现有运行环境的前提下，无缝与用户所有应用软件运行环境的集成以及虚拟化环境的部署工作。

	2
	服务
	提供原厂针对本项目授权和3年原厂质保证明原件，所有产品用户注册信息为南京医科大学。


第5包   网络互评教学平台参数要求

联系人：李老师13814017705
项目名称：临床诊断学学生学业互评系统
技术要求：
建设整体要求：本次招标建设的系统需依托校园网运行。
1、 互评系统概述
临床诊断学学生学业互评系统是一套帮助教师和学生进行临床训练的学习评价系统。系统可为教师提供一套集任务布置、学生互评及结果分析为一体的辅助教学解决方案，能极大地提高临床技能教学的效率及质量。
2、 建设内容需求
系统应依托校园网运行，并提供“师生互动”和“生生交流”的功能。平台需分为教师端及学生端。系统需分为教师端及学生端。教师端应提供如“任务布置”、“学生互评”及“结果分析”等功能。学生端应提供如“作业提交”、“自我评价”和“生生互评”等功能。
系统需构建并实现以“联立诊断”为基础的互评模型，能够通过给定的“金标准（Golden Standard）”计算出每个学生的评价的敏感性、特异性及评价可靠性。
系统需提供分布式考核档案分发功能，以保证集中评价时的系统可靠性及稳定性。
3、 系统要求及建设内容
平台需分为教师端及学生端，并需附分布式考核评价系统。对教师端、学生端及分布式考核评价系统建设内容的需求如下：
1． 教师端
1） 课程管理
用于添加、修改和删除当前教师所管理的课程信息。根据教研室的管理特点，要求一门课程可以设置不同权限的管理员。分级管理员的操作权限由课程负责人指定，只有课程负责人才有权限进行作业布置等涉及课程管理的操作，其他的老师只能通过系统进行协助课程负责人进行相关的操作，包括作业查看、作业批改等。
2） 教学计划管理
根据不同的教学计划（根据不同教学进度表的要求），合理的编排教学进度，同一教学计划下的学生，开展相同进度的学习评价。这样，就可以合理的将学生进行教学小班化，并且进行合理的管理。
一门课程根据不同的需要一般需要建立多个教学计划，并为不同的计划设置教学负责人和在学的学生。
3） 题目管理
用于添加、修改和删除系统中的训练资源，同时需要对设定的训练资源进行评分标准的设置：包括每一步操作的文字性描述和分值。在设定训练资源的时候，教师需要上传一份标准的师范操作作为参考标准，该参考标准将在学生训练前被学生在线浏览学习。
4） 作业安排
根据教学进度，由教学负责人通过系统进行作业的布置。在作业布置计划中，需要将该作业对应于某一训练资源，同时设定作业完成的时间和作业完成的方式。
在学生根据时间完成作业后（截止时间之后），可以对作业的计划进行管理：
· 教师可以查看本次作业的完成情况，查询未完成作业的学生的信息。
· 教师可以根据作业的要求对某些学生的操作进行专家评价，确定评价的标准。
· 开通互评
5） 过程性控制数据统计
在学生完成自评和互评后，系统可以自动计算出学生某项训练的评估数据：
成绩统计：学生的成绩由两个部分组成：评价能力和训练效果。评价能力可以根据客观的评价结果计算出来；训练的结果可以根据系统提供的基于Bayes的诊断获取，同时综合这两部分的成绩，形成学生训练的最终成绩。
知识点统计：根据学生训练的效果，可以获取学生整体对该训练的掌情况，系统可以计算出知识点掌握情况的分布，便于教师对课程教学的进行反馈。
2． 学生端
1） 作业查看和提交
查看已发布的作业和提交已完成的作业的模块。学生可以用于查看教师作业的布置情况。同时，根据作业布置的时间安排，及时地提交作业。临床诊断学体格检查训练的作业提交形式均为视频格式，学生课后训练时，可通过手机、pad等拍摄设备进行同步录制；完成训练后，既可直接通过手机或pad上传视频，也可通过系统提供的视频转换软件进行视频转码后上传系统。
学生上传训练操作后，其操作视频就作为学生学习过程的记录，可以供学生在之后的学习过程中随时查看，也可作为学生终生学习的一个痕迹。
2） 作业自评
在训练提交截止时间后，学生即可进入自评模块对自己提交的训练作品进行自我评价。评价的过程中，系统会提供参考操作的视频和具体的评分标准，采用双屏视频显示的方式，供学生进行自我训练效果的评价。
学生的训练操作视频将在互评中被其他学生进行评价，其中以时间为线索的文字性评价将被系统记录。学生在浏览自评视频时，这些文字性的信息将以同步字幕的方式在视频中进行呈现（弹幕方式），可以更好的帮助学生纠正自我的训练操作。
3） 作业互评
对于每一次操作，系统将会随机地分配3-4份他人的训练操作供一位学生进行评价。在评价每一份作品时，系统都会提供相应的训练操作视频、参考操作视频和文字性的评分标准。学生只需对其进行满足或不满足的评价即可。系统根据学生对 “金标准”评价的一致性，计算学生评价的敏感性与特异性，并给出学生的评价得分。利用“联立诊断”算法，计算每份作品经多人评价后的操作得分。评价得分和操作得分相加，作为学生的综合得分。
根据对训练操作不同阶段的理解，学生可以在整个学习过程中多次进行相互评价，学生的训练效果得分将由系统动态的修改。
3. 分布式考核评价
临床诊断学学生学业互评系统也可以用于阶段性考核和课程的终结性考核。在考核完毕组织学生进行集中评价时，由于服务器性能和整个网络带宽的局限性，本系统同时提供了分布式考核档案分发系统和在线实时评阅系统用于解决以上问题。
4、 售后服务要求
（1）质保期1年，在验收合格后开始计算。
（4）中标人应提供定期的咨询服务（质保期内至少每半年一次，质保期后至少每年一次）。
5、 培训要求
（1）中标人需免费提供满足应用系统的使用、操作和管理等要求的技术培训服务。对具体操作人员进行系统操作的培训。中标人需免费提供所涉及产品、内容的咨询。
（2）中标人不限制培训参加人数。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统运作前完成。
（3） 向采购人提供全面的培训，并提供必要的培训资料。
