仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180320
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  倒置荧光显微镜及显微操作系统       1套
第2包  倒置荧光显微镜                     1套
第3包  思科核心交换机维保                 1年
第4包：互联网内容加速服务                 1批
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用美元报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年02月27日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年03月20日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年02月27日   

第1包  倒置荧光显微镜及显微操作系统1套参数要求

联系人：赵老师15195885975

※1 .光学系统：研究级主机，内置1.5X-2X中间放大变倍装置，可同时搭载双层荧光光路；无限远光学系统，齐焦距离≥60mm，观察方式：相差，明场，荧光，霍夫曼

2．照明系统：高功率LED透射照明，寿命≥6万小时，内置“复眼透镜”照明装置，解决明场点光源产生的照明不均匀现象，使得观察标本照明亮度更加均匀； 

3 .目镜： 10倍目镜，视场数22mm，每个目镜屈光度独立可调；目镜筒：双目观察镜筒，瞳距可调；

4. 系统聚光器：七工位聚光镜转盘，NA≥0.52,WD≥30mm，具备相差模块，霍夫曼模块，方便转换和光路的切换；

5.机械载物台：大面积长行程手动载物台，行程X≥±57mm、行程Y≥±36.5mm，不需要移动多孔板只需移动载物台就可观察整个多孔板，移动行程可3级调节，可以限制移动范围以确保安全操作

6.物镜转换器：六孔物镜转换器；
7.平常半复消色差相差物镜和荧光霍夫曼物镜各一套：
   4X   N.A. 0.13, W.D. 16.4.0 mmPL

   10X  N.A.≥ 0.30, W.D. ≥15.2 mm,Ph1
   20X  N.A. ≥0.45, W.D. ≥8.2-6.9mmPh1
10X  N.A. ≥0.25, W.D. ≥6.2mm NAMC

 20X  N.A. ≥0.45, W.D. ≥ 8.2-6.9mmNAMC

 40X  N.A. ≥ 0.60, W.D. ≥3.6-2.8mm, PH2
8.六工位荧光滤光块转盘，具有手动光阐，长寿命外置式荧光光源，DAPI/FITC/TRITC三个带通型滤光块，与显微镜光纤连接，130金属卤化物灯，灯管寿命2000小时以上;荧光附件具有消杂光系统，提高成像信噪比；具有复眼透镜，使得观察标本照明亮度更加均匀
※9.科研级成像系统：显微镜同品牌，科研级SCMOS芯片，真实物理像素≥1625万像素，芯片尺寸≥1.7英寸，曝光时间：1/1000-60S,USB3.0传输速度最高45FPS，动态范围：ISO200~ISO12800，能敏锐地捕捉到弱荧光甚至极弱荧光；
10.专业图像分析软件：显微镜同品牌，完美控制相机、可以添加标尺，具有放大镜功能，可以多通道荧光叠加，手动添加标签注释功能，图像软件终身免费升级；
11.显微操作系统：粗微动一体化设计，附带“同位”功能：为了更快速，更简便地更换培养皿，这一功能使被抬高的微针能迅速地回到原始标准位置.为配合快速重定位，驱动机构带有一套X，Y，Z三轴各自独立的刻度指示。具有增强防震性能的显微镜接口，能保证更平稳的操作。通过中央摇杆，比例化动态控制。
注射器一：气压式注射器；总体积 ≥4240ul，最小精度 ≤40ul；
注射器二：油压式注射仪，总体积 ≥1000ul，最小精度 ≤1.5NL

12.配套热台：尺寸：W127.5xD85xH3(mm),玻璃厚度：1mm，温度设定：室温-60℃
13：配套计算机工作站
第2包  倒置荧光显微镜1套参数要求

联系人：杨老师13951809019
1. 光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm
2. *主机：倒置显微镜，具有明场，荧光，观察功能，可升级霍夫曼相衬、微分干涉等高级观察功能；端口：插入式分光端口模块

3. 调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；粗调每转≤37.7mm，微调每转≤0.2mm；

4. 载物台：长柄式机械载物台，行程：≥X126 x Y78mm,长行程使得用户可以观察整个多孔板；

5. *照明系统：高亮度白光LED照明，内置复眼透镜，照明均匀；目镜筒：双目镜筒，≥35°倾角，瞳距≥50-75mm，10X目镜，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调；

6. *物镜：超级平场荧光物镜；
4X   N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm

10X  N.A.≥ 0.30, W.D. ≥15.2 mm,Ph1
    20X  N.A. ≥0.45, W.D. ≥8.2-6.9mmPh1

 40X  N.A. ≥0.6, W.D. ≥ 3.6-2.8mmPH2

7. *物镜转换器：五孔物镜转换器,可直接升级DIC；聚光镜：LWD聚光镜，N.A.≥0.52；W.D.≥30mm； 
8.*荧光系统：长寿命外置式荧光光源，DAPI/FITC/TRITC三个带通型滤光块，与显微镜光纤连接，130金属卤化物灯，灯管寿命2000小时以上

9.成像系统：彩色 sCMOS芯片，采集分辨率≥2880×2048,帧数：≥30fps，曝光时间：100us-30s，原厂同品牌0.55X C-mount数码接口，USB3.0数码接口连接；专业图像分析软件：显微镜同品牌，完美控制相机、可以添加标尺，具有放大镜功能，可以多通道荧光叠加，手动添加标签注释功能，图像软件终身免费升级；
第3包  思科核心交换机一年维保参数要求

联系人：潘老师025-86868136
1、 标的简要说明
	序号
	型号
	数量
	序列号
	序号
	型号
	数量
	序列号

	核心交换机1：江宁校区 Catalyst 7609
	核心交换机2：五台校区 Catalyst 7609

	1
	CISCO7609
	1台
	FOX0845008Q
	9
	CISCO7609
	1台
	FOX0911071B

	2
	WS-SUP720-3B
	1块
	SAD09280993
	10
	WS-SUP720-3B
	1块
	SAD09280AHS

	3
	WS-SUP720-3B
	1块
	SAD09280991
	11
	WS-SUP720-3B
	1块
	SAD09280AS3

	4
	WS-CAC-3000W
	1只
	SNI0918ALZ2
	12
	WS-CAC-3000W
	1只
	SNI0918ALY1

	5
	WS-CAC-3000W
	1只
	SNI0910ALFW
	13
	WS-CAC-3000W
	1只
	SNI0918ALZ9

	6
	WS-X6724-SFP
	1块
	SAL1108HXWL
	14
	WS-X6724-SFP
	1块
	SAL09243DX9

	7
	WS-X6148-GE-TX
	1块
	SAL092752WB
	15
	WS-X6148-GE-TX
	1块
	SAL092752V1

	8
	WS-X6708-10GE      
	1块
	SAL16095KD0
	16
	WS-X6708-10GE
	1块
	SAL16095KD8


2、 总体要求

根据要求对以上设备提供为期1年的维护服务（设备质保服务要求思科原厂提供，系统维护可以由代理商提供）；维护期内按照要求负责有关硬软件系统的免费维护、保修、升级等服务；能够提供所列保修设备的备品备件库。

投标单位必须具有所投产品的经营资格的独立法人，须具有计算机系统集成资质三级以上（含）资质证书，并具有同类项目系统集成能力，维保能力并提供相关案例。须通过相关ISO9001技术服务质量体系认证 。须有相应CCIE工程师1名。在南京地区具备固定的维护服务部门或者机构。

第4包：互联网内容加速服务参数要求

联系人：潘老师025-86868136
概述

业务需求
本期的主要目的是为校园网用户对互联网内容提供直连的服务，打造校园网用户及CP方IDC、POP、CDN等的快速通道。通过域名重定向、IP track、BGP等技术手段或组合手段建立直连关系，提供不低于500M带宽互联网内容服务，提升用户上网体验、节省经营成本。
链路要求
投标方承诺将CP资源方经过传输直接落地到招标方指定机房，具体的长途传输性能要求如下：
从招标方至投标方长途传输两端网络设备之间，
· 平均丢包率≤1‰；
· 平均延时≤15ms；
· 延时抖动上限50ms；
· 传输带宽利用率>95%；
· 传输可用性99.9%。
投标方必须详细描述（拓扑和文字）出资源方至招标方指定机房的各个节点（整条链路的所有节点信息）的方案以及设备型号、每个所占用端口信息、路由信息，测算各段传输距离。以及每个节点的安全保障措施和方案。
资源上线要求
招标方在所有投标方资源服务期间具备流量及协议随时调配的权利。
投标方必须按照招标方要求对新增服务能力或服务流量协议提出书面申请，在无书面申请的情况下，招标方有权对其服务的流量不予结算，并扣除其违约金。
带服务器服务模式的要求
服务器由投标方提供，投标方具备服务器所有权。服务器由招标方统一管理或直接具备系统查看权限（或投标方每周发送服务器使用报告及安全维护报告），任何服务器及网络调整、修改、上下线必须书面提前24小时通知招标方项目责任人(紧急情况下电话通知）。
资源接入要求
在条件具备或允许的前提下，招标方鼓励接入CP在本省（本地）IDC、POP、CDN资源。
安全要求
网络安全

网络系统应支持访问控制、安全检测等一系列安全功能，应提供完整的网络监控、报警和故障处理功能。

1、安全策略

投标方必须明确需要重要保护的对象，并设计合理的访问控制策略，包括：网络访问控制策略、主机访问控制策略和应用访问控制策略。

2、流量安全，投标方必须提供详细的流量安全服务备份方案，确保整体流量的问题服务，投标方需详细阐述流量服务安全方案。

3、定义完备的安全策略，阐述安全方案。

4、能够抵御XSS、SQL注入、Cookie欺骗，伪域名访问和SYN Flood等网络攻击。保障用户在业务使用过程中不会同伪造Web站点通讯。

系统安全

1、投标方对所投项目为招标方开放流量监控后台，使得招标方通过后台实时监测服务流量。

2、投标方按需应答：系统应具备访问权限的识别和访问控制功能，能够支持系统对帐号口令集中管理。对各种管理员必须授予不同级别的管理权限。要保证只有授权的人员或系统可以访问某种功能，获取业务数据，有非法访问或系统安全性受到破坏时必须告警。任何远程登录用户的口令均必须具有有效期，有效期满则自行作废。系统应能够限制远程用户登录系统使用的IP地址范围。

3、投标方按需应答：系统应提供日志记录功能，以便及时掌握系统安全状态；提供完整的操作系统监控、报警和故障处理能力；在设备入网前，厂家应对系统实施安全加固，包括删除无用的帐号、系统服务，安装最新的安全补丁，提供系统和业务正常运行必须开放的服务端口和必须运行的进程，以及系统和业务重要文件的完整性签名列表，保证系统不存在重大的安全漏洞和被病毒感染的情况。能够检测操作系统内部是否有与业务和系统正常运行无关的程序驻留；能够监控应用程序的运行情况；对于检测和监控发现的异常情况应能够告警并在日志中描述发现的异常情况。日志中要求采用错误标识代码准确标识错误点。

4、投标方按需应答：系统应提供相应措施保证信息的完整性/安全性/可靠性。

内容安全
系统应提供用户访问信息保密功能，保证用户访问信息的完整性、安全性和可靠性。系统应对所服务的内网流量每日进行定期拨测，发现风险问题及时处理。如因投标方未及时发现、处理，引起的后果由投标方承担全部责任。
服务承诺
2. 投标方必须承诺：中标后按招标方需求提供的资源必须与测试资源同等质量或之上。若招标方发现低于测试资源，招标方立即停止其全部出口资源并追究其责任。
3. 投标方必须承诺：投标方所提供的资源不得擅自混入流量经营（广告替换、弹出，URL引导等）。一经发现，招标方立即停止其全部出口资源并追究其责任。同时如果有任何因招标方使用投标方提供的资源而提起的侵权指控，投标方依法承担全部责任。
4. 投标方必须承诺：投标方严格遵守招标方管理，遵守招标方各项规章制度，招标方有权提前一个月通知投标人终止与其的合作。
保密责任
投标方对以各种方式获得有关内网流量提升建设的内容承担保密责任，不得以任何方式泄露内网流量提升建设信息到任何第三方。同时需要与招标方签署保密协议，并要求投标方与投标方的人员签署保密协议，并对投标方人员的在信息安全上的问题承担全部责任。
法律保护
投标方系统应对应标所有内容及服务内容涉及的所有事项承担全部法律责任，招标方无连带责任。
硬件要求及应答（投标方按需应答）
硬件设备要求

设备供电及环境要求

1、投标方应对所采用的硬件系统进行详细的功能及性能说明。

2、投标方应指出任何可能出现的系统故障及建议的改正办法。

3、投标方所提供的设备必须能够支持交流电源，能够根据招标方的机房供电环境灵活适配。
备件

需要提供的硬件设备的投标方，机架必须满足标准机架（600*1000*2200，46U）的规格，若为非标准机架，则由投标方自备。

全维护方案。

系统运行维护服务

为确保合作质量和项目的稳定运行，在项目运行维护过程中，投标方必须在招标方所在地建立维护支撑体系和相应的维护团队，以支撑招标方维护人员对系统的日常维护工作，并提供相应的应急响应服务，具体维护服务内容及各部分在系统维护服务部分的考核比例如下：
技术支持服务

1、为确保合作质量，投标方必须在南京本地成立办事处或类似机构，并有一名项目经理或负责人主管以实现技术本地化。按招标方要求：

· 人员配备必须满足招标方业务发展需求，涵盖网络设计、维护支持等方面，分别列明现场网络、维护的人员的数量、各人员负责的工作内容； 

· 投标方提供7×24小时的故障响应；

· 投标方要设立专项组与招标方对口联系；
· 在人员发生变动时，投标方必须向招标方做出书面说明，并保证相关工作的正常交接和完成对新人的培训，确保业务技术支持的连续性。

2、投标方必须建立安全检查的制度，定期对传输网络各节点、网络设备、应用软件、监控软件进行定期（每月）的检查和分析，并向招标方提交检查报告，保证系统安全正常的运行，并提出系统优化建议。

3、投标方应按照数据公司相关技术业务规范、业务需求、相关指标要求，向招标方提出系统建设、维护、产品等的设计方案和建议。

4、在维护和开发过程中，因投标方原因造成系统异常或出现重大故障，给业务发展甚至给招标方品牌带来的负面影响，投标方必须接受招标方按合同和相关管理规定进行的管理、考核、惩罚。

系统日常维护服务

1、配合招标方完成业务工作，包括日常数据管理、统计分析等；

2、配合招标方网络维护人员对系统的维护工作。

3、按招标方要求从系统中提取数据，确保内网流量提升项目的正常运行。

4、定期对内网流量提升项目的软硬件和接口进行检测，发现故障，排除隐患，提出改进意见。

5、投标方应高度重视巡检过程中发现的异常情况，及时通知招标方维护人员，查找原因，排除故障隐患。

6、投标方应不断完善重要监测点的实时监控机制，并向招标方开放查看权限。

7、投标方定期提供对内网流量提升项目网络传输层面、设备层面及业务层面的运行分析报告，根据招标方要求，提供不定期的专项分析报告。
故障处理服务

1、投标方应向招标方提供7×24的故障处理服务，以书面函件形式通知招标方24小时投诉电话号码、邮箱地址等信息。

2、故障原则上应由投标方现场维护人员进行处理，对于影响重大，棘手的故障，为提高故障处理速度可以由资深工程师远程处理。

3、投标方应根据招标方对于重大故障、严重故障和一般故障的处理流程和要求进行故障处理。

4、投标方在处理故障的过程中，必须遵招标方的相关规定，未经招标方认可不得在系统中执行任何操作。对于较为严重的故障，必须先对故障原因进行分析，并在1个工作日内向招标方相关部门提交故障分析报告，并提出解决措施，由招标方确认后方可进行操作。

5、保证故障处理响应的及时性，程序修改的及时、准确性；在系统出现故障后投标方必须全力以赴，加派技术骨干以配合招标方完成故障处理工作。对紧急上线程序的修改必须及时、准确。如因系统缺陷，导致故障，将对投标方进行相应考核处罚。

表：故障处理服务需求表

	故障类型
	支持方式
	响应要求
	修复时间

	网络或主机系统瘫痪
	立刻专人应答及处理
	30分钟内到达故障处理现场，同时保持远程技术支撑
	1小时内系统恢复运行，系统全部恢复正常。

	业务投诉达到严重故障级别及以上时
	立刻专人应答及处理
	30分钟内到达故障处理现场，同时保持远程技术支撑
	1小时内恢复业务正常运行，2小时内系统全部恢复正常。

	系统严重故障、部分重要服务不正常
	立刻专人应答及处理
	30分钟内到达故障处理现场，同时保持远程技术支撑
	2小时内服务恢复运行，4小时内系统全部恢复正常

	系统个别服务不正常
	保持电话联系，远程技术支持
	30分钟内到达故障处理现场，同时保持远程技术支撑
	2小时内恢复该业务正常运行，1天内修复


应急通信保障服务
在法定节假日、重大活动或招标方根据实际情况启动的其他应急通信保障时，投标方根据招标方的要求，提供对内网流量建设的应急通信保障服务，除安排人员到招标方规定地方值守外，还需在投标方公司内部提供有效的技术支援团队，按故障处理服务标准及时解决应急通信保障中的问题。
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