仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180530
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  人体powerlab系统        1套（预算￥17万）
第2包  磁盘阵列                 1套（预算￥25万）
第3包  蛋白纯化仪               1套（预算￥38万）
第4包  大鼠IVC笼盒             3套（预算￥22.5万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
4.项目不接受联合体投标。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2016年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章，如有一家多包投标的，请分别制作标书。
三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年05月10日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年05月30日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年05月09日   

第1包  人体powerlab系统 1套（预算￥17万）参数要求

联系人：吴老师13814114201
1． 主机:

*(1)
输入通道数量：        4个(2 DIN差分输入通道, 2 完全隔离的生物电通道)

*(2)
集合采样速率:        400KHz/s 

(3)
最大带宽:                  25 KHz

(4)
模拟输入信号放大范围：    ±20 mV - ±10 V，共9档

(5)
模拟输入信号滤波：        1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz 和交流      电源滤波功能

(6)
最大输入电压:             ±15 V

(7)
模拟信号输出通道:          2个

(8)
输出范围:                 +200mv ~+10 V

(9)
生物电放大器低通滤波:     10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz

(10)
生物电放大器高通滤波:     单极0.5 Hz and 10 Hz

*(11)
生物电放大器安全认证:     IEC 60601-1人体安全认证

 (12)
数模转换精度:             24 bits

(13)
输出精度:                 16 bits

*(14)
刺激器电压/电流转换方式:   软件自动控制

(15)
刺激器开关：              主机面板手动控制或软件自动控制

(16)
电源滤波器功能

*(17)
数据传输:                 USB2.0, 连接计算机(Windows或MACINTOSH兼容)

2． 软件：

*(1)中英文版本,实验课程与高端教学和国际教学接轨，可实现双语教学

(2)
基于HTML文件设计,方便实验课程查看和管理; 

(3)
系统预设实验参数及设置, 因而无需每次实验开始时重新设置; 同时,在软件操作界面中可调节与通道显示相关的设置,从而提供更好的视觉体验.

(4)
实验内容包含背景资料,实验目的,实验方法及步骤的多媒体实验指导,可引导学生一步步的自主完成整个实验过程,大大减轻教师工作量,提高实验教学效率,

(5)
一体式的系统设计,既包括了实验数据的实时采集,又有数据结果的分析和基础理论知识和实验技能的教授

(6)
有自动的数据统计及图表生成功能, 并可快速自动生成完整的实验报告

(7)
互动式的实验教学, 实验问题集成在软件中的每个实验课程后, 可增强教学实验对的学生的启发性

(8)
面向管理员(教师),提供专门的编辑软件,可对现有的实验课程进行编辑更新或增加原创实验内容

*(9)可在实验室环境下在教师主机PC和学生客户端PC之间构建局域网,便于学生实验报告或数据的及时递交,共享和课程管理.

(10)厂商建有系统的教学网站，定期发布更新实验资源，并免费提供下载实验扩充包和新的实验文件,从而不断提升产品的功能和附加价值

(11)数据可保存为Windows文件,与EXCEL等程序链接,便于后期统计分析
3、主要配件:脉搏传感器、呼吸绑带、血压计、心音传感器、握力传感器、心电脑电肌电电极、呼吸放大器流量头等等。
第2包  磁盘阵列1套（预算￥25万）参数要求

联系人：马老师13914498134

	设备名称
	技术指标
	招标参数要求

	磁盘阵列
	体系结构
	3U16盘位，模块化设计

	
	存储架构
	设备同时支持FC SAN/NAS/iSCSI/HTTP/FTP等多种协议，产品采用统一存储架构设计，非NAS网关方式实现，并且配置全协议访问许可

	
	★存储控制器
	配置≥两个存储控制器，最大可支持8个存储控制器，控制器冗余设计，非X86架构，支持在线更换控制器，每一控制器可以独立控制所有的磁盘，RAID算法采用硬件XOR设计

	
	★缓存
	配置≥32GB Cache （非SSD或者高速Flash 充当缓存）

	
	★缓存保护
	配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制

	
	★主机接口
	配置≥8个8Gbps FC+8个1Gb ISCSI主机通道

	
	★实配容量
	32块6TB 3.5吋7200转6GbSAS硬盘，一块PCI-E SAS HBA卡

	
	★硬盘扩展
	最大可扩展到≥512块硬盘，预授权512块物理硬盘许可

	
	磁盘驱动器
	支持 300GB,450GB,600GB ,15K  6Gb SAS 磁盘；
2TB,7.2K ,3TB,7.2K 6Gb SAS/ SATA 磁盘 ；
 SSD磁盘；支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘

	
	RAID 级别
	支持RAID 0、1、10、5等；支持RAID2.0，相对传统RAID能使硬盘灾难平均重建时间缩短5倍以上

	
	最大 LUN 数
	≥1024个

	
	★分区许可
	配置≥128个用户授权许可（分区许可）

	
	★多路径软件
	配置128台主机路径冗余和负载均衡许可

	
	系统管理软件
	提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理

	
	系统兼容性
	支持 WinNT,Win2000,Win2003,Win2008,Solaris, AIX, HPUX, NetWare, Red Hat Linux ……等主流操作系统

	
	系统扩充性
	模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充  

	
	电源风扇
	冗余电源，冗余散热风扇设计

	
	不间断电源UPS
	ups不间断电源在线式稳压加电池，3000VA/2400W

	
	机柜
	标准42U机柜

	
	服务
	提供3年7*24小时原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权承诺函

	
	
	


第3包  蛋白纯化仪1套（预算￥38万）参数要求

联系人：唐老师13770847753

技术规格
I. 系统泵
1.1.1 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀.

1.1.2 系统泵为非PEEK材质
*1.1.3每个单泵最高流速≥24ml/min，最大压力≥15 MPa
1.1.4装柱双泵模式运行，流速≥48ml/min
1.1.5压力范围：0–15 MPa
*1.1.6 流速精度：±1.2%，RSD<0.5%（测试条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP）
II. 检测器；
2.1 紫外可见检测器
2.1.1光源：LED
*2.1.2线性：(2%，在0–2 AU之间
2.2 电导和温度检测器

2.2.1 电导检测范围：0.01－999.99 ms/cm

2.2.2 电导精确度：±0.01mS/cm
2.2.3 温度检测范围：0 - 99(C
2.4 pH检测器

2.4.1 检测范围: 0-14 

2.4.2 精度: ±0.1 pH单位，温度补偿

III. 阀门
3.1 单入口缓冲液切换阀：1个，在单个阀上可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择。实现不同缓冲液之间的转换。
3.2自动进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换

3.3 pH计阀：1个，实现pH计在线的储存或校正。
3.4单出口阀组件：1个，可自动切换收集位置
IV. 其它部件：
4.1 混合器
4.1.1 混合腔体积：1.4ml
4.1.2 在线过滤器：整合入混合池内，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。
V. 组分收集器 
5.1 可根据体积或峰自动收集：试管容量最多可达350管，收集范围从0.1ml-50ml
5.2 具有滴感应器，防滴漏功能
VI. 控制软件

6.1 具有自动积分、一键积分功能，操作简单，可打印结果报告
6.2流路实时在线，实时监控和控制。
6.3 各种模块之间可自由转换，即系统在运行时，可以同时进行方法编辑和结果处理。
第4包  大鼠IVC笼盒3套（预算￥22.5万）参数要求

联系人：夏老师025-86867147
1、 货物需求

大鼠IVC独立通风笼具（一拖二式），3套，

加配50%笼盒（含盒盖、不锈钢网盖、水瓶、塑料标示牌）

二、用途
主要用于实验大鼠的饲养和实验。能适用于SPF级转基因大鼠的保种、饲养及实验，有效保证操作人员、动物及环境的安全。
三、工作条件
1、使用电源：宽电压160-280V输入，适应范围更广，符合中国制式。
2、使用配套环境温度要求：20℃～26℃；相对湿度要求40%-70%。

四、配置及技术要求

1. IVC主机

1) 机箱采用SUS304不锈钢材质，表面经过抗指纹处理。电器符合国家安全标准，电源为220V/50HZ,正常运行功率为40W，节约能耗。

2) 主机： 1台主机需连接2个笼架。
3) 彩色液晶触摸屏，显示实时温度、湿度、压差、光照度、风机的运行情况，并带有过滤器更换和故障报警提示。处理系统采用西门子处理器，智能化控制。控制和调节换气次数、压差、光照等，保护动物及环境安全。

4) 采用Electrical Commutation风机，恒定排风量；送排风机运行结构为一送一排，且一备一用。

5) 主机进、排风均配有初、中、高三级过滤器。

2. 不锈钢笼架

1) 笼架送排风气管采用SUS304异形不锈钢管，气管与笼盒的连接用可高温高压消毒的气嘴连接。笼架的纵向和横向位置带有坐标号；笼架上装有笼盒定位指示器。
2) 单个笼架规格：1800*600*1800mm（L*W*H），5层*5笼=25笼。
3）加配50%笼盒，方便调剂。

3. 笼盒

1) 笼盒采用PPSU材料一次成型，不混有回收杂料，颜色透明便于观察；可高温高压消毒。笼盒含笼盒、盒盖、不锈钢网盖、水瓶、塑料标示牌。

2) 笼盒有2个进气口和2个排气口，脱离笼架后，笼盒的进排风阀门能立刻关闭。

3) 笼盒底部磨砂亚光，减少笼盒上下之间相互干扰。

4) 水瓶插入口的阀门为自关闭结构，2个外置式水瓶。

5) 饲料栏材质为SUS304不锈钢，为半网罩，水料前后。
6) 搭扣和盒盖的分离式设计，不因配件损坏而需整体废弃。

4. 断电保护：笼盒顶部设有超大生命窗与外界相通，四周带有密封压槽，覆盖0.2μm高效过滤膜，可以有效降低笼内二氧化碳水平，24小时防止动物窒息。
5.保修期：5年
1

