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第1章 招标公告

南京医科大学就江宁校区校园安防系统维保项目公开招标，相应资金已落实，欢迎符合招标公告资质要求的供应商前来投标。
一、采购项目名称及编号
（一）项目名称：江宁校区校园安防系统维保项目
（二）采购项目编号：NJMUZB2052019001 
二、采购项目的预算金额:   ￥ 23万元
三、采购项目需求
（一）项目具体要求详见第三章：项目需求；
（二）进口设备一律采用人民币报价(包干价)，其他币种报价不予接受，后果由投标人承担。
四、投标商资格要求：
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料（注：分别提供纸质材料并加盖公章，原件备查）；
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人和授权代表的身份证明；
　  2、2018年度的经审计的财务报告复印件加盖公章（成立不满一年不需提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
(二)其他资格要求：
1、投标人须具有建筑智能化工程专业承包或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质(提供复印件,原件备查)；
2、投标人拟派驻的项目经理必须具有：国家注册二级建造师证书（机电安装专业）且具有有效的安全生产考核证（B类证）(提供复印件,原件备查)；
3、投标人须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
4、在学校、科研院所或政府部门具有类似成功案例，必需提供2016年以来的学校、科研院所或政府部门施工及维保合同、用户维护满意度证明，并提供用户联系方式，以便招标方核实，原件备查。
5、投标必须提供主要监控设备厂家针对该项目的专项授权及质保承诺。
6、投标单位需配备2名及以上相对固定专业技术人员服务，需要于法定工作日八小时内在学校驻点考勤服务，并承诺在维保期内不得承接其他工程，提供承诺书，提供社保证明。
（三）本项目不接受联合体投标；
（四）本项目不允许分包或者转包。
五、获取招标文件的信息
公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。招标文件在南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注以上网页发布的信息更正公告。
六、投标截止时间及开标信息
（一）投标文件接收开始时间：2019年12月20日上午08:30（北京时间）
投标文件接收截止时间：2019年12月20日上午09:15（北京时间）
投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。
（二）开标时间：2019年12月20日上午09:15（北京时间）
开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（3） 投标文件接收要求：投标文件一式五份，其中正本一份、副本四份，在标书封面标注“正本”、“副本”字样，标书密封并在封口处加盖公章。开标一览表密封装订单独递交。逾期送达及未按要求密封的投标文件，采购人不予接收。
（四）开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
（五）需要现场澄清的问题，投标商代表未到场书面澄清确认的，后果自负。
七、投标保证金
本次招标项目不收取投标保证金。
八、投标无效的情形
（一）投标文件未加盖公章、法人或者授权代表未签字；
（二）未按照招标文件规定的格式投标；
（三）投标报价超过项目预算；
（四）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
（五）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
九、本次招标联系事项
采购人联系人：                      电话： 
项目需求方联系人：余老师            电话：18963641745
邮政编码：210000
地址：南京医科大学江宁校区明达楼108室（南京市江宁区龙眠大道101号）
十、其他
1、本次招标不安排标前会议但需现场勘查，投标单位授权代表需持单位介绍信及加盖公章的营业执照复印件准时前往勘查现场并取得现场勘查确认函，现场勘查时间：2019年12月12日9:00-10:00，过时不候，本次投标只接受准时勘察现场的投标单位。勘察现场联系人：余老师，电话：18963641745，地址：南京医科大学江宁校区保卫楼
2、本次招标不需要提供样品。
[bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
5、招标文件的约束力
投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）项目需求
（4）评标方法与评标标准
（5）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在南京医科大学校园网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法人授权委托书；
（3）资格证明材料：企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、项目经理建造师资质等 （原件备查）；
（4）开标一览表、主要备件备品材料报价清单；
（5）拟派驻主要维保人员资质及业绩表，项目经理资质、业绩、常驻现场承诺书，并提供参与维保的人员2019年以来的社保证明。
（6）维保、维修、培训方案；具体检查方案、维护巡检方案、应急维护方案等。
  （7）主要设备厂家授权及质保。
（8）近三年的同类施工及维保业绩，原件备查。
（9）服务及承诺、优惠条件、质量保证方案，维保响应速度承诺 （包括报修响应时间，无配件修复时间、有配件修复时间等）。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应具有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的能力。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据采购项目要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是样品、手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标报价
投标报价按维保人工服务费及材料备件备品费分别报价。
12.1 本次招标维保期为1年， 自2020年1月1日起至2020年12月31日止，维保期结束经考核合格（考核办法见附件二）可续签合同1年，合同续签不超过2次，人工服务费根据投标报价确定，维保期内（含续签）人工服务费不再增加，主要包括：每月1次以上机房及各分中心、前端设备巡检；每季度1次全系统专检；也包括常驻人员费用、响应平时电话报修、故障排除、大型活动配合、应急处理等发生的所有人工费等，同时还包括费用在100元以下的零星辅材费，人工费每半年结算一次。
12.2 维修材料备件备品费按所提供的备品清单品牌型号报综合单价。维修备品是在故障设备已不能维修、或维修成本太高无维修价值，经过甲方同意对故障设备进行更换的价格依据，也作为平时零星增补工程的价格依据。维修材料每季度结算一次，提供经主管部门签字同意的材料备品备件维修汇总清单按实结算。
12.3 投标单位必须认真勘察维保范围内的所有系统运行情况、配置情况，熟悉系统架构、线路走向、通讯协议、控制接入方式等，了解一切可能影响投标报价的资料，并取得现场勘察确认表，未取得现场勘察确认表的投标无效。
12.4 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
13、投标保证金
13.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
13.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
13.3下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；
14、投标文件份数和签署
14.1投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
14.2投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。
四、投标文件的递交
15、投标文件的密封和标记
15.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
15.2密封的投标文件应：
（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。
（2）注明投标项目名称、标书编号及包号。
（3）未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。
16、投标截止时间
16.1采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
16.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17、投标文件的递交
17.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
17.2未按照招标文件要求的格式编制的投标文件，后果由投标人承担。
18、投标文件的修改和撤回
18.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。
18.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价，作为无效投标文件处理。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。
18.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
18.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标与评标
19、开标
19.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，未现场参加的授权代表视为同意开标，如有需要现场澄清而未到场的授权代表后果自负。
19.2按照规定同意撤回的投标将不予开封。
19.3开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。
19.4采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
19.5投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。
20、评标
20.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
20.2评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
20.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
21．投标的澄清
21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
21.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
21.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，后果由投标人自行承担。
22、无效投标条款和废标条款
22.1无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的。
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
（3）投标人在报价时采用选择性报价的。
（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）未通过符合性检查的。
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
（8）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
22.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）因重大变故，采购任务取消的。
（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
六、定标
23、确定中标单位
26.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准确定中标人；
23.2采购人将在“南京医科大学校园网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]23.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）向采购人、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的；
（3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
[bookmark: _Toc200451960]（7）不符合法律、法规的规定的。
23.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
24、质疑处理
供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
25、中标通知书
25.1中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。
25.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
26. 签订合同
26.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
26.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
26.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
八、其他
27、样品
项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还。
未中标人自通知之日起一个月内未撤回样品，采购人可自行处理，后果自负。
第三章   项目需求

一、工程概况
南京医科大学江宁校区校园安防系统分多期实施建设，目前共有摄像机1400只左右，有模拟监控系统（112只），也有近几年逐步升级改造的网络高清监控系统（780只以上），另外学海楼分中心约有500只高清摄像机。
目前校园安防监控中心管理平台已经建立，监控中心机房位于博学楼一楼，所有公共区域摄像机信号基本都已通过安防专网传输到监控中心机房（学海楼除外），采用云存储统一录像，采用海康威视综合管理平台集中管理、控制。在体育馆、学海楼设有分控中心。
此次维保范围包括：所有超过保修期的监控系统、红外线报警系统、车牌识别系统、人脸识别系统、校门门禁系统、宿舍无障碍门禁系统等，详细见《江宁校区安防系统设备清单》。
二、投标单位维保要求
1、投标单位合同签订后即需安排对维保范围内的所有内容进行检测、维护、清洗、线路整理及常规故障排除，确保所有系统恢复正常运行，同时承诺今后每个月对甲方所有的前端设备及主机清洗除尘、检测、巡检一次（各相关部门签字认可），每个季度配合甲方进行一次重点全面检查，确保所有系统正常运行，并填写月度巡检维护报告、季度检查评估报告，建立维护数据库，每次维保后需经有关主管部门签字。
2、由于系统规模庞大，部分设备已连续使用十年及以上，故障频发，维修维护量相当大，投标单位需具备完善的服务体系及快速维修队伍，需配备2名及以上相对固定专业技术人员于法定工作日时间内驻点考勤服务（其中1名必须是机电工程建造师），24小时提供应急服务，突发性较大故障30分钟内到达故障现场；一般故障报修后，2小时内故障排除，严重故障应该在24小时内修复。修复标准为系统各项功能正常，可以正常使用。
3、投标单位中标后需提供常用备品备件（模拟枪机、模拟半球、网络枪机、网络半球、监控硬盘、各规格开关电源、电脑配件、24口交换机、门禁控制器、读卡器、车行道闸配件、人行摆闸配件等常用备件各一套，与备品清单型号一致），放置学校监控中心机房，随时备用。维修备品用完后应随时补充完整。
4、投标单位在每次故障处理后将设备发生故障情况及解决办法通知甲方,并填写一式二份维修报告,双方签字。
5、投标单位将为甲方提供技术热线服务，随时解决甲方遇到的技术问题，帮助甲方及时排除故障。
6、投标单位提供免费的技术培训，必要的技术资料及测试软件。每半年提供一次设备故障情况及系统汇总报告。
7、违约责任：
（1）发生问题要随叫随到，如不能履行服务时间承诺的要求（2小时响应，24小时故障排除），每次扣款人民币500.00元，并承担有关责任。
（2）在日常检查中发现乙方常驻人员离岗，每次扣款人民币500.00元。
（3）甲方在自行组织的月度季度年度检查中，发现违反合同的情况，每次扣款人民币2000.00元。
（4）若乙方严重违约行为达3次以上的（含3次），甲方有权解除本合同。
（5）如因乙方维保维修不到位，造成设备瘫痪，不能发挥系统功能，导致发生盗窃等各类案件或案件发生后无法调阅录像的，则终止合同，扣除余款，并承担由此造成的相应损失。
（6）如乙方未按约履行其维修义务的，甲方有权要求其他能够提供相应维修保养服务的公司提供该服务。相应的费用及违约金甲方有权在应付服务费中扣除。
3、 江宁校区校园安防系统主要维保范围统计
1、 学海楼监控系统
监控系统2013年与基建同步实施，目前已全部超保修期。由学海楼、德馨楼两栋楼组成。由于某些原因，未与监控中心机房联网。
主要设备：
网络摄像机：学海楼269只，德馨楼98只，后期增加近100只摄像机；
磁盘阵列：海康威视DS71048R 5台
46”大屏：16台；含解码器。
交换机：汇集3台，POE接入交换机25台
管理电脑及平台软件：一套
UPS不间断电源：一套
2、 体育馆监控系统
 2012年建设，目前已全部超保修期。
主要设备：
网络摄像机：46只；
硬盘录像机：海康威视DS8632N 2台
32”大屏：8台；
交换机：汇集1台，接入交换机5台
管理电脑及平台软件：一套；已接入校园综合管理平台。
UPS不间断电源：一套
3、 食堂明厨亮灶系统
 2016.11建设，目前已全部超保修期。
主要设备：
网络摄像机：103只；
硬盘录像机：海康威视DS8632N 5台
24”液晶：5台；
交换机：汇集1台，接入交换机5台
已接入校园综合管理平台。
4、 停车场区域监控
主要包括至诚楼停车场、德馨楼地面停车场、体育馆及康达楼停车场、东苑餐厅停车场、南门停车场、02栋宿舍西停车场等。
网络摄像机：52只；其中38只为2016年5月装，博学楼14只为2019年新装在保修期范围内。
全部通过光纤接入到监控中心机房管理平台集中存储监控。
5、 研究生及留学生公寓模拟监控系统
2009年建设，目前已全部超保修期。
主要设备：
模拟摄像机：112只；
硬盘录像机：海康威视DS8816HF 7台
24”液晶：7台；
光端机：5台，接入交换机1台
已接入校园综合管理平台。
6、 车牌识别系统
2015年建设，目前已全部超保修期。主要对南门、北门、德馨楼地下停车场车辆出入进行联网管制。
主要设备：
车牌识别摄像机：10只；
快速闸机、显示屏： 蓝卡8套
7、 校门门禁及人脸识别系统、自行车棚门禁
2015年建设，目前已全部超保修期。主要对南门、北门人员出入进行联网管制，与校园一卡通联网，嫌疑人员进出校门报警。非机动车及自行车人员持一卡通方能进出车棚。
主要设备：
人脸识别摄像机：4只；
行人摆闸： 红门6套     
车棚门禁：5套
留学生公寓门禁：14套 （2-7层公共厨房门禁）
8、 宿舍无障碍门禁系统
2011年建设，目前已全部超保修期。主要对1-9栋学生宿舍及研究生留学生宿舍学生出入公寓进行联网归寝管理，与校园一卡通联网，掌握学生归寝信息及出入动向。
主要设备：
摄像机：14只；
无障碍通道： 28个通道（安迅通）     
管理电脑及软件：14套 
9、 其他公共区域
包括小木屋区域、一键报警柱、南北门及周边道路等。
一键报警柱：3个，2016年建设，目前已全部超保修期。
小木屋区域：2015年建设，目前已全部超保修期，主要设备：网络摄像机6个，管理电脑：1套，硬盘录像机1台。
[bookmark: _GoBack]南北门及周边道路区域：2016年，目前已全部超保修期，主要设备：网络摄像机16个。 

注：以上九个区域为主要维保范围，详细内容见《江宁校区安防系统配置清单》
四、校园安防监控、车辆管理、门禁系统常用备品备件表
（投标人需报含增值税综合单价，质保期三年）
考虑到系统的兼容性，以下清单涵盖了今后维修更换可能涉及的监控系统主机、显示设备、存储设备、控制传输设备、传输线路以及报警系统、门禁系统、车牌识别系统、无障碍通道等各类设备品牌及型号，作为今后更换设备的价格依据，常用备品备件清单见下表。


	南京医科大学校园安防系统维修维保备品备件报价明细表 

	序号
	产品设备名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	综合
单价
	备注

	（一）监控中心机房常用备品（录像、存储、显示、控制、管理）

	1
	硬盘录像机NVR
	DS9632N-I8，必须提供厂家专项授权及质保
	海康威视
	1
	台
	
	

	2
	企业级4TB
	3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3
	西部数据、希捷、海康
	1
	块
	
	

	3
	企业级6TB
	3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3
	西部数据、希捷、海康
	1
	块
	
	

	4
	监控专用硬盘4TB
	4TB
	西部数据、希捷、海康
	1
	块
	
	

	5
	监控专用硬盘6TB
	6TB
	西部数据、希捷、海康
	1
	块
	
	

	6
	23”液晶显示器
	 E2314H 23”LED显示器
	DELL、联想、三星
	1
	台
	
	

	7
	32”液晶显示器
	32”液晶，4K
	海信、三星、TCL
	1
	台
	
	

	8
	46”监视器
	46”液晶监视器，缝5.3mm。亮度500cd/m²，对比度≥4500:1，分辨率1920*1080
	海康、大华、宇视
	1
	台
	
	

	9
	UPS电池
	12V100AH
	沈阳松下、汤浅、东方阳光
	1
	台
	
	

	（二）监控前端设备备品（枪机、半球、球机、光端机、交换机等）

	1
	200万像素红外网络智能球形摄像机
	采用1/2.8"高性能CMOS，分辨率1920x1080，宽动态106dB；（2）镜头焦距：4.7-94mm， 31倍光学；（3）红外线距离450米（4） 最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux
DS-2DF8231IW-A
	海康威视
	1
	台
	
	

	3
	200W像素红外线星光枪式摄像机
	图像尺寸1920×1080；宽动态105dB，适合逆光环境；2.8-12mm电动变焦镜头；红外线有效距离≧180m,最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx
DS-2CD5A26EFWD-IZ
	海康威视
	1
	台
	
	

	4
	200万像素红外线网络半球摄像机
	图像尺寸1920×1080；宽动态105dB，适合逆光环境；2.8-12mm电动变焦镜头；红外线有效距离≧180m,最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx
DS-2CD5126EFWD-IZ
	海康威视
	1
	台
	
	

	5
	红外线半球摄像机
	DS-2CE56F5P-IT3 
950TVL 1/2.8" DIS红外防水半球摄像机，红外30~40米
	海康威视
	1
	台
	
	

	6
	红外线枪式摄像机
	DS-2CE16F5P-IT5
950TVL 1/2.8" DIS红外防水筒型摄像机，红外50~80米
	海康威视
	1
	台
	
	

	7
	24口网络交换机
	整机交换容量256Gbps，包转发率51Mpps
24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的SFP端口、POE供电370W 
	华三、锐捷、海康
	1
	台
	
	

	8
	8口接入交换机
	8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的SFP端口、POE供电
	华三、锐捷、海康
	1
	台
	
	

	9
	汇集交换机
	1. 整机交换容量256Gbps，包转发率155Mpps
2. 24个1000Base-X千兆SFP端口，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口
	华三、锐捷、海康
	1
	台
	
	

	10
	光纤收发器
	1. 内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，CRC差错校验；
2. 支持1000Base-FX光纤传输标准，可与其他产品互连；
	华三、锐捷、海康
	2
	对
	
	

	11
	千兆光纤接入模块
	eSFP-FE-LX-SM1310
	华三、锐捷、海康
	2
	只
	
	

	12
	视频网络光端机
	4V1D
	华三、锐捷、海康
	1
	对
	
	

	13
	视频网络光端机
	8V1D
	华三、锐捷、海康
	1
	对
	
	

	14
	视频复用器
	一拖四
	国产
	1
	对
	
	

	15
	开关电源
	12V5A
	小耳朵、海康
	1
	只
	
	

	16
	开关电源
	12V10A
	小耳朵、海康
	1
	只
	
	

	（三）线路部分

	1
	电源线
	RVV2*1.5，200m/卷
	天诚、联通、帝一
	卷
	1
	
	

	2
	电源线
	RVV2*1，200m/卷
	天诚、联通、帝一
	卷
	1
	
	

	3
	控制线
	RVVP2*1.5，200m/卷
	天诚、联通、帝一
	卷
	1
	
	

	4
	报警线
	RVV4*1.5，200m/卷
	天诚、联通、帝一
	卷
	1
	
	

	5
	PE管
	∮32，200m/卷
	国产
	卷
	1
	
	

	6
	PVC管
	∮32
	国产
	M
	1
	
	

	7
	镀锌钢管
	∮50，6m/根
	国产
	根
	1
	
	

	8
	6芯光纤
	室外单模，，200m/卷
	长飞、TCL、揽胜
	卷
	1
	
	

	9
	12芯光纤
	室外单模
	长飞、TCL、揽胜
	米
	1
	
	

	10
	六类网线
	八芯双绞，305m
	长飞、TCL、揽胜
	箱
	1
	
	

	11
	室外阻水六类网线
	八芯双绞，305m
	长飞、TCL、揽胜
	箱
	1
	
	

	12
	挖土埋管回填
	含恢复
	现场
	米
	1
	
	

	13
	控制箱
	不锈钢400*500
	国产
	只
	1
	
	

	（四）宿舍无障碍通道、车棚门禁

	1
	网络型门禁控制器                  
	双门门禁控制器
	新中新、新开普、科松
	1
	只
	
	

	2
	读卡器           
	CPU读卡器
	新中新、新开普、科松
	1
	只
	
	

	3
	出门按钮
	PB-1
	国产
	1
	只
	
	

	4
	闭门器
	
	国产
	1
	套
	
	

	5
	双门磁力锁
	500公斤，含L型安装支架
	宏泰等
	1
	个
	
	

	6
	专用开关电源
	12VDC10A
	国产
	1
	只
	
	

	7
	管理工作站节点授权器
	加密狗
	安迅通
	1
	套
	
	

	8
	通道控制主板
	双通道主板，与校园一卡通联网
	安迅通
	1
	套
	
	

	9
	CPU读卡器
	与校园一卡通无缝对接
	安迅通
	1
	套
	
	

	10
	红外线感应器
	防尾随
	安迅通
	1
	对
	
	

	11
	通道电源
	12V20A
	安迅通
	1
	只
	
	

	（五）车牌识别系统、校门人行门禁系统、人脸识别

	1
	车牌识别系统一体机
	车牌识别一体化机，含快速道闸、车牌摄像机、显示屏等，需提供厂家专项授权及质保承诺
	北京蓝卡
	1
	台
	
	

	2
	快速道闸
	车牌识别专用一体化集成道闸，含手持遥控器BCD-RC 2个，桌面线控BCD-DRC 1个，夜晚红色灯带，4米长，防砸红胶条栏杆，加灯带 ，需提供厂家专项授权及质保承诺
	北京蓝卡
	1
	台
	
	

	3
	网络交换机  
	 24口1000M，2口SFP
	华三、华为、锐捷
	1
	只
	
	

	3
	1000M单模模块
	1000M
	华三、华为、锐捷
	1
	只
	
	

	4
	工业级直流电源
	DC12V30A
	国产
	1
	只
	
	

	5
	车辆检测器
	双路
	国产
	1
	只
	
	

	7
	嵌入式车牌识别-控制高清网络摄像机
	BCHV-VLPR-CCK，300万像素，车牌识别率大于98%
	北京蓝卡
	1
	只
	
	

	8
	户外四行高亮显示屏
	与门禁软件联动，显示车辆信息，同时可显示管理告示等信息，语音播报
	北京蓝卡
	1
	只
	
	

	10
	道闸横杆
	3m
	国产
	1
	根
	
	

	11
	道闸高速电机
	1.5s快速电机
	蓝卡
	1
	台
	
	

	12
	道闸遥控器
	专用，远距离大功率
	国产
	1
	只
	
	

	13
	道闸线控器
	专用
	国产
	1
	只
	
	

	14
	人行门禁控制主板
	双路网络门禁控制器，与校园网一卡通联网
	新中新
	1
	只
	
	

	15
	读卡器
	兼容CPU卡、IC、校园卡
	新中新
	1
	只
	
	

	16
	摆闸机芯（控制器）
	HM-HBG5
	红门、捷顺、科拓
	1
	只
	
	

	17
	摆闸传感器
	HM-BTCG
	红门、捷顺、科拓
	1
	只
	
	

	18
	摆闸摆臂
	HM-BTB-1
	红门、捷顺、科拓
	1
	只
	
	

	19
	摆闸编码器
	HM-BTC
	红门、捷顺、科拓
	1
	只
	
	

	20
	豪华型圆孤斜角摆闸
	箱体材料：304拉丝不锈钢
工艺标准：激光切割工艺
内部结构：钢材框架结构                                         
摆臂长度：500MM
三菱品牌驱动器,驱动功率为30w-250w,最大电流15A
每个通道闸机有安装4对红外防自行车撞击
	红门、捷顺、科拓
	1 
	台
	
	 

	21
	人脸抓拍摄像机
	1. 最高分辨率可达230万像素（1920×1200）
2. 采用H.264 High Profile编码输出Full HD 1080p@30fps实时图像5. 支持3D数字降噪功能
3. 支持宽动态范围达120dB 9，人脸抓拍准确率90%以上                                           iDS-2CD6024FWD-A/F
	海康威视
	1
	只
	
	


说明：
1、以上备品备件材料费为综合单价，含安装调试、税费等。
2、 考虑到设备协议的兼容性，监控存储主机、车牌识别摄像机、无障碍门禁通道为指定品牌，其他备品可选高于以上性能同档次品牌报价，但必须与原有所有系统设备及通讯兼容。

第四章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	人工服务费报价（20分）
	将所有通过符合性筛选的人工服务费投标最低报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20（计算得分保留小数点后2位）
	20

	2
	维修备品总价
（20分）
	将所有通过符合性筛选的备品备件费投标最低报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20（计算得分保留小数点后2位）
	20

	3
	维保实施方案
（18分）
	维保实施方案总体评价，由评委根据投标人阐述的本项目实施方案，含日常巡查、巡检方案、故障解决方案、备品备件方案、应急响应方案、大型活动配合方案、服务体系、响应时间、软件升级、人员培训、投标人对系统的熟悉程度、方案的针对性等进行综合评分。最优得13分，良好得10分，一般得8分
	13

	
	
	合理化建议：对安防个系统维护、系统稳定运行使用提出适用的、可操作性强的建议，每条得1分，最高得5分。
	5

	4
	同类项目业绩（19分）
	投标单位具有学校、科研院所或政府部门安防系统项目的业绩，自2016年1月1日起（以合同签订日期为准），工程造价100万及以上安防系统项目成功案例，每提供一项得2分，最高得4分（不含智能化总包，必须提供合同、中标通知书、验收报告，提供用户联系人以及联系电话，原件备查）。
	4

	
	
	供应商具有学校、科研院所或政府部门同类项目的业绩，自2016年1月1日起（以合同签订日期为准），在同一年度同一单位签订的安防系统维保合同，累计金额为10万及以上的，每提供一份得2分，最高得10分；（必须提供合同复印件并盖章，提供用户联系人以及联系电话，合同原件备查）。
	10

	
	
	供应商具有自2016年1月1日起学校、科研院所或政府部门安防系统维保100%满意度证明文件，每提供一份得1分，最高得5分；（必须提供原件，签字盖章）
	5

	5
	信誉能力（23分）
	投标单位维保团队人员具有机电工程二级建造师证书的，得2分，一级建造师得4分（提供该员工相关证书、安全员B证、无在建工程承诺以及公司社保证明材料，证书原件押至维保期结束，原件留存）
	4

	
	
	投标单位维保常驻人员具有电工证书，每提供一个得1分，最高得2分
维保团队中具有监控产品的原厂认证工程师证书的，每提供一个得1分，最高得4分，（提供相关证书以及公司社保证明材料，原件备查）
	6

	
	
	投标单位注册地在南京或者在南京有直属的全资子公司、分公司，得2分，否则不得分。（提供营业执照等证明材料）
	2

	
	
	投标单位通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每个体系得2分，共计6分
	6

	
	
	投标人具有智能安全管理系统软件著作权登记证书的得1分，投标人具有智慧校园综合管理平台软件著作权登记证书的得2分。（原件备查）
	3

	
	
	供应商能提供开户行或提供信用评估机构出具信用评估报告等级为AAA级得2分， 其他不得分；
	2







第五章  投标文件格式

投标文件





项目名称：
招标编号：
    投标人名称：
          日期：







投标函格式
致：南京医科大学
根据贵方的 项目（项目编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________       （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，我公司宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期天期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：                           电话：
传真：
投标人开户行名称：
投标人名称：
账号： 
投标人授权代表姓名（签字）： 
投标人名称（公章）： 
法人（签字）：

日期： ____年__月__日

法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 项目（项目编号：）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购投标、合同签订等有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
代理人（被授权人）：_______________________
身份证号码：_______________________  
联系电话：（手机）_______________________
单位名称：________________________________
单位地址：________________________________

法人签字：
授权单位盖章：

日期：     年   月    日


开标一览表
项目名称：
项目编号：   
	序号
	内容
	投标价格

	1
	每年维保人工服务费总价
	

	2
	维修材料备品备件总价
	

	3
	投标有效期
	30天



投标单位名称（加盖公章）：
 日期：  年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
    3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。







维修材料备品备件报价明细表(含税金)：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	数量
	单价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	




投标人名称（公章）：_____________________________
授权代表签字：________________
 日期：    年    月    日






维保团队主要人员一览表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	职称资质证书
	主要资历、经验

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、人员角色和人数由投标单位根据标书要求进行响应，至少2人常驻人员相对固定，上表中行数不够可自加。
2、上述人员要求提供单位2019年9月-11月以来社保缴费证明。项目经理无在建工程。
[bookmark: _Toc236626945]3、维保专业技术人员与投标人员名单一致性承诺，中标后必须与实际维保人员一致，严禁资质挂靠或非法转包，否则按合同违约清场处理。





投标单位相关业绩（安防工程项目业绩、安防维保项目业绩）
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


其中安防工程业绩需附合同、中标通知书、验收报告，原件备查。

商务条款偏差表
（投标文件与招标文件的偏差）
	序号
	招标要求
	投标响应
	符合、正偏离、负偏离
	原因

	1
	营业执照
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明
	
	
	

	3
	授权代表身份证明
	
	
	

	4
	法人授权书
	
	
	

	5
	财务报表
	
	
	

	6

	缴税及社保证明
	
	
	

	7
	无重大违法说明 
	
	
	

	8
	“信用中国”查询证明
	
	
	

	9
	供货期限要求
	
	
	

	10
	支付方式要求
	
	
	

	11
	。。。。
	
	
	



 法定代表人或授权代表签字：
投标单位名称（加盖公章）：


第六章  拟签订的合同文本
甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________ 
     甲、乙双方经协商，本着自愿及平等互利的原则，现就乙方对甲方校园安防系统维修保养事宜达成协议，保修期至2020 年 1  月 1 日起至 2021年 12 月 31  日止，协议期1年。协议条款如下：
1、 维保范围
校园安防设施维保范围是：目前校内所有超过保修期的视频监控系统、防盗报警系统、车牌识别系统、人脸识别系统、宿舍无障碍门禁系统、校门门禁系统、中心机房、各分中心机房设施等。
2、 维保期限
维保期限为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
3、 维保费用及付款方式
经招标确认，维保费按以下办法收取：
1．维保费分人工服务费及材料备品备件费
人工服务费为   元。
材料费是根据现场设备维修情况，若设备损坏，先以备件替换，保证系统正常运行；由此产生的材料备品备件费按附件备品单价决算；若经修理后可继续使用的，乙方向甲方收取相应设备维修费。
每次维修，填写维修记录，双方有关人员签字生效。
2．维保费支付时间
人工费分二次支付，每半年支付50%；
材料费每季度凭维修记录进行全额结算，乙方开具维修发票。
3．维保考核
维保到期，甲方将组织考核，考核合格可续签1年合同，最多续签2次。
4、 甲方责任
1． 甲方负责排除安全防范系统出现的常规性简单故障。
2．甲方负责安防工程一般性日常保养，发生故障后，记录有关故障现象，及时报告要求乙方维修。
3．甲方负责采纳乙方为避免系统故障所提出的合理化建议,如不在电脑上运行与安防系统无关的软件、提供较好的机房运行环境等。
5、 乙方责任
1、合同签订后本公司即安排对维保范围内的所有内容进行检测、维护、清洗、线路整理及常规故障排除，确保所有系统恢复正常运行，并填写检测维护报告，每次维保后需经有关主管部门签字。
2、在每次接到甲方维修通知后，必须在2小时内派技术人员到达现场维修。一般性故障须在24小时内修复；疑难故障或由于特殊器件影响不能及时处理的，最迟应在3日内修复，修复标准为系统各项功能正常，可以正常使用。
3、在每次故障处理后将设备发生故障情况及解决办法通知甲方,并填写一式二份维修报告,双方签字。
4、提供免费的技术培训，必要的技术资料及测试软件。每半年提供一次设备故障情况及系统汇总报告。
5、维护人员驻场服务，工作时间常驻校区，服务人员随时解决甲方遇到的技术问题，及时排除故障。
6、 违约责任
（1）发生问题要随叫随到，如不能履行服务时间承诺的要求，每次扣款人民币500.00元，并承担有关责任。
（2）在日常检查中发现乙方常驻人员离岗，每次扣款人民币200.00元。
（3）甲方在自行组织的月度季度年度检查中，发现违反合同的情况，每次扣款人民币2000.00元。
（4）若乙方严重违约行为达3次以上的（含3次），甲方有权解除本合同。
（5）如因乙方维保维修不到位，造成设备瘫痪，不能发挥系统功能，导致发生重大盗窃案件或重大案件发生后无法调阅录像的，则终止合同，扣除余款，并承担由此造成的损失。
（6）如乙方未按约履行其维修义务的，甲方有权要求其他能够提供相应维修保养服务的公司提供该服务。相应的费用及违约金甲方有权在应付服务费中扣除。
六、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、合同生效及其它
7.1招投标文件作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。
7.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。
7.3 本合同正本一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。
7.4 其他：                                              。    
甲方： 南京医科大学                         乙方： 
地址：南京市江宁区龙眠大道101号            地址： 
法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：
联系电话：                                  联系电话：    
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