 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161222
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   实习管理网络平台二期        1套
第2包   医疗器械                    1批
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年12月16日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年12月22日上午09：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学五台校区（汉中路140号）岁月阁
特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年12月16日   

第1包   实习管理网络平台二期参数要求

联系人：韩老师025-86869173

1、平台新增功能web

	对象
	二期功能

	实习生
	（1） 签到，学生对自己签到情况的查询（天数、未签到日期等），当天学习结束，进行签退。

（2） 出科小结字数计数功能。
（3） 实习情况汇总表单。

	科教管理部门
	（1）随机考勤功能。
（2）对实习情况的完全查询及审核。对科室教学安排、带教老师带教情况（每个老师目前带教那些学生、组织了哪些教学活动等）。
（3）带教老师名单增加与删除功能的完善

（4）学生作业完成提醒。
（5）查询评价。

	教学秘书
	（1） 如遇临床带教老师病区和门诊是轮换的，或一个科室需要再分小组，可进行多组（带教老师）设置。
（2） 可进行更换带教老师操作，报科教科审批后，完成跟换，每科室有且仅有1次更换机会。

	科主任
	（1） 科主任APP
（2） 所在科室教学管理、运行情况全面查询统计，可生成报表。

	带教老师
	（1） 有些老师既是科主任又是带教老师，用一个账号登录后，可完成两方面工作

（2） 带教情况汇总表单。
（3） 填报教学计划、安排，报教秘、科教科审核后，完成正常教学。

	学校
	（1）网络考试。（一期尚未全部完成）
（2）学生成绩录入\分析功能，3次理论考试（内科、外科、妇儿）成绩及技能考试成绩。（一期尚未全部完成）
（3）学生实习结束总评成绩（含电子章）（一期尚未完成）

	其他
	（1）设置提醒功能（短信、平台），提醒带教老师同学即将出入科，出科打分等；提醒科主任需要审核完成的工作；提醒科教部门哪些学生更换科室了等。

（2）进入平台只显示本届实习生相关情况，往届生情况提供查询窗口。

（3）将实习大纲分科导入系统，便于查看，如需完成病例数、管床数、技能操作等。
（4）学习平台，可上传学习视频、课件等。

（5）各角色均可以导出自己的工作内容及工作量，可导出自己所负责管辖的教学数据。
（6）教学工作之间的关联。（如带教老师登记的教学计划与学生参与的教学活动之间的关联，旨在校核多方工作的真实有效性。）
（7）调查问卷的制作、发放、填写、统计。
（8）点对点接发通知、邮件等，即发送时可选择收件对象。
（9）完善一期功能：学校、医院科教管理部门的实习数据统计：已可视化图形（柱状图、折线图、饼状图等）的统计方式：统计各操作项目被完成数量及变化信息；统计各医院实习生实习科室成绩信息；统计各医院科室内时间段内实习生成绩分布情况信息。


2、增加微信端功能
web端的功能及新增功能全部移植到微信端，推进系统使用的效率，解决一些医院没有外网的问题。

第2包   医疗器械1批参数要求

联系人：吴老师86869173

	器材
	数量
	规格
	参数

	简易呼吸球囊
	4套
	　
	成人

	电动洗胃机
	3台
	　
	技术规格：
★1.1结构：采用国际技术，以无油蠕动泵为动力，无堵塞开放式结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险。
1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象。
1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率。
★1.4本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。
二、主要功能：
2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液。
2.2清零：可对洗胃次数进行清零。
2.3复位：可恢复至初始状态。
2.4停止：按此键停机。
三、主要性能参数：
3.1进、出液量：机器进液量在320ml～350ml之间；出液量在375ml～450ml之间。
3.2流量 ：≥2000ml/min；
3.3洗胃压力：进压≤0.05MPa；出压≥-0.05Mpa；
3.4噪音：≤65dB；
3.5输入功率：≤100VA

	转运呼吸机
	2台
	　
	
用途：车载及院内转运急救设备。
适用范围：成人、儿童。工作条件：-18至50℃压力气源为动力型呼吸机
气动/气控，无须任何电池支持，手动/自动功能兼容互换
具有呼吸机、面罩供氧、气动吸引器三合一功能。随时可施行手动通气，并在自动通气模式下，可进行手动介入给气治疗。有吸引器功能。
可调呼吸频率12～25BPM可调潮气量200～1200ML
具有气道压力报警，具有自动开启/关闭报警
工作方式：压力限制、时间切换、容量控制。
通气模式：A/C，CPAP/PEEP，自主呼吸、按需呼吸、控制呼吸。
呼吸频率和潮气量可精确连动6档位可调。
手动流量范围：依照自动档设置。呼吸控制器重量：小于等于270g
配置 ：呼吸机机头，面罩供氧，装置减压阀，供氧管，2L D型氧气瓶各一套

	喉镜
	2套
	　
	功能：主要用于咽喉麻醉或抢救窒息
2.12.2  全钢喉镜片采用进口医用钛合钢制成
2.12.3  叶片轻使操作更轻松
2.12.4  超强的硬度使叶片更耐用
2.12.5  先进的设计、美观的外表

	可视喉镜
	3套
	　
	成人

	三角巾
	50条
	　
	　

	气压止血带
	2套
	　
	 技术参数：
压力设定范围0～100Kpa 压力稳定精度±3Kpa
时间设定范围0～120min 初始充气时间≤60s
性能特点：
双路具有独立调控输出，可以同时使用两组，互不干扰
ABS外壳，结构小巧，操作简单，易学易用
可调节立式支架，多种选用件:声音报警
连接简单，可靠;螺纹通用接口，便于医生在紧急情况下快速放气
高规格硬件，核心零配件全部采用美国产品
术中可随时增减设定值;可同时为不同肢体进行止血
手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时声音报警提示
自检功能：
每次充放气自主步进式检测程序是否正确;
自主检测管路是否漏气
保险功能：
工作时间到自动阶梯放气，防止患者心脑突然缺血
工作压力超过70Kpa，声音报警
电 源：
在突然断电情况下能始终保持压力
报警功能
声音报警:手术剩余时间10分5分1分时报警，提醒操作员
充放气功能：
快速充气:防止动脉闭塞前，血液充盈动脉
放 气:
A.以３Kpa为梯度的脉动式释放机制
B.手动瞬间放气
计时器：
手术工作压力;手术剩余时间；手术累计时间
记忆功能：
将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间


 * 原装进口、  自动体外除颤、手动体外除颤

     1，  双向波除颤技术

     2，１５０焦耳标称能量水平常规, 输出能量大于等于 1焦耳的一系列能量，最高 200焦耳;

     3，可测量胸壁阻抗并根据病人个体化的物理化的条件发出低能量电击

     4，充电到最高能量时间小于5秒

     5，彩色显示器屏幕≥6英寸，3通道显示波形

     6，自动体外除颤(AED)模式：中文语音与/或文字提示 

     7，具有电极板接触指示器

     8，可用于院内及各种院外的恶劣环境中

     手提便携，结构紧凑，结实耐用

	   除颤仪主机和除颤手柄（包括成人、儿童），及所有导联线。

	CR治疗车
	4套
	　
	I带轴

	组合夹板
	6套
	　
	　

	一次性医用喉罩
	4套
	　
	 1. 产品由套囊、喉罩插管、指示球囊、充气管、机器端接头和充气阀组成。主要性能：外观：色泽均匀，无伤痕、裂纹、变形、飞边等缺陷。套囊充气后壁应光滑，无疝凸现象。喉罩应无漏气现象。耐压性：套囊内充满气体，能承受5KPa的压力持续15s不破裂。产品无菌加强型 1 成人加强型，套囊最大充气量20ml，套囊压力小于60厘米水柱

	器材柜
	6套
	　
	不锈钢材质

	手术剪
	50把
	18㎝
	　

	组织剪 弯
	30把
	18㎝
	　

	止血钳 直全齿
	50把
	16㎝
	　

	止血钳 弯全齿
	100把
	16㎝
	　

	持针器 细针
	100把
	18㎝
	　

	海绵钳
	50把
	12#
	　

	布巾钳
	60把
	14㎝
	　

	组织镊
	100把
	12.5㎝
	　

	敷料镊
	50把
	12.5㎝
	　

	阑尾钳
	20把
	16㎝
	　

	组织钳
	20把
	16㎝
	　

	搪瓷托盘
	20个
	50*30cm
	　


*1.交直流两用，连充电电池＜2.5公斤，5.7英寸显示器上能同步显示2.8秒12导联ECG连续波形及有关资料,中/英文同步分析结论报告。

*2. 测量参数QTc算法：内置ECAPS、Bazett 2种算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。ECAPS 12C心电图分析程序：可分析长达24秒的心电波形。分析算法有5种判断类型并支持200多种病例分析。

3.能进行6通道（不压缩）、3+1通道、3通道纪录，1分钟任意节律导联记录。

4.能在自动记录状态下设定10-24秒心电图打印方式，并能回顾前10-24秒的心电波形（将屏幕上观察的但已过去的心电波形记录在记录纸上），记录过程中，检出心律失常自动延长记录。

*5.显示和打印数据：要求电极检出噪音能显示于屏幕，噪音水平用实线或点线打印在报告上。可打印程序型号、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器状态、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出噪声、心电波形、分析报告等。

6.高截止点滤波有多种选择：75，100，150Hz。

7.能在空白的高感纸上自动打印点格，使图形更清晰，便于使用者观察和测量。

8.通过网卡把数据传送到计算机上，实现无纸化管理。

9．本机可存储40份病历并可通过SD扩展。

10．可使用条码扫描仪与磁卡读卡器输入患者信息

* 11.符合最新国际电工标准(IEC60601-2-51)以确保波形的准确性并出示适合宣言书。

12.具有注册证、登记表、中国国家强制性产品认证证书(3C) 、中华人民共和国计量器具型式批准证书

	*为必须

	AED除颤训练
	2台
	　
	*1.10个预设的心脏停动病例，训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容
包括模拟FR2的电池盒和指示器
2.使用6颗C-cell电池 
3.训练器可以与AED小安妮和AED复苏安妮配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应 
4.可选配遥控器可以控制训练过程中的各种功能，例如音量、电量不足和建议除颤等提示
5.飞利浦 链接技术，在模型胸部提供看不到的连接，对AED训练器和AED复苏安妮作完整的连接


