仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150917

          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  数据处理工作站   一套

第2包  PEAKS Q软件      一套

第3包  三气培养箱       一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年09月09日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年09月17日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年09月09日   

第一包：数据处理工作站 一套

联系人：王老师 86862029-802

技术参数

1、CPU：双路XEON E5 2687W V3/2690 V3

2、内存：16G

3、硬盘：2T，配256G固态硬盘
4、服务器专用机箱电源

第二包：PEAKS Q软件

联系人:王老师 86862029-802

蛋白质鉴定软件技术参数：
支持多种质谱仪文件及格式；包括Thermo, AB Sciex, Waters, Agilent, Shimadzu公司的大分子质谱数据，包括raw, wiff, yep, lift, run, DTA, XML, OKL, mzml, mgf等文件格式；
支持不依赖数据库的de-novo搜索；
支持蛋白质数据库搜索，修饰鉴定，并自动检测数据库中蛋白的突变体；
支持标记/非标记定量处理，包括label free，SILAC，ICAT，Itraq，TMT，ICPL，N-末端标记，O-18等；
自动生成检索报告，鉴定结果可视化；
可调用其他搜索软件结果并提供整合比较结果的图形界面；
在蛋白质鉴定软件权威测评中有优秀表现；

技术服务：
1. 安装调试的要求：交货后两周内进行安装，保证安装后软件运行正常。
2. 技术培训：安装完毕后进行培训
3. 保修期：软件购买年限内均保修
4. 售后服务：具有可靠的技术支持实习，技术支持请求能快速予以回复和解答；


第三包：三气培养箱一台

联系人：曾老师15720629979

1、容积：140L-170L

2、用途：用于培养幽门螺杆菌

3、温度范围：能稳定控制37度的培养温度
4、CO2浓度范围：可保证5-10%的浓度
5、O2浓度范围： 可保证2-5%的浓度
6、湿度范围：可控制70-90%

7、温度控制精度：≥0.1

8、温度均一性：内腔温度需达到时间和空间上的高度均匀分布，重现性要好

9、O2 CO2控制精度：≥0.1

10、O2 CO2传感器：感应灵敏，测量准确，对频繁开关门的场合，不需要校准
11、灭菌标准：符合国际灭菌标准

12、在保证仪器密闭性能的条件下，能预留电线接口或增设可接电源的内部配件

13、层架：可设计用于放耐酸耐湿耐高温摇床的夹层（摇床不在招标范围）

14、电子诊断系统：及时准确，安全性好

