摄照相器材招标文件

招标书编号：NJMU-20180619-1
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  摄照相器材           1批（预算￥21.0万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章，如有一家多包投标的，请分别制作标书。
三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年05月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年06月19日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年05月28日   

第1包：摄照相器材一批参数要求（预算￥21.0万）

联系人：许老师025-86869302

一）招标内容和要求
	序号
	设备名称
	招标参数
	数量
	单位

	  一、照相机及配件

	1
	照相机机身
	数码单镜反光相机
镜头卡口：F卡口
影像传感器格式：FX格式
有效像素数：约2,082万
影像传感器尺寸：约35.9mm x 23.9mm
总像素数：约2,133万
图像尺寸（像素）：FX(36x24)影像区域,(L)5568 x 3712,(M)4176 x 2784,(S)2784 x 1856,1.2x (30x20)影像区域,(L)4640 x 3088,(M)3472 x 2312,(S)2320 x 1544,DX(24x16)影像区域,(L)3648 x 2432, (M)2736 x 1824,(S)1824 x 1216, 5:4(30x24)影像区域,(L)4640 x 3712,(M)3472 x 2784, (S)2320 x 1856,动画录制过程中以画面尺寸1920×1080或1280×720所拍的FX格式照片,(L)5568 x 3128,(M)4176 x 2344,(S)2784 x 1560,动画录制过程中以画面尺寸1920×1080或1280×720所拍的DX 格式照片,(L)3648 x 2048,(M)2736 x 1536,(S)1824 x 1024,动画录制过程中以画面尺寸3840 x 2160所拍的照片: 3840 x 2160
动画录制过程中以画面尺寸1920×1080裁切所拍的照片: 1920 x 1080
文件格式：•NEF（RAW） •TIFF （RGB） •JPEG：•NEF（RAW）+JPEG
优化校准系统：标准、自然、鲜艳、单色、人像、风景、平面；可修改所选优化校准；可保存自定义优化校准
存储介质：使用XQD卡
双存储卡插槽：插槽2可用作额外空间或备份存储空间，也可用于分别存储使用NEF+JPEG 所创建的图像；照片可在两张卡之间互相复制。
文件系统：DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge（图像跨接格式）
取景器：眼平五棱镜单镜反光取景器
放大倍率：约0.72 倍（50mm f/1.4 镜头设为无穷远；屈光度为-1.0m-1）
兼容的镜头：兼容AF 尼克尔镜头，
快门类型：电子控制纵走式焦平面机械快门；电子前帘快门（适用于反光板弹起释放模式）
快门速度：1/8000-30 秒（以1/3、1/2 或1EV 为步长进行微调）、B 门、遥控B 门、X250
快门释放模式：S (单张拍摄), CL (低速连拍), CH (高速连拍), Q (安静快门释放), 自拍, MUP (反光板弹起)
每秒幅数（近似值）：约10–12幅/秒, 或使用反光板弹起时约14幅/秒 (CH); 
测光系统：使用约180K （180000）像素RGB 感应器的TTL曝光测光
曝光模式：带有柔性程序的程序自动（P） 、快门优先自动（S）、光圈优先自动（A）和手动（M）
ISO感光度（推荐曝光指数）：以1/3、1/2 或1EV 为步长在ISO 100-102400 之间进行微调。
自动对焦系统：Multi-CAM 20K 自动对焦感应器模组，具备TTL 相位侦测、微调、153 个对焦点（包括99 个十字型感应器和15 个支持f/8 的感应器），其中55 个对焦点（35 个十字型感应器和9 个f/8 感应器）可选
对焦点：153 个对焦点，其中55 或15 个对焦点可供选择
支持尼康创意闪光系统（CLS）
支持无线电控制无线闪光
白平衡：自动（3 种类型）、白炽灯、荧光灯（7 种类型）、晴天、闪光灯、阴天、背阴、手动预设（可保存6 个值，点白平衡测量在即时取景过程中可用）、选择色温（2500K-10000K），全部都可进行微调
视频画面尺寸（像素）和帧频：3840 x 2160 (4K UHD)；30p （逐行），25p, 24p；1920 x 1080；60p, 50p, 30p, 25p, 24p；1920 x 1080裁切；60p, 50p, 30p, 25p, 24p；1280 x 720；60p, 50p
视频压缩：H.264/MPEG-4视频编码
显示屏尺寸：约8cm（约3.2英寸）对角线
HDMI输出接口：C型HDMI接口
音频输入：立体声迷你针式插孔（3.5mm直径；支持插入式电源）
音频输出：立体声迷你针式插孔（3.5mm直径）
RJ-45 接口
提供制造厂商（或原厂商驻中国办事机构）出具的授权（或证明）文件
	1
	台

	2
	定焦镜头
	类型：内置CPU和F卡口的E型AF-S镜头
格式：FX/35mm
焦距：105mm
最大光圈：f/1.4
最小光圈：f/16
镜头结构：9组14片（包括3枚ED玻璃镜片以及带纳米结晶涂层或氟涂层镜片）
视角：23°10′
最近对焦距离：约1.0m（至焦平面）
光圈叶片：9片（圆形光圈孔）
涂层：纳米结晶涂层，氟涂层
光圈：自动电子光圈控制
测光：全开光圈测光
滤镜附件尺寸：82mm（P = 0.75mm）
尺寸：约94.5mm（最大直径）×106mm（从照相机镜头卡口边缘开始的距离）
重量：约985g
自动对焦：提供
AF-S（宁静波动马达）：提供
内部对焦：提供
对焦模式：手动，手动/自动
对焦距离指示灯：约1.0m至无限远
随附配件：82mm搭扣式镜头前盖，镜头后盖，卡口式遮光罩，镜头袋
	1
	支

	3
	充电锂电池（含充电器套装）
	充电锂电池（含充电器套装）
	1
	套

	4
	64G XQD存储卡
	具备防震、抗磁、防静电和坚固抗损的特性；
容量：64G；
读取速度高达 440MB/s
配套照相机使用
	2
	块

	5
	XQD卡高速读卡器
	接口：高速 USB；
能降低大 RAW 图像或数据密集型 4K 视频文件的备份时间。约 3 分钟即可传输 64GB 的卡数据；
	1
	块

	二、摄像机及配件

	1
	摄像机
	单片Exmor Super35 CMOS成像器;
有效图像元素：3840（水平）*2160（垂直）；
内置光学滤镜：可实现从1/4ND至1/128ND的线性控制；
宽容度：14档；
ISO灵敏度：S-Log3伽玛ISO3200；
信噪比：57dB；
全高清10比特4：2：2画面质量的高帧率（HFR)缓存记录功能，以最高240fps帧率记录画面；
最低照度：0.16Lux[60i](IRIS F1.4,自动增益,快门速度1/24)；
8秒钟缓存记录性能；120fps帧率的画面时，缓存记录时间最长可延至16秒；
可实现480fps和960fps的更高帧率记录；
视频格式：XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile
液晶：8.8cm（3.5 英寸），约 156 万像素点；
存储介质：SD卡；
提供制造厂商（或原厂商驻中国办事机构）出具的授权（或证明）文件
	1
	台

	2
	变焦镜头
	镜头定位：APS画幅镜头
镜头类型：变焦
镜头结构：15组18片
镜头卡口：E卡口
滤镜尺寸：95mm
最大光圈：F4.0
最小光圈：F22
光圈叶片数：7片
焦距范围：18-110mm
等效焦距：27-165mm
最近对焦距离：0.4-0.95m
最大放大倍率：0.122倍
防抖性能：光学防抖
镜头直径：110mm
	1
	支

	3
	定焦镜头
	镜头画幅：135mm全画幅镜头；
镜头卡口：FE卡口；
镜头结构：8组12片；
滤镜尺寸：72mm；
焦距：35mm；
最大光圈：F1.4；
最小光圈：F16；
光圈叶片数：9片；
最近对焦距离：0.3m；
最大放大倍率：0.18倍
	1
	支

	4
	定焦镜头
	镜头结构：8组11片；
最近对焦距离：约0.85m（AF）约0.8m（MF）；
焦距：85mm；
光圈叶片数：11；
最大光圈：F1.4；
最小光圈：F16；
放大倍率：约0.12倍；
滤镜尺寸：77mm
	1
	支

	5
	广角镜头
	镜头画幅：APS画幅镜头；
镜头结构：8组10片；
镜头卡口：E mount卡口；
滤镜尺寸：62mm；
驱动马达：SAM；
最大光圈：F4.0；
最小光圈：F22；
光圈叶片数：7片；
焦距范围：10-18mm；
等效焦距：15-27mm；
最近对焦距离：0.25m；
最大放大倍率：0.1倍；
	1
	支

	6
	长焦镜头
	镜头结构：16组22片；
镜头焦距：100-400mm；
最近对焦距离：0.98m；
滤镜尺寸：77mm；
最大光圈：F/4.5-5.6；
最小光圈：F/32-40；
光圈叶片数：9片；
	1
	支

	7
	2倍增距镜
	2倍增距镜；
镜头结构：5组8片；
	1
	支

	8
	95mm 滤镜
	95mm 滤镜
	1
	块

	9
	82mm 滤镜
	82mm 滤镜
	1
	块

	10
	77mm 滤镜
	77mm 滤镜
	1
	块

	11
	72mm 滤镜
	72mm 滤镜
	1
	块

	12
	62mm 滤镜
	62mm 滤镜
	1
	块

	13
	SD存储卡
	64G 存储卡；
读取速度：94M/S
	1
	块

	14
	摄像机电池
	电池类型 锂电池；
额定容量 4800（mah）；
标准电压 14.4（V）；
	1
	块

	15
	麦克风
	声学原理:Line Gradient
极头:0.50"
拾音模式：超心形
频率范围：20Hz - 20kHz （选择HPF @75Hz)
输出阻抗：200Ω
最高 SPL：135dB (@1kHz, 1% THD 进入1kΩ负载)
灵敏度:-32.0dB re 1 Volt/Pascal (25.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
等效噪音水平（A-加权）:16dBA
电源选项:+48V幻相供电，可内置电池
输出接口：XLR
（含50mm卡农线一根、防风毛衣、防震架）
	1
	套

	16
	麦克风
	声学原理:Line Gradient
极头:0.50"
拾音模式：超心形
频率范围：20Hz - 20kHz （选择HPF @75Hz)
输出阻抗：200Ω
最高 SPL：135dB (@1kHz, 1% THD 进入1kΩ负载)
灵敏度:-32.0dB re 1 Volt/Pascal (25.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
等效噪音水平（A-加权）:16dBA
电源选项:+12、+24、+48V幻相供电
输出接口：XLR
（含50mm卡农线一根、防风毛衣、防震架）
	1
	套

	三、配音系统

	1
	专业配音软件
	高达192 kHz、5.1环绕、灵活的路由和全自动延迟补偿无限音频；
乐器和MIDI轨道和多达256个物理输入和输出；
MixConsole的专业混音台体验和集成的高端通道条、VCA faders、响度表和波形表；
超过90个高端音频和MIDI VST效果处理器的完整组曲，其中包括Quadrafuzz v2，VST Amp Rack和VST低音放大器吉他和低音音调套件，REVerence卷积混响，频率四频段EQ及更多；
VariAudio用于单声道音轨的MIDI样式音符编辑，自动发声协调和自动音效调节；
智能作曲工具，如Chord Track, Chord Pads和先进的 Chord Assitant，创造性和有趣地创作出调和级数与的高阶的和声；
全部8套杰出乐器，内含超过3000种音效，包括HALion Sonic SE 2, Groove Agent SE 4, Padshop, Retrologue 2 和 LoopMash 2；
完整版VST Expression 2具备Note Expression, VST Dynamics 和 Expression Maps 功能，使用音乐衔接、动态和管理者价值完成集成工作流程；
将外部硬件效应器件和仪器（如合成器或信号处理器）完美集成到定序器信号流中；
VST Connect SE和VST Transit云端协作服务。
提供制造厂商（或原厂商驻中国办事机构）出具针对本项目的授权（或证明）文件
	1
	套

	2
	2进2出专业声卡
	话筒输入1/2（平衡）  
大输入电平 +4 dBu 
输入阻抗 4k Ohm 
增益范围 +6 dB—+60 dB 
线路输入1/2（平衡）  
大输入电平 +4 dBu 
输入阻抗 4k Ohm 
增益范围 +6 dB—+60 dB 
Hi—Z输入2（非平衡）  
大输入电平 +4 dBu 
输入阻抗 4k Ohm 
增益范围 +6 dB—+60 dB 
线路输出1/L 2/R（阻抗平衡）  
大输出电平 +10 dBu 
输出阻抗 150 Ohm 
耳机1/2  
大输出电平 +10 dBu 
USB  

产品规格 USB 2.0，24 bit，44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/ 96 kHz/176.4 kHz/192 kHz 
XLR输入  
性 1：接地，2：正，3：负
提供制造厂商（或原厂商驻中国办事机构）出具的授权（或证明）文件
	1
	台

	3
	心形指向大振膜录音话筒
	类型：预极化电容麦克
音头直径：38mm

指向性：心型
灵敏度(±3dB)：40mV/Pa

频率响应：20Hz~20kHz

电源供应：48V 幻象电源
最大声压级(<1% THD)：135 dB

本底噪声：<16 dBA

输出阻抗：<200 Ohm

长度：163mm

重量：340g

接头：3-pin XLR

提供制造厂商（或原厂商驻中国办事机构）出具的授权（或证明）文件
	1
	支

	4
	桌面悬臂支架
	配套录音话筒使用
	1
	套

	四、其它配件

	1
	防潮柜
	外尺寸:1075×500×1805mm 内尺寸:1054×470×875mm；
金属镶钢化玻璃；
安全：不结霜，不滴水，不反潮，无热效应;且极省电； 安全的湿度监控： 用机械式湿度控制器，无级段湿度控制，湿度达至设定值，即自动切断电源。 用精密机械感应式湿度表，湿度指示稳定，与除湿机芯分离，避免电子式的假问题发生； 不用电池，不用微电脑，停电也可继续观察柜内湿度且直观方便。
	1
	台

	2
	双肩摄影包
	外部尺寸：55×36.6×63.2cm；
内部尺寸：35.5×21.5×49.7cm；
可放置三脚架，含防雨罩；
面料：630D高密度尼龙布料，1000D过胶尼龙底座；
	1
	个

	3
	球形全景云台
	材质：铝材；
云台高度：125mm；
球体直径：54mm；
最大负重：35kg；
3D水平校正仪
	1
	套

	4
	碳纤维反折单反相机三脚架
	最高工作高度：1305mm
最低工作高度：130mm 
最大负荷：10kg 
角架节数：5节 
材质：碳纤维；
外形设计：黑色
	1
	套

	5
	摄影摄像滑轨
	铝合金材质、更为顺滑的四成轴设计，以及CNC一体成型凹槽滑轨保证其稳定性；
可安全承重10kg
	1
	套


质保要求

本项目招标设备需提供原厂质保一年

清单：

	  一、照相机及配件

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	照相机机身
	1
	台

	2
	定焦镜头
	1
	支

	3
	充电锂电池（含充电器套装）
	1
	套

	4
	64G XQD存储卡
	2
	块

	5
	XQD卡高速读卡器
	1
	块

	　

	  二、摄像机及配件

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	摄像机
	1
	台

	2
	变焦镜头
	1
	支

	3
	定焦镜头
	1
	支

	4
	定焦镜头
	1
	支

	5
	广角镜头
	1
	支

	6
	长焦镜头
	1
	支

	7
	2倍增距镜
	1
	支

	8
	95mm 滤镜
	1
	块

	9
	82mm 滤镜
	1
	块

	10
	77mm 滤镜
	1
	块

	11
	72mm 滤镜
	1
	块

	12
	62mm 滤镜
	1
	块

	13
	SD存储卡64G
	6
	块

	14
	摄像机电池
	2
	块

	15
	麦克风
	1
	套

	　

	  三、配音系统

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	专业配音软件
	1
	套

	2
	2进2出专业声卡
	1
	台

	3
	心形指向大振膜录音话筒
	1
	支

	4
	桌面悬臂支架
	1
	套

	　

	  四、其它配件

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	防潮柜
	1
	台

	2
	双肩摄影包
	1
	个

	3
	球形全景云台
	1
	套

	4
	碳纤维反折单反相机三脚架
	1
	套

	5
	摄影摄像滑轨
	1
	套
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