仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180522
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  超低温冰箱       1台（预算￥14万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
4.项目不接受联合体投标。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2016年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章，如有一家多包投标的，请分别制作标书。
三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年05月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年05月22日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年05月14日   

第1包  超低温冰箱1台（预算￥14万）参数要求

联系人：吴老师15195931221

· 内部容积：不小于 682 升
· 2英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个
· *压缩机:2台1HP工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃
· *制冷系统：钎焊板式热交换器具有更高效的传热性能;感应钎焊工艺可减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性。
· 工作温度:-50℃∽-86℃
· *工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动
· Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行
· *两种制冷模式选择,节能模式可提供极佳的温度控制并可节省能耗（与高性能模式相比）
· *标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能
· *箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重不小于205磅
· *超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度
· *四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果
· *全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数
· *内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制
· *人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性
· *标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器
· *远程监控报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及dry Contact远程报警接口
· *超大冷凝器，面积不小于305X457mm， 确保最佳降温效果
· *标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能
· 整机零部件2年保修，压缩机3年延保
· *符合多项权威认证：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG
4

