 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171018
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  录播型多功能实训室设备               1批
第2包  情景互动动作训练系统                 1套

第3包  心肺运动评估系统                     1套
第4包  智能通络治疗仪                       1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年09月25日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年10月18日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年09月25日   

第1包 录播型多功能实训室设备参数要求
联系人：丁老师13951089892

一、项目投标人资质要求
1.投标人企业注册资金500万以上。
2.中标人在签订合同后40天内必须完成安装调试。安装调试结束后由中标人提出验收申请，采购人在7个工作日内组织验收。
3.投标人在南京本地有售后服务。本项目免费质保期五年，其中电脑、显示屏、投影仪质保3年。中标人应承诺在免费质保期内如出现故障，1小时内响应，本地2小时内、外地4小时内到达现场。
4.需提供（5-8人）免费操作培训，时间安排在安装调试结束后进行。
二、系统设计要求如下:
（一）实现功能
能够最大限度的满足实际工作的要求，采用软硬件联动管理控制的模式，在满足功能需求的基础上操作方便、维护简单、管理简便。建立实时、高画质、全自动的智能录播系统，在此基础上可以实现可视化互动教学、各种会议报告、演讲、学术交流与课程实训。通过中央控制系统一键开启实训室电气设备，包括控制投影机开关、屏幕升降、影音设备、信号切换，以及实训室内的灯光照明、系统调光、音量调节等。简单明确的中文界面，只需用手轻触触摸相应的界面，系统就会自动实现想做的功能。所有音、视频信号通过质量可靠、技术先进的矩阵切换器进行选择。
（2） 兼容性原则
各种子系统(投影显示系统、集中控制系统、扩声系统、视频会议系统等)完美汇接，要求系统的兼容性突出。
设备主要配置系统功能与技术参数要求：
（以下系统功能与货物需求一览表中标注★号的部分为加分项，投标人每具备一项得2分，不具备不得分）
所有品牌要求为国内外知名品牌
1、智能互动录播系统
1、要求以教室为单位，采用跟踪拍摄设备、嵌入式视频编解码服务器、专业音频采集设备，便于全面掌握各个教学场景的细节。要求实现对嵌入式视频编解码服务器的本地软硬件及远程控制。
★2、要求嵌入式视频编解码服务器自带HDMI硬解码输出口，支持本地预监显示自动导播后的画面；支持H323音视频互动，可与其他录播教室进行互动教学，支持HDMI硬解码输出显示远端互动画面； 
★3、为保证录播系统稳定可靠，要求录播教室核心设备视频编解码设备采用嵌入式服务器架构，集成VGA图像检测识别、自动导播切换、视音频编解码、视频录制存储、资源点直播管理等功能在一台设备内，设备自带无线WIFI功能，通过pad、手机等无线直连移动设备直接连接主机，无需额外无线路由器，可以配置和收看直播、点播及文件拷贝等控制操作。
★4、教室讲台内嵌‘一键式’录播中控面板，支持一键启动、停止录播系统，实现教室一键上下课功能；支持电源键按钮，一键开启录播电源系统，控制录播教室所有设备开关机。中控面板自带USB接口，支持USB数据传输功能，插入U盘，课件自动保存，下课后方便带走。
★5、要求录播教室可通过软硬件多种形式联动管控，可通过录播集控中心（扩展）、视频应用管理平台、教室主机内置B/S平台，教室录播中控面板，教师APP客户端，多种形式控制直播的开启和关闭，录制的开启、暂停和关闭，视频资源的导出，可以分别控制也可以联动。
音视频采集系统：
1)每间教室采用教师跟踪摄像机采集讲台区域、全景摄像机采集学生区域，摄像机要求提供1080P@60HZ全高清输出，可将高质量课程资源本地存储在嵌入式视频服务器中。
★2)每间教室配置的嵌入式视频编解码服务器，支持3路1080P@60HZ全高清视频的接入，通过图像分析自动导播切换，支持网络流的接入输出。具备1路高清DVI信号的采集编码，采集分辨率最高可达1920X1200并向下兼容任意分辨率，视频输入环出支持DVI、HDMI、 VGA、YPbPr 、CVBS，支持分辨率自适应，不占用教师机任何资源及接口。
3)教师跟踪采用一体化跟踪摄像机，摄像机内置自动教师跟踪方式，避免了网络延时造成的跟踪滞后，同时也防止外置跟踪设备形式造成故障带来无法正常跟踪的情况出现。
4)声音采集：教师、学生、计算机声音采集要求通过嵌入式视音频编解码服务器采集，每间教室音频各配置教师、学生全向麦，经音频处理器混音降噪处理后输出的音频信号至嵌入式视音频编解码服务器，音频信号与经过自动导播输出的教师、学生、PPT图像同步编码传输，保证声画同步无延迟，达到专业课件音效；
★5)支持教师、学生摄像机及PPT通过图像识别及VGA检测技术对直播画面自动导播切换，当教师在讲台讲课时自动输出教师中景画面，当学生站立互动时，自动切换到学生单画面图像，当教师讲解PPT翻页时，自动切换到PPT讲稿页面图像，可通过设备自带HDMI硬解码接口本地预监显示。
嵌入式编解码录播主机                                                
    嵌入式编解码录播主机专用架构设计，VGA图像检测识别、自动导播切换、视音频编解码、视频录制存储、点直播管理等功能集成在一台主机内，系统稳定可靠；基于录播集控中心，B/S架构网页，录播中控面板，录播APP客户端，多种形式控制直播的开启和关闭，录制的开启、暂停和关闭，可以分别控制也可以联动。视频服务器自带直播点播管理系统，根据导播策略决定画面的切换输出，也可通过流媒体协议、FTP上传给学校资源管理平台，实现紧密无缝结合； 
1、支持3路1080P全高清视频的采集编码，并进行图像分析进行自动导播切换，1路RJ45-10/100/1000Mbps输入接口，1路RJ45-10/100/1000Mbps输出，支持网络流的接入输出；
2、支持导播画面同时2路高低码流输出，高码流存储，低码流实时直播；
3、支持1路DVI环回，可扩展DVI、VGA、HDMI和分量环回；
4、支持有连接模式，提供SDK开发包，方便集成资源应用管理平台；
5、支持服务器模式，HTTP、 RTSP、TS流，可单机独立使用，满足只需视频直播的场合；
6、支持单播、组播，适合大规模应用； 
★7、H.265编码，支持4K级编码，支持长时间不间断录制两年，视频编码算法为H.265，H.264 Baseline Profile、H.265， H.264 Main Profile、H.265，H.264 High Profile；音频算法为AAC-LC；视频码率：64Kbps-20Mbps可调；
8、在前面板提供了按键和显示屏操作界面，方便对设备进行控制；
9、具备1路高清DVI信号的采集和编码，采集分辨率最高可达1920X1200，视频输入支持DVI、HDMI、 VGA、YPbPr 、CVBS，支持分辨率自适应；
10、B/S架构设计，内置视频资源管理平台，支持IE点直播、导播策略、浏览、配置、升级；  
11、内置2T硬盘，可实时存贮教学视频，支持中控USB导出及FTP网络上传，也可通过流媒体实时编码上传； 
12、机器自带HDMI硬解码输出，支持H323标准协议，可与其他录播教室进行互动教学； 
13、内置无线WIFI，移动端自动控制，管理视频资源；
14、教师、学生摄像机及PPT通过图像识别及VGA检测技术对直播画面自动导播切换。
15、支持中控按键功能，实现一键启动/关闭录制、直播功能，并具备液晶显示屏查看设备工作状态、IP地址查看、存储空间余量显示等功能。
16、为考虑扩展性，支持多路1080P/7200P高清网络摄像机信号接入，采用标准的RTSP协议。 
17、支持FTP上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持IPSAN网络存储，支持资源管理平台无缝对接，实现大规模并发直播与点播。
18、不受教室环境限制，自动跟踪导播对灯光环境声学装修没有要求；
录播服务器管理软件                                                 
集成于嵌入式视频编解码服务器内，功能如下：
1、支持B/S架构直播、点播资源管理；
2、直播功能均提供单流、多流等多种模式，可提供单画面电影模式、多画面资源模式一大两小、单画面、画中画等多种画面布局；
3、支持跨网段、广域网的直播和点播，播放延时低，控制在500ms以内；
4、提供直播约课功能，直播的课程预告信息，并可以根据约课信息进行直播，信息下载；
5、具备直播课程单独设置开启和关闭；  
6、课程管理功能，可下载课程和工具；
7、具备防盗链技术，防止网站优秀精品课例等音视频及文档课件资源随意传播，保护本校优质课例的知识产权；
8、视频点播直播时可根据用户带宽自动适应播放内容的码流和清晰度，标清、高清等，保证流畅观看的同时提供最大的清晰度；
9、直播时支持自动断线重连功能；
10、资源手/自动上传：1、自动上传：将录播主机录像文件自动上传到校资源平台，经过管理员审核并发布的资料，在学校资源首页展示。2、手动上传：支持手动上传，可自定义时间，上传时支持断线续传功能。
控制面板                                                           
1、支持一键启动、停止录播系统，实现教室一键上下课功能；
2、支持电源键按钮，一键开启录播电源系统，控制录播教室所有设备开关机。
3、通过一根网线直接连接到视音频编解码服务器。
2、高清投影仪
投影系统：RGB光阀式液晶投影系统

投影技术：3LCD
尺寸：0.59 英寸含微透镜

★4200 流明色彩亮度
像素数1,024,000 dots (1280 x 800) x 3

WXGA 分辨率
纵横比：16:10
★屏幕尺寸（投影距离）: 29-280 英寸 (0.84-13.9 米)

3000：1 对比度
灯泡：245W UHE
灯泡寿命：2500小时 ( 亮度: 标准模式 )

水平垂直梯形自动校正
一键图像自动校正
网络四画面投影
通过WIFI无线连接投影(选配无线路由)

	序号
	产品名称
	参考品牌
	参数配置
	单位
	数量

	1
	主控工作站
	联想、HP
	CPU：i7-6700 /内存：8G DDR4 /硬盘：128G SSD+1000G HDD/ 显卡：2G双头独显/光驱：DVD刻录/硬盘保护/键鼠/以太网卡/19寸宽屏液晶显示器
	台
	1

	2
	智能录播系统
	嵌入式智能录播主机
（恒新天朗、创世通、汉韬）
	1U嵌入式设计，录制、直播、点播、导播、VGA检测识别、编解码、存储管理等功能集成在一台主机内，系统稳定可靠；支持自动模式和手动模式录制，自动模式：启动跟踪，根据导播策略决定画面的切换，手动模式：关闭跟踪，用户通过导播PAD操控画面的切换；录播主机自带直播点播管理系统，实现紧密无缝结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器；可设置课程信息，支持重新编码等功能；具备直播的开启和关闭，录制的开启、暂停和关闭，直播和录制可以分别控制，也可以联动。                                                                                 1、支持3路1080P全高清视频的接入，并进行图像分析进行自动导播切换，2路RJ45-10/100/1000Mbps输入接口，支持网络流的接入；
2、支持视频同时2路高低码流；
3、支持1路VGA环回，可扩展DVI和分量环回，1路RJ45-10/100/1000Mbps输出；
4、支持有连接模式，提供SDK开发包，方便集成；
5、支持服务器模式，HTTP、 RTSP、TS流，可单机独立使用，满足只需视频直播的场合；
6、支持单播、组播；
7、视频编码算法为H.264 Baseline Profile、H.264 Main Profile、H.264 High Profile；音频算法为AAC-LC；视频码率：64Kbps-20Mbps可调；
8、在前面板提供了按键和显示屏操作界面，方便对设备进行控制；
9、具备1路高清DVI信号的采集和编码，采集分辨率最高可达1920X1200，视频输入支持DVI、HDMI、 VGA、YPbPr、CVBS，支持分辨率自适应；
10、B/S架构设计，内置视频资源管理平台，支持IE点直播、浏览、配置、升级                                                                                           11、内置2T硬盘，可实时存贮教学视频，支持通过中控面板插拔USB导出及FTP网络上传；                                                                 12、支持DVI硬解码输出，支持H323音视频互动，可与其他录播教室进行互动教学；                                          13、内置wifi模块，支持控制pad 无线直连设备，可以简单控制和导播，以及查看视频资源；                                                     14、教师、学生摄像机及PPT通过图像识别及VGA检测技术对直播画面自动导播切换。                          15、支持中控按键功能，实现一键启动/关闭录制、直播功能，并具备液晶显示屏查看设备工作状态、IP地址查看、存储空间余量显示等功能。                                                                         16、★为考虑扩展性，支持多路1080P/7200P高清网络摄像机信号接入，采用标准的RTSP协议。                   17、硬件配置：2T硬盘，支持FTP上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持IPSAN网络存储，支持资源管理平台无缝对接，实现大规模并发直播与点播。
★需提供编码解设备软件《计算机软件著作权登记证书》《软件检测报告》《软件产品证书》复印件加盖厂商公章；
★需提供嵌入式视频服务器软件《计算机软件著作权登记证书》《软件检测报告》复印件加盖厂家公章★需提供产品ISO9001:2008质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书。
★提供录播主机国家强制性3C认证证书复印件，加盖企业公章；
★提供国家级质量监督中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章；
★提供国家级电子标签产品质量监督检测报告复印件加盖厂家公章；
★需提供移动终端学习系统软件、教学互动系统软件《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖厂家公章；
★产品通过ROHS,EMC,FCC，LVD认证，提供证书复印件并加盖公章。
★需提供国家权威检测机构出具的平均无故障时间测试（MTBF）≥50000小时的检验报告；
★需提供导播控制平台《计算机软件著作权登记证书》《软件检测报告》复印件加盖厂家公章；
★需提供制造厂家授权书和服务承诺函；
	台
	1

	
	
	录播服务器管理软件
（恒新天朗、创世通、汉韬）
	集成嵌入式视频编解码服务器内，功能如下：
1、支持B/S架构直播、点播资源管理；
2、直播功能均提供单流、多流等多种模式，可提供多画面、单画面、画中画等多种画面布局；
3、支持跨网段、广域网的直播和点播，播放延时低，控制在500ms以内；
4、提供直播约课功能，直播的课程预告信息，并可以根据约课信息进行直播，信息下载；
5、具备直播课程单独设置开启和关闭；
6、课程管理功能，可下载课程和工具；
7、具备防盗链技术，防止网站优秀精品课例等音视频及文档课件资源随意传播，保护本校优质课例的知识产权；
8、视频点播直播时可根据用户带宽自动适应播放内容的码流和清晰度，标清、高清等，保证流畅观看的同时提供最大的清晰度；
9、直播时支持自动断线重连功能；
10、资源手/自动上传：1、自动上传：将录播主机录像文件自动上传到校资源平台，经过管理员审核并发布的资料，在学校资源首页展示。2、手动上传：支持手动上传，可自定义时间，上传时支持断线续传功能。
★需提供中央电化教育馆2017年数字校园综合解决方案精品课程、教育互动录播系统解决方案证书复印件并加盖公章；                                                                                                              ★需提供数字化系统软件《计算机软件著作权登记证书》《软件检测报告》复印件加盖厂商公章；
★需提供视频资源应用平台《计算机软件著作权登记证书》《软件检测报告》复印件加盖厂家公章；
★需提供录播服务器管理软件《计算机软件著作权登记证书》《软件检测报告》复印件加盖厂家公章；
★需制造商提供厂家授权书和服务承诺函；
★需同嵌入式视频编解码服务器为同一品牌；
	套
	1

	
	
	录播中控（恒新天朗、创世通、汉韬）
	1、支持一键启动、停止录播系统，实现教室一键上下课功能；
2、★支持电源键按钮，一键开启录播电源系统。
3、通过一根网线直接连接到视音频编解码服务器。
★提供中国教育技术协会数字化校园方案荣誉证书复印件并加盖厂商公章；
	台
	1

	
	
	跟踪拍摄设备（恒新天朗、晨安、天地伟业）
	全图像跟踪，自主开发的智能图像分析软件汇集多种识别技术优势，定位精确；采用双镜头交叉实现全三维定位，保证良好的跟踪效果；宽动态+微控制，保证画面流畅稳定，不抖动，不晃眼；基于对摄像机的综合精细控制，实现根据目标移动速度和动作幅度的智能景深调整，最大程度避免垃圾镜头，提升视觉感受。
1、特写摄像机
图像传感器 1/2.8英寸CMOS，214万像素
焦距 f=4.7mm - 94.0mm
光圈 F1.6 - F3.5
光学变焦 20倍
数字变焦 12倍
视场角 59.5°- 2.9°
聚焦系统自动、手动、PTZ触发、一键触发
最低照度 0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）
快门速度 1/1 - 1/10.000秒
增益手动、自动
白平衡自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪
曝光控制自动、手动、快门优先、光圈优先
  S/N信噪比≥50dB
2、全景摄像机
传感器 1/2.8" CMOS
有效像素 214万像素
白平衡手动
曝光自动
镜头
手动定焦
焦距 2.4mm
视角水平68°、垂直41°
3、云台参数
水平范围 -170°~+170°
垂直范围 -30°~+90°
水平转动速度 0.1°~120°/秒
垂直转动速度 0.1°~90°/秒
预置点数目 256个
云台控制接口 RS-232
云台控制协议 VISCA、PELCO-D
网络接口 100M自适应以太网接口(RJ45),可选配POE
视频输出接口 HD-SDI
视频格式 1080p/60、1080p/50、1080p/30、1080p/25、1080i/60、1080i/50、720p/60、720p/50
4、网络参数
最大图像尺寸 1920×1080@60fps
视频压缩      H.264
音频压缩 AAC
网络协议 ONVIF、HTTP、RTMP、RTSP、TCP、UDP
同时预览视频数最多10路
双码流支持
电源 DC12V
功耗<20W
工作温度 0℃ ~ + 40℃
存放温度 -20℃ ~ +60℃
尺寸（D）x（ H） 160mm×220mm 
机身颜色白色
★需提供拍摄智能切换、行为识别、智能导播软件《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖厂家公章；
★需制造商提供厂家授权书和服务承诺函；
★需同嵌入式视频编解码服务器为同一品牌；
	台
	1

	
	
	图像采集定位设备（恒新天朗、晨安、天地伟业）
	1、图像传感器：1/2.8英寸CMOS, 214万像素；
2、视频格式：1080p/60，1080p/50，1080p/30，1080p/25，1080i/60，1080i/50，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25
3、焦距光圈：f=4.7mm-94.0mm，F1.6 - F3.5；
4、光学变焦：20倍；
5、数字变焦：12倍；
6、视频接口：3G-SDI接口；
7、控制接口：RS-485, RS-232；VISCA / PELCO-P / PELCO-D；
8、预置点数目：256个；
9、视场角：59.5°- 2.9°；
10、最低照度：0.5 lux(彩色)，0.1Lux(黑白)；
11、增益：手动，自动；
12、背光补偿、菜单、图像翻转：支持。
13、电源：DC12V。★需提供图像采集卡配套软件《计算机软件著作权登记证书》、《产品检测报告》和《软件产品证书》复印件加盖厂商公章；
★需提供图像定位系统《计算机软件著作权登记证书》《软件检测报告》复印件加盖厂商公章；
★需制造商提供厂家授权书和服务承诺函；
★需同嵌入式视频编解码服务器为同一品牌；
	台
	1

	
	
	拾音设备
（恒新天朗、飞歌、湖山）
	1、拾音头：MEMS 全向麦克风；
2、指向性：全向 360；
3、频率响应：100Hz-15KHz；
4、输出阻抗：10Ω,非平衡；
5、滤波器：ALC 自动电平控制；
6、失真： 0.5% @0dBv 94dB 声压A 权；
7、保电路：极性保错接保静电保；
8、信噪比：≥75dB；
9、供电：15mA 线性稳压电源 DC 9V 。
	台
	2

	
	
	智能混音器
（恒新天朗、飞歌、OTQ、湖山）
	1、回声消除：消除麦克风收集扬声器再生音频过程中产生的回声部分，以实现顺畅即时会话；
2、自动分析：通过自动分析连接至设备的麦克风和扬声器的特点，以及现场环境的声音特性，来优化设备音频设置，从而减少回声和声反馈的生成。
3、降噪：可自动检测风扇或者空调等设备产生的环境噪音，并从麦克风收集的声音中去除噪音。
4、自动增益：自动调节声音增益，优化收音的音量和减少因离发言者的距离不同所产生的音量差异。
5、均衡：根据需要，预设不同模式，对频率响应进行补偿。
6、参数如下：
输入接口：RCA；
输出接口：RCA；
监听接口：3.5mm耳插；
拾音器接口：HT3.96；
输入、输出出阻抗：600Ω；
信噪比：85dB；
采样率：48KCD音质；
算法：自适应回声消除、降噪算法；
功耗：12V ，0.3W。
	台
	1

	3
	投影机
	（爱普生、松下、Sony）
	投影系统：RGB光阀式液晶投影系统

投影技术：3LCD
尺寸：0.59 英寸含微透镜

★4200 流明色彩亮度
像素数1,024,000 dots (1280 x 800) x 3

WXGA 分辨率
纵横比：16:10
★屏幕尺寸（投影距离）: 29-280 英寸 (0.84-13.9 米)

3000：1 对比度
灯泡：245W UHE
灯泡寿命：2500小时 ( 亮度: 标准模式 )

水平垂直梯形自动校正
一键图像自动校正
网络四画面投影
通过WIFI无线连接投影(选配无线路由)

★出具原厂授权与质保函
	台
	1

	4
	投影吊架
	专用吊架
	高质铝管，长度范围430-650毫米，产品承重5千克
	副
	1

	5
	电动投影幕（含遥控）
	（红叶、信鸽、VVK）
	150寸，16：10宽屏幕布，3.32*1.87米
	副
	1

	6
	专业会议音箱
	（美国JBL、美国EV、BOSE）
	频响：75Hz-20kHz(±3dB)

功率：175W

灵敏度：89dB SPL,1W,1m

阻抗：4 ohms

喇叭单元：低音：6.5寸
高音：1寸
	只
	4

	7
	音箱吊架
	专用吊架
	全钢冷轧钢底座，不锈钢螺丝，可调180毫米
	副
	4

	8
	专业会议功放
	（美国皇冠、美国EV、美国QSC）
	2×300W/8Ω 2×450W/4Ω 1×900W/8Ω
	台
	2

	9
	反馈抑制器
	（美国dbx、英国声艺、yamaha）
	AFSTM反馈抑制技术,2×24段可编程滤波点,两通道可独立处理反馈抑制,实时和固定两种抑制模式可选,实时滤波点可选保留时间
	台
	1

	10
	专业调音台
	（英国声艺、yamaha、百灵达）
	12路专业调音台
频率响应：话筒 / 线路输入到任何输出端， 20Hz-20kHz±0.5dB ； 
总谐波失真和噪声： -30dBu 输入到混音，话筒增益 30dB ，<0.007% ； 
话筒输入的等效输入噪声： 22Hz-22kHz 不加权， -128dBu （信源内阻 150Ω）； 
母线噪声： 22Hz-22kHz 宽带线路输入，终端负载为 150Ω， PMS （有效值）测量； 
混音：推子在下面，最大混音电平，<-85dBu ；
	台
	1

	11
	无线话筒
	（舒尔、铁三角、特乐雅）
	接受距离:130米左右
工作频率：640-857MHz
音频频响：80~18KHz (±2dB)
总谐波失真：0.5%(ref. ±40kHz deviation. 1kHz tone)
动态范围：>100dB

含双手持专业咪 LED显示和主机可自动对频
	套
	2

	12
	话筒台架
	桌式台架
	高度: 140－190 mmcm

重量: 699 g
	只
	2

	13
	机柜
	　图腾、大唐保镖、山特
	22U
	台
	1

	14
	中央控制器
	联晟、快捷、思益
	集中控制系统套装
投影机智能防盗，在投影机与VGA线断开后自动打开设备电源，并以最大音量给功放输出报警信号
　可通过控制器面板开关台式电脑。
　　系统关闭时，系统进入延时关闭状态，延时3分钟后关闭总电源，有效保护投影灯泡。
　　中控关闭后，能彻底切断设备电源的连接，确保人身以及设备安全。
　　采用轻触薄膜按键，手感好，使用寿命长。
　　内部固化数百款投影机控制码，通过拨码开关选择，无需客户写码，只通过拨码开关就可选择，方便快捷
　　投影机开关与幕布一键联动，投影机打开时自动下拉幕布，投影机关时自动收起幕布。可通过拨码开关，自定义一键联动方式，方便使用。
　　2路高保真数码电子音量控制，79级平滑调节，话筒音量和主音量单独可调。
　　展示台可选模拟和数字模式。
　　采用400MHZ宽带视频放大器技术，全面高保真提升视频质量，即使与投影仪保持较远距离，也能保证传输清晰的图像质量。
　　内置硬件Watchdog（看门狗）电路，永不死机。
　　前置笔记本输入接口、网络接口，USB接口、可控220V电源输出插座，下课后插座彻底断电，安全方便。
　　投影机休眠功能，课间使投影机休眠，上课时投影机迅速点亮，无需预热
	台
	1

	15
	企业级无线AP
	华三、华为、TP-LINK
	Passive PoE供电，传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b，450M企业级无线AP，无线wifi接入点
	台
	1

	16
	电源时序器
	PDS
	电源供应：220V-240V
50-60HZ
最大输入功率：8KW
每个通道最大输出功率：4KW
电源时续控制：8路
每个通道接通时间：1S
当按下旁路按键时，可以旁路时序控制器，8个输出可以同时接通电源
	台
	1

	17
	主讲台
	富可士、子峰、广昌
	设计：桌体采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，外置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门。独立包装，运输轻便。
构成：钢木结合，桌面采用木黄色耐划木质材料，能防火、防尘、防水、耐刮花。LOGO装饰板及扶手为海南橡木，高档美观，实用。
	套
	1

	18
	实训桌
	子峰、三友、荣诚
	钢木组合实训室折叠翻板桌，可移动、任意拼接或摆出各种形状。1.2*0.4*0.75规格16张，1.8*0.4*0.75规格16张。
桌面E1环保板材,底脚:冷轧钢,厚度1.5-2.0mm，高温静电喷涂；立柱、横梁、挡板、抽屉格网：冷轧钢,厚度1.2-1.5mm,高温静电喷涂；
	张
	32

	19
	实训椅
	子峰、三友、荣诚
	椅腿实心1.2CM直径钢管，椅背椅垫优质进口PP材料，优质塑胶脚垫，座椅承重达200KG，多色可选
	张
	80

	20
	强弱电及辅材
	　远东、安普、TCL
	国标线缆、卡龙插头，VGA线，视频线，网线，铜地插座，信号联接线等
	批
	1

	21
	安装运输调试费用
	　
	安装调试
	次
	1

	22
	空调
	三菱、格力、美的
	空调类型：立柜式空调
冷暖类型：冷暖电辅
空调匹数：大3.0P
控制方式：键控/遥控
显示屏：LED显示屏
制冷量：7200W
制冷功率：2337W
制热量：7850W
制热功率：2350W
电辅加热功率：1800W
循环风量：1200m3/h
	台
	2

	23
	讲台地台
	讲台垫高
	4.8米X2米5地面10公分垫高
	项
	1


第2包：情景互动动作训练系统参数要求

联系人：於老师13584006272
主要技术参数及要求  

1. 档案信息管理  

2. 活动能力评估 

3. 辅助活动幅度测量 

4. 生成和更新康复训练计划 

5. 标准视频对康复训练进行指导  

6. 训练过程中对每个动作进行评分，并可反馈代偿情况  

7. 康复数据记录和回顾 

8. 动作训练库包括21个可选的康复训练动作，其中主动动作4种，主动桌面动作8种，助力动作9种

9. 12个康复训练场景；    

10. 系统界面: 管理员，用户和视频播放界面

11.通过内置红外摄像头配合软件程序，监控使用者的康复训练动作以采集训练数据，

12. 通过音视频指导使用者进行康复训练，

13. 分析评估使用者的训练情况，制定和更新训练计划

14. 康复训练U盘，可方便记录使用者训练方案和结果
第3包：心肺运动评估训练系统参数要求

联系人：於老师13584006272
技术参数
1流量测试技术采用超声流量传感器技术。
2氧分析采用氧化钇锆传感器，使用寿命5年。
3测试原理为每口气呼吸法。
4氧传感器测量范围：0~100Vol%O2、
5氧传感器分辨率：0.01Vol%O2、
6氧传感器测量精度：+-0.01、
7氧传感器响应时间：小于80ms、
8二氧化碳传感器测量范围：0~10Vol%CO2、
9二氧化碳传感器分辨率：0.01Vol%CO2、
10二氧化碳传感器响应时间：小于80ms、
11流速传感器测量范围：0~16L/s、
12流速传感器精度：小于3%、
13流速传感器响应时间：小于10ms、
14测量和输出频率100Hz、               

15电源要求：12V+-10%。

第4包：智能通络治疗仪参数要求

联系人：於老师13584006272
1
设备用途

1.1
设备可在中医科、神经内科、骨伤科、康复科、社区服务中心等科室使用，以便开展整体辨证治疗技术。

2
主要规格及系统概述

2.1
LED屏显示

2.2
六路输出通道可同步或异步输出，单通道治疗深度、加热功能可分级调节

2.3
中医二十六种疾病分证型治疗

2.4
西医的二十六种疾病对症治疗

2.5
综合治疗系统含干扰电疗法、音频电疗法、温热疗法

2.6
语音提示功能

2.7
中医快捷治疗及中医定向透药治疗

2.8
含有耦合剂的专用导药治疗电极可分穴位配置

3
主要技术参数

3.1
中医辨证处方调制：1～10kHz & 0～150Hz

3.2
调制方式：连续调制/间歇调制/断续调制/变频调制

3.3
治疗深度调节：2～9分级可调

3.4
调幅度：0～100﹪分段可调

3.5
输出电流：≤110mA

3.6
差频变化：差频范围0～96 Hz  变化周期1～10s

3.7
热疗输出：单次治疗30分钟，极板温度≤45℃

3.8
极板配置：Φ4.6cm多功能治疗极板
4
主要技术特点

4.1
集合了中医分证型治疗、中医快捷治疗、西医治疗、综合治疗等功能

4.2
中医定向经皮经穴药物透入功能

4.3
治疗深度调节

4.4
国家中医药管理局首批推荐产品
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