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第一章  招标公告
南京医科大学，决定就其所需的五台校区2号楼监控中心升级改造项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：五台校区监控中心升级改造系统采购及相关服务
标书编号：njmu-20180810p-1
二、招标项目简要说明及预算金额
	序号
	设备名称
	数量
	预算(万元)

	1
	监控设备
	1套
	30万

	2
	机柜、布线、UPS
	1套
	


三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；

1、具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

4、投标人需提供近三个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及信用查询截图（格式见第六章相关附表格式）。
6）法律、行政法规规定的其他条件；

（二）其它资格要求：

1、投标人须具有建筑智能化工程专业承包或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质(提供复印件,原件备查)；
2、投标人拟派驻的项目经理必须具有：国家注册二级建造师证书（机电安装专业）且具有有效的安全生产考核证（B类证）(提供复印件,原件备查)；

3、投标人须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目接受进口产品投标；
四、招标文件提供信息
招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2018年 08月10 日当天下午
投标文件接收截止时间：2018年 08 月 10 日下午13:30 ：

投标文件接收地点：南京市江宁区龙眠大道101号（江宁校区德馨楼B323室）                           
投标文件接收人：   陈老师   
六、开标有关信息

开标时间：2018年 08 月 10 日下午13:30  ：

开标地点：南京市江宁区龙眠大道101号（江宁校区德馨楼B323室） 
七、本次招标联系事项

南京医科大学资产管理处：南京市江宁区龙眠大道101号   
邮编：210000   

采购人：南京医科大学  联系人：陈老师    咨询电话：025-86868572   
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

联系人：刘老师        咨询电话：15195907653
八、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

九、本次招标投标保证金

本次招标是否收取投标保证金：（否）
十、其它：无。

                  南京医科大学
第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件

6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间三天前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在南京医科大学官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5 证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

（2）项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖公章，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。
16.2 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购人拒绝接收其投标文件。
16.3 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作内予以退还，不计利息。

16.4 中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

（2）注明投标项目名称、标书编号及包号。

（3）未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标与评标

23、开标
23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
23.2开标仪式由采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
23.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标、成交侯选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购人和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
投标人的信用记录情况，将由评委会在项目评审期间，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进行查询，查询结果以网页打印的形式留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加投标时，评标中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，其他供应商作为无效投标处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
（9）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单；
（10）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
28.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

（6）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。
六、定标

29、确定中标单位
29.1 评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3采购人将在“南京医科大学官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）不符合法律、法规的规定的。

29.5 有下列情形之一的，属于恶意串通：

（1）供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
30、质疑处理

30.1 参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.2 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

30.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

30.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

30.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31、中标通知书（如果需要）
31.l 中标结果确定后，采购人可以向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同

32、签订合同
32.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

34.1 中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
  采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：_________

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

  联系电话：                               联系电话：

                                          签订日期：      年  月  日
第四章  招标产品清单及有关说明
一、采购清单
	序号
	货物名称及规格、型号
	推荐品牌
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	硬盘录像机
	海康威视/大华/宇视
	详见主要设备参数技术要求
	3
	台
	　

	2
	CVR存储服务器
	海康威视/大华/宇视
	详见主要设备参数技术要求
	1
	台
	　

	3
	监控级硬盘
	希捷/西数/日立
	6000G；5400RPM等级；64MB缓存
	30
	块
	　

	4
	管理电脑
	联想/惠普/戴尔
	酷睿四核i7-6700 3.4GHz ,内存容量8GB,硬盘1TB,独立显卡显存2GB,DVD-ROM带刻录,千兆网卡，23”液晶显示器
	1
	台
	　

	5
	综合管理平台
	海康威视/大华/宇视
	详见主要设备参数技术要求
	1
	套
	　

	6
	LCD拼接屏
	海康威视/大华/宇视
	详见主要设备参数技术要求
	12
	台
	　

	7
	LCD拼接屏支架
	国产
	46寸壁挂支架
	12
	个
	　

	8
	高清解码器
	海康威视/大华/宇视
	详见主要设备参数技术要求
	1
	台
	　

	9
	服务器机柜
	图腾/达尔文/科创
	600*1000*2000mm，42U；含PDU电源（8位10A）
	1
	台
	　

	10
	光纤配线架
	国产
	固定式,19'1U，24口，带熔纤盘，满配SC耦合器
	2
	个
	　

	11
	光纤跳线
	国产
	SC-LC光跳线，单模OS2，长度：3米 
	24
	对
	　

	12
	光纤尾纤
	国产
	单芯SC尾纤，单模OS2，长度：3米
	48
	根
	　

	13
	光纤熔接、机器熔接
	国产优质
	单模光纤熔接
	48
	点
	　

	14
	六类四对UTP双绞线
	国产优质
	8芯非屏蔽双绞网线
	1
	箱
	　

	15
	成品六类UTP跳线
	国产优质
	8芯非屏蔽双绞网线，3米
	20
	根
	　

	16
	UPS
	山特/艾默生/科华
	6KVA，1小时
	1
	套
	　

	17
	辅材
	国产
	　
	1
	项
	　

	18
	安装及调试费、设备及材料的安装上架、固定
	定制
	　
	1
	项
	　


本采购文件中所指的品牌均为参考品牌。欢迎优于本采购文件中参数的品牌参与。
二、主要设备技术参数要求
1、硬盘录像机
1、24路视频输入，4路音频输入；
2、所有通道支持WD1实时编码；
3、支持16路同步回放；
4、支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，支持1个矩阵输出；
5、1.5U机箱，千兆网卡；4个SATA接口，1个eSATA接口5.2  星光级筒型车牌识别摄像机
2、CVR存储服务器
1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可）；
2、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口；
3、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能；
4、可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
5、可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 
6、应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；
7、设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
8、应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；
9、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出；
10、当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复；
11、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；
12、支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储；
13、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问；
14、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署；
15、设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像；
16、可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出；
17、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像；
18、★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传；
19、当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息；
20、★设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示；

21、★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级；
22、★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储；
23、★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置；
24、具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播；
25、★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设；
26、★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除；
27、★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；
28、★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设；
3、LCD拼接屏
1、LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告；
2、★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告复印件；
3、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤5.3mm，响应时间≤6.5ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，USB×1；
4、LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
5、★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
6、★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证；
7、★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书；
8、具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
9、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
10、★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
11、LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
12、★LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
13、★LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
14、LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
15、★LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警；
16、★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接；
17、LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
18、LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
19、LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
20、★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
4、高清解码器
1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构；
2、★要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持12个HDMI接口，支持12路模拟音频输出，支持6路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明；
3、要求设备具备1个电源指示灯，2个硬盘指示灯；
4、设备支持外接电脑桌面解码输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明；
5、设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明；
6、设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明；
7、设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示；
8、设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡；
9、设备支持客户端或IE浏览器控制，对IPC解码显示输出；
10、要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显；
11、★要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明；
12、要求设备支持软件客户端、控制键盘等对云台进行控制；
13、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能；
14、★要求设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明；
15、设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能；
16、设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)；
17、要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出96路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或60路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或36路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或24路分辨率为3840×2160(H.265），或24路分辨率为4096×2160(H.264）,或12路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）；
18、设备可接入1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1680×1050、1366x768等的视频图像分辨率并进行显示；
19、★设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。
5、综合管理平台
软件部分：
1、200路授权
2、用户管理功能
支持用户权限和用户等级控制、支持用户复用。
支持账户冻结、账户有效期、有效登录时间段,MAC地址绑定等条件的设定。
3、设备管理功能
支持网络摄像机、编码器设备、解码器设备、智能设备、高清矩阵，及平台服务的增删改管理。
支持设备的离在线状态检测；支持设备的配置管理。
4、组织管理功能
提供组织结构的增删改管理，可以指定组织的层级和编号。
5、录像管理功能
提供录像计划的设置，并可以配置时间计划模板，方便进行计划配置时使用。
6、报警设置功能
提供报警预案、报警上墙任务、报警类型、报警时间模板、联动等级等的设置，实现平台对报警的精细化管理。
7、系统设置功能
提供对平台系统运行所需的参数的配置修改功能，包括电子地图服务器IP、日志保留时间、系统校时等的参数配置。
8、日志管理功能
系统记录用户的操作日志，设备的报警日志，设备的状态日志；提供对日志的查询、搜索等操作。
9、实时监视功能
查看前端设备的实时视频，并提供丰富的操作，包括多窗口分割、视频抓图、实时录像、图像显示设置、窗口比例设置，以及视频轮切等功能。
10、云台控制功能
支持实时视频查看时，对云台进行控制，包括八方向控制、变倍\聚焦\光圈、步长选择、设置预置位、灯光、雨刷、控制锁定等多方面功能。
11、录像回放功能
支持多路回放、最大同时36路回放，支持1/2、1/4、1/8、2、4、8、16倍速快慢放

支持录像类型选择显示，全部/定时录像/报警录像/移动侦测/视频丢失/视频遮挡/录像标签/智能报警、支持录像达标，通过标签快速定位播放录像。
支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像、支持切片回放。
12、报警通知功能
支持报警联动录像、上墙、短信、邮件、视频弹出、预置点定位、地图闪烁及前端I/O输出，支持报警输出控制。
13、视频上墙功能
支持即时模式视频上墙、任务上墙、回放上墙、报警联动视频上墙。
支持融合、开窗、漫游、智能规则展示。
支持窗口视频轮巡、任务轮巡、预置点定位。
14、语音对讲功能
支持平台与设备间的语音对讲、语音广播功能。
支持由视频设备或平台发起的双向语音对讲。

15、业务功能
★支持接入行人门禁系统和访客系统，对接校园一卡通系统 。（需提供软件界面截图）
★支持接入车辆出入口管理系统，支持设置预约车辆的同时能够添加预约的有效时间。（需提供软件界面截图）
★支持接入车辆雷达测速系统，支持违章车辆信息实时发布、短信提示、联动出入口控制。（需提供软件界面截图）
支持一键报警柱在地图显示，支持报警闪烁和可视对讲。
支持资产管理，对资产进行正常维修和状态标记，显示历史维修记录和维修统计信息。
支持全景摄像机无缝接入、正常视频预览回放。
支持安卓、OS操作系统的移动终端的接入。
硬件部分：
E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版
三、商务条款

1、质保期

验收合格后质保期叁年内，系统免费维护，不收取维保费。

2、售后技术服务要求

1、投标方至少提供包括服务热线电话、联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站的服务请求方式，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持，并承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。

2、投标人需承诺售后服务期内的免费7×24在线技术服务，投标人需承诺在接到用户报修后2小时内响应，技术人员4小时到达用户现场提供系统服务。
3、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后30日内完成项目的设备供货及安装调试

2、交货地点：南京医科大学
4、货款支付

付款方式：1、货到校方安装完毕并经验收合格后支付90%合同价款（扣除未做项目及另行申报项目）；2、系统正常运行至质保到期后无质量问题支付余款。（无息）
5、培训等要求
投标方按项目需求和技术规范中所提要求为需方（采购方）提供系统操作培训及使用维护培训。并制定详细的培训计划，并免费提供系统管理维护手册。
四、现场勘察

时间：2018年 07 月 27 日  ：  （过时不候）集合，地点：南京医科大学五台校区保卫处。请供应商按时参加集中勘查现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。勘查现场时，应携带企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证。 (现场签到表放入投标文件中一起密封)。联系人： 余老师       电话： 13913969808       

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。.按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
二、评标标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

	1
	投标报价（30分）
	投标报价与基准价偏差（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	2
	技术响应（22分）
	投标技术参数的符合性（22分）
	投标人需对应招标文件逐条应答，详细说明投标货物品牌、型号、实际技术参数。招标文件“主要设备技术要求”中，所有指标（打“★”的指标或评委会认为指标有意义的）完全响应得20分，负偏离一项扣2分，扣完为止；评审专家认为对本项目升级改造有意义的正偏离一项加0.5分，最高得2分。
根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》并提供加★号项技术支持资料（原厂盖章的检测报告复印件等）等有关资料打分，投标人须逐条应答。

	3
	产品响应（12分）
	厂商授权（2分）
	投标人提供主要设备（硬盘录像机、CVR存储服务器、LCD拼接屏、高清解码器、一体化综合管理平台）厂家针对本项目的授权书得2分，没有不得分。

	
	
	厂商质保（2分）
	投标人提供主要设备（硬盘录像机、CVR存储服务器、LCD拼接屏、高清解码器、一体化综合管理平台）厂家针对本项目的质保函得2分，没有不得分。

	
	
	厂商认证证书（8分）
	为保证本系统可靠性，需提供主要设备厂商相关证书，评标委员会据此评定标的产品制造商及其产品技术品质：
1）所投主要产品（硬盘录像机、CVR存储服务器、LCD拼接屏、高清解码器、一体化综合管理平台）制造商2015-2017连续三年获得全球安防A&S排名前三的得2分，其他不得分；（提供相关证明材料复印件加盖原厂公章，没有原厂公章不得分）
2）所投主要产品（硬盘录像机、CVR存储服务器、LCD拼接屏、高清解码器、一体化综合管理平台）制造商获得2015年度中国电子信息行业创新能力五十强企业的得2分，其他不得分；（提供相关证明材料复印件加盖原厂公章，没有原厂公章不得分）
3）所投主要产品（硬盘录像机、CVR存储服务器、LCD拼接屏、高清解码器、一体化综合管理平台）制造商获具有2014-2015年度国家级守合同重信用企业证书的得2分，其余不得分；（提供相关证明材料复印件加盖原厂公章，没有原厂公章不得分）
4）所投主要产品（硬盘录像机、CVR存储服务器、LCD拼接屏、高清解码器、一体化综合管理平台）制造商获具有中国电子信息行业“盘古奖”优秀创新产品 荣誉称号、“中国环境标志优秀企业”称号满足上述一项者得1分，最多得2分（提供相关证明材料复印件加盖原厂公章，没有原厂公章不得分）；

	3
	技术方案（16分）
	项目技术方案（8分）
	投标人根据招标文件要求进行深化设计，系统能够满足先进性、安全性、适用性、可扩展、易管理的要求，提供包括系统架构可靠合理、解码系统方案、新旧系统整合、无缝对接方案，经评审专家综合评分，最优的得8分，优良的得5分，其他酌情评分；

	
	
	项目实施方案（8分）
	评审专家根据投标人提供的项目实施方案、项目人员组成、时间进度安排、项目安全及质量措施综合评分，最优的得8分，优良的得5分，其他酌情评分；

	5
	售后服务（8分）
	售后服务（4分）
	评审专家根据供应商提供的售后服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、对用户培训等评分，最优得4分，良得2分，一般得1分；

	
	
	本地化服务（2）
	投标人注册地在南京或外地供应商在南京设有分公司或办事处，能提供全面本地化技术支持服务的得2分（提供相关证明材料）；

	6
	企业资信与业绩（13分）
	信用等级（2分）
	企业信用等级AAA得1分，其他不得分。

	
	
	投标人标准化体系认证等情况（3分）
	投标人具有ISO9001质量管理认证体系、职业健康安全管理体系GB/T28001、环境管理体系认证GB/T24001证书，每项得1分，最高得3分。

	
	
	业绩（8分）
	自2014年1月1日以来承接过中标金额在40万元及以上的安防项目，每个项目得2分，最多得8分。
以上业绩须提供合同复印件，原件备查。

	7
	国家政策导向（1分）
	投标主要产品为节能、环境标志产品（1分）
	根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，属于环境标志产品政府采购清单内的产品得0.5分；
根据财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购清单》，属于清单内的产品得0.5分；
注意：投标主要产品如为自主创新、节能及环境标志产品投标人需提供有关证明材料。


第六章  投标文件格式
投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、投标函

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表

八、开标一览表
一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


二、资信证明文件要求
1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖公章）

文件2  2017年度经审计的财务状况报告（复印件加盖公章）
文件3  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（提供承诺书，格式自拟）
文件4  近三个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6  授权书（原件）
文件7  投标人须具有建筑智能化工程专业承包或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质(提供复印件加盖公章,原件备查)。 
文件8  投标人拟派驻的项目经理必须具有：国家注册二级建造师证书（机电安装专业）且具有有效的安全生产考核证（B类证）(提供复印件加盖公章,原件备查)；
文件9  投标人须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证(提供复印件加盖公章,原件备查)；
授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就      号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          代理人（被授权人）：_______________________

          单位名称：_____________________________________

          授权单位盖章：_________________________________

      单位名称：_____________________________________

      地址：                                         

      日期：                    

声  明

我公司郑重声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。2015年1月1日起至今未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn或“诚信江苏”www.jscredit.gov.cn/）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

附：信用记录查询截图。

通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网站（www.jscredit.gov.cn/）等渠道查询开标前三年内的信用记录。

                      投标供应商全称（公章）：

                      法定代表人（授权代表）签章：

                      日期：

三、投标函格式

致：南京医科大学
根据贵方的______________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人授权代表姓名（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

四、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


法定代表人或授权代表签字：

五、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：       

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：        

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内 
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

八、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	大写：

小写：                             （人民币）

	主要货物生产者及产地
	


                                         日期：       年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
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