仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160927
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   化学发光成像系统         一台
第2包   台式高速冷冻离心机       一台
第3包   刀片服务器               九台
第4包   智能DNS                 一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年09月06日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86868571、8572
4、投标截止时间：：2016年09月27日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2016年09月06日   

第一包：化学发光检测系统参数要求

联系人：林老师13951697431

	序号
	参数

	1
	功能：
1.1 化学发光成像
1.2 核酸凝胶成像
1.3 蛋白凝胶成像
1.4 *蛋白免染成像
1.5 核酸、蛋白及印迹膜荧光成像
1.6 用途：可进行Chemiluminescence (化学发光检测），Fluorescence （荧光检测），Colorimetric detection (光密度成像)，Gel documentation (凝胶成像)。

	2
	工作条件：


1.7 电源：220/240V, 50-60Hz

1.8 操作温度：室温

	3
	性能指标：
1.9 CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，分辨率144万像素，图像分辨率：400万像素
1.10 *CCD温度：绝对-30℃，相对-50℃
1.11 CCD制冷方式：（芯片制冷）
1.12 *CCD暗电流：0.001 e/p/s
1.13 CCD读出噪音：4.5 e-rms，

1.14 信噪比：≥75dB

1.15 16 bit输出，65,536 级灰度
1.16 动态范围：≥ 4OD
1.17 *425nm处量子转化效率（Q/E）：55％，绝对Q/E峰值：63%
1.18 全自动变焦镜头：马达自动控制镜头12-75 mm，f= 1.2，凝胶图像的聚焦和光圈的调整可通过软件和面板进行双重控制
1.19 最大样品面积：26×35 cm，紫外透射面积：19.4×26 cm

1.20 照明模式：透射白光；透射UV，侧面白光
1.21 
制备型UV灯模式和抽屉式灯箱方便进行切胶操作
1.22 激发光源：302nm紫外透射、侧白光、透射白光（可选）、透射蓝光（可选）
1.23 滤光片位置：3个
1.24 发射滤光片：标配1个（琥珀色）
1.25 曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进
1.26 兼容SYBR® Green等非EB核酸染料
1.27 实时在线积累时间：0.1s-3000s

1.28 *硬件平场校正：专利的平场校正功能，使用平场校正滤光片及校正板辅助软件校正，保证成像时的背景均一，图像背景各部位的误差<5％
1.29 紫外自动光闭保护
1.30 UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察
1.31 切胶尺：切割凝胶
1.32 荧光尺：系统检测并用于测量长度
1.33 操作简单：放入样品后，不需要手动调整对焦、光圈、曝光时间等参数，只需要点击主机按钮即可得到成像结果
1.34 软件可控制曝光时间以看到微弱信号
1.35 显示过饱和像素保证精确定量
1.36 *具有免染技术：不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接在5分钟内对凝胶进行成像，成像效果与考染相当

	4
	软件功能：
1.37 *中/英文软件，无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像，及数据处理功能
1.38 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出
1.39 软件可自动检测泳道和条带，并自动进行分子量和浓度的分析，分析结果可输出为Excel或数据库格式
1.40 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算
1.41 添加各种格式的文字注释
1.42 3D图像观察及输出
1.43 *可选DPI输出，300、600及自定义DPI，满足所有期刊对图片质量要求
1.44 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg
1.45 *软件可输出脉冲网格式数据，以便使用脉冲网软件进行分析
1.46 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等


第二包:台式高速冷冻离心机参数要求

联系人：林老师13951697431

1. 控制系统：Easycontrol II微处理控制器

2. 最高转速：23,300转/分

3. *最大离心力
：50,377×g

4. 驱动系统：无碳刷电机直接驱动

5. *驱动技术：Spindle驱动系统，对马达提供保护，延长使用寿命；加减迅速，达到50000g只需30秒

6. 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示

7. 运行时间控制：0-9小时59分钟，或0-99小时；并具有瞬时离心及连续离心方式

8. *温度控制范围：从-19 到+40度

9. 加/减速选择：9加速/9减速

10. 程序：9个，并具有1个快捷预冷程序

11. *安全性能：


a）驱动轴具有适合高速离心机设计的保护轴套，可提供对驱动轴和马达的保护，降低故障，延长使用寿命

b）转头自动识别

c）电子式不平衡监测

d）状态自诊断

e）自动锁盖及内锁装置
12. 质量认证：CE,CSA

13. *可选择在今后升级配备连续流转头

14. 可配连续流转头和酶标板转子

15. 转头配置


a）角转头(24×1.5毫升)
转速:23,000转/分; 容量:24×1.5毫升; 最大离心力:50,377×g

b）生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书

c）离心夹角：45°
第三包：刀片服务器参数要求

联系人：陈老师86862861
	序号
	指标项
	技术要求

	1
	★兼容性
	与用户原有的IBM P-FLEX刀箱无缝兼容，物理设备能够应用在该刀箱内，并且正常使用。

	2
	接口要求
	每台服务器提供2组互为冗余的I/O接口，实现冗余链路I/O传输

	3
	散热设计
	采用独立冷风道设计，处理器和内存分别采用独立的散热通道，以确保散热效果

	4
	★处理器
	2个Intel Xeon E5-2630V3系列处理器，主频 2.4GHz，每处理器8个内核

	5
	芯片组
	Intel C600芯片组

	6
	★内存
	配置≥ 128GB DDR4 1600MHz RDIMM内存，每台服务器可提供≥24个内存插槽，可扩展到≥768GB内存；内存总带宽≥51.6 GBps；支持ECC、Chipkill、内存镜像和内存备用技术

	7
	★内置存储
	支持SAS/SATA/SSD等多种存储介质，当前配置≥2个SAS磁盘，单盘容量≥300GB，配置成RAID1，可配置≥8块1.8寸SSD固态盘，可通过存储扩展模块支持≥14块2.5寸SAS/SATA磁盘

	8
	RAID支持
	集成SAS阵列控制器，支持RAID 0,1；支持独立阵列控制器，支持RAID 0, 1, 10, 5, 50，支持1 GB高速缓存，可升级支持RAID 6/60

	9
	PCI插槽
	提供≥2个PCI-E 3.0x16接口，可扩展至≥4个PCI-E插槽，其中至少2个为全高全长标准PCI-E槽位

	10
	以太网卡
	配置≥ 2个千兆以太网端口

	11
	★HBA卡
	≥ 1块双端口8Gbps光纤通道卡

	12
	USB接口
	提供≥1个外部USB接口，可支持≥ 2个内部USB接口

	13
	显示芯片
	集成显示卡，≥16M显存，最高分辨率不低于1600x1200 （75 Hz）

	14
	管理芯片
	集成管理芯片，支持远程监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能

	15
	操作系统支持
	支持Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5/6, SUSE Linux Enterprise , VMware ESX 4以上版本

	16
	★售后服务
	投标商须提供原厂针对本项目授权以及原厂三年保修服务承诺函原件

	17
	★供货时间
	投标商确定中标后必须在10天内提供以上所有产品，以确保用户的建设需要；若不能按时供货，投标商将按照自动放弃中标结果，并对给用户带来的工作延误作出相应的赔偿


说明：以上注明★的参数投标商必须响应。
第四包：智能DNS参数要求

联系人：潘老师86869303

	功能及技术指标
	参数要求（★项为必须满足的项，否则废标处理）

	★硬件规格
	标准19英寸机架式 

	★架构
	功能服务器，软硬件一体化设计，嵌入式操作系统

	★配置要求
	≥6个1000M电口

	★性能指标
	50万次/秒并发DNS解析

	★启动时间
	快速启动≤30秒

	掉电保护
	支持”即插即用”,任意开关机,断电不会导致系统损坏和数据丢失

	 LED指示
	前面板带状态显示屏，通过显示屏可以实时显示DNS系统的流量、CPU占用率、内存占用率等信息

	★支持协议
	纯IPV4、IPV6和IPV4+IPV6混和应用 

	多IP绑定
	支持一个接口绑定多个IPV4地址和IPV6地址绑定 

	端口汇聚
	支持将至少两个接口汇聚使用，提供更高的速率和冗余功能

	★线路和服务器检测
	提供PING,SNMP,URL,端口检测等多种方式检测服务器和线路的健康状况（要求功能证明截图）

	★故障自动切换
	根据服务器和线路的健康状况，当发现故障时，对故障进行自动切换、转移，故障修复后，自动切换到正常解析状态（要求功能证明截图）

	★管理方式
	支持串口，ssh,，telnet，web－GUI，SNMP等多种方式对设备进行管理和维护；
DNS的所有配置可全部通过WEB－GUI方式完成；
管理数据加密传输；
可设定管理IP,只有允许的IP才能安全进入管理页面；

	★分级管理
	支持多级管理员，不同的管理员可以分配不同的权限（要求功能证明截图）

	备份恢复
	可对系统的配置信息进行备份和恢复，备份文件可导入导出

	系统升级
	支持在线导入式和USB方式升级

	安全防护
	具备完善的包过滤和状态监测式防火墙,内置防DDOS攻击模块,保护服务器和解析的安全（要求功能证明截图）

	系统监控
	实时查看系统cpu利用率,网络利用率,连接数,内存使用等，并对历史数据进行分析、检索

	分析报表
	提供完善的手动和自动报表功能（要求功能证明截图）

	DHCP功能
	可充当DHCP服务器，为内网用户提供自动IP分配功能

	路由功能
	支持策略路由功能，系统自带中国四大运营商ISP地址信息，并自动更新，实现数据的智能转发（要求功能证明截图）

	★分线路智能解析
	支持Edns域名智能解析， DNS服务器对于外部INTERNET访问本地站点时候，可以针对不同的用户解析到不同的IP地址（如来自网通的访问者，则解析到网通的镜像服务器，来自教育网的访问者，则解析到教育网的镜像服务器）

	★分区域智能解析功能
	支持分区域智能解析，系统自带全国各省份地址信息，支持按省份的区域划分和地址更新，可按区域智能解析到相应区域线路对应的服务器镜像IP地址（要求功能证明截图）

	★ISP和省份地址更新
	系统自动更新ISP和省份列表信息，以保障正确解析；地址列表支持手工增删（要求功能证明截图）

	★服务器虚拟功能
	支持DNS虚拟服务器功能,可将一台服务器虚拟为多台服务器使用（即使不在同一个网络）

	支持服务器类型
	主、辅、转发、双机热备服务器

	★支持记录类型
	NS、SOA、A、AAAA、A6、TXT、MX、CNAME、PTR

	负载均衡
	支持DNS轮循，实现DNS负载均衡

	★泛域名解析
	支持泛域名解析，可有效防止用户网站地址输入错误导致无法打开网页的错误

	★网站过虑
	可过滤特定的网站(url解析过滤,通过DNS来禁止用户访问某些网站) （要求功能证明截图）

	日志
	具体完善的系统日志和操作日志

	支持域个数
	DNS解析支持多个域（要求<=10000个域）

	单域记录数
	要求每个域下的地址记录<=20000个

	★日志存储
	自带500G大容量企业硬盘，可以保存60天以上日志存储，同时支持日志导出

	★主辅同步
	智能DNS多线路主辅同步，实现配置信息的自动同步

	★双机热备
	支持双机热备功能（要求功能证明截图）

	域名自助申请
	自带二级域名自助申请管理，可开放申请接口自主管理相关记录（要求功能证明截图）

	★专利
	具备DNS域名系统中的加黑名单过滤重定向功能具有国家知识产权局的专利申请通知书，否则废标处理

	★知识产权
	要求厂商产品具有完全自主知识产权，非OEM产品；
具有完全自主知识产权证书，提供证书复印件和加盖原厂商印章，否则废标处理

	★使用证明
	要求所投品牌至少提供5所211高校1年以上的使用证明，且提供客户的联系人及联系电话，否则废标处理

	★厂商资质
	要求生产厂商通过ISO9001:2008认证，并且提供资质证书复印件，

	
	要求生产厂商通过软件企业认定，且提供资质证书复印件

	
	要求产品具有《软件产品登记证书》，且提供资质证书复印件

	
	要求具备《信息产业部质量检测报告》且提供检测报告复印件

	
	要求产品通过CE认证,并且提供CE证书复印件和加盖原厂商印章

	
	要求产品具有中华人民共和国工信部《电信设备进网许可》，提供证书复印件和加盖原厂商印章

	
	要求产品通过ROHS认证，并且提供ROHS证书复印件和加盖原厂商印章

	
	具有《软件评测中心软件测试报告》，提供证书复印件和加盖原厂商印章

	★授权
	投标公司出具原厂商针对本项目的项目授权书。


