仪器设备招标文件

项目编号：njmu-20180809p-4
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

项目名称： 五台校区二号楼四间多媒体教室教学系统 1套（预算：￥16万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（详见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份（四份密封加盖公章）。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：
（备注: 具有多媒体系统项目实施、服务、开发、培训成功经验，并在南京市有三个以上高校成功实施案例可以酌情加分，提供中标通知书、合同及验收报告复印件，原件备查）
四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为接受本招标书的所有要求。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合标书的要求即视为废标。
3、招标文件发布信息：

凡有意参加投标者，请登陆南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/下载电子招标文件，本次招标文件下载免费。

4、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2018年 08 月 09 日当天下午（北京时间）

投标文件接收截止时间：2018年 08 月 09 日下午 13:30前（北京时间）

投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
     （南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

5、开标有关信息：
开标时间：2018年 08 月 09 日下午 13:30（北京时间）

开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。
6、本次招标联系事项：

采购单位：南京医科大学

联系人：陈老师

电话：025-86868572

地址：南京医科大学江宁校区明达楼108室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

邮政编码：210000

负责部门：资产和产业管理处物资保障科

7、中标公告：本次招标的中标信息将会在开标结束后公示在南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/，请参标单位自行登录查阅！
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年07月16日   
附件：
   五台校区二号楼四间阶梯教室多媒体教学系统---技术指标要求：

联系人：卞老师 86868135
	设备名称
	单位
	数量
	技术要求

	数字功放
	台
	4
	1. 1、机器自带3路话筒输入插口，3路话筒的音量可单独可调。Mic1-2为普通话筒和界面话筒输入插口，Mic3为外接无线话筒主机信号插口。
2、机器自带3路线路信号输入，方便同时连接不同的3种音源设备；1路线路输出，可另接扩展功放或录音等设备。
3、前面板分别设有话筒和线路总音量控制电位器，可对话筒和线路输入的总音量进行独立有效的控制。
技术参数：
输入电平：话筒（非平衡输入）：Mic1-Mic2  5mV（插口自带5V极化电源）；Mic3  300mV。
线路（非平衡输入）：Line1-Line3  300mV。
输入阻抗：话筒：Mic1-Mic2  600Ω；Mic3  10KΩ。
线路：10KΩ。输出电平：非平衡0dB，最大+6dB。
输出阻抗：线路：≤100Ω（非平衡）。
频率响应：20Hz-20KHz。
失真度：＜0.1%（1KHz，1/3功率输出）。信噪比：≥90dB。
★输出功率：2×150W/8Ω，话筒幻想电源：DC3V/48V
电源：AC220V±10%/50Hz，最大功率消耗：350W。

	蓝牙话筒
	套
	4
	数字对码及短波跳频传输方式，无数套同一学校使用不串扰；
大于4亿个地址码对语音进行数字编码传输。任意发射机可以与任意接收机自动快速匹配；
软件啸叫处理技术；
可以一人一麦，走到哪用到哪，卫生方便；使用锂电池，一次充满电可连续使用10小时；
打开话筒开关，自动快速对频，话筒上有音量控制键进行音量调节；
可从主机上拨码选择一拖一及一拖二方式，即一台接收机可以同时支持2只话筒使用。
1、接收机
频率范围:2.4-2.483MHz
频率响应：20Hz-20KHz
接收方式：双向2.4G短波跳频
2、发射机
 频率范围:2.4-2.483MHz
频率响应：20Hz-20KHz
传输方式：双向2.4G短波跳频

	专业音箱
	只
	16
	输入阻抗：8Ω
灵敏度 ：93dB±3dB
频响：45Hz～20KHz 
额定功率：80W
钢网，含支架

	150寸投影幕
	块
	4
	150寸；4:3；超静音电机；白塑幕面；幕面平整（含支架）

	液晶

显示器
	台
	4
	屏幕比例16:9

最佳分辨率1366x768

响应时间5ms

点距0.3177mm

色数16.7M

亮度200cd/m2

对比度1000000：1

可视角度90°(H),65°(V) 

LED背光

	网络中控
	台
	4
	采1、采用嵌入式技术，ARM处理器，可灵活配置端口、自定义使用模式。

2、支持4×2的视频信号输入输出；具备6路千兆交换机端口；具备语音与主控中心对讲；具备无线投屏功能，支持用户的手机直接连接中控并投射显示；内置功放，可满足小面积教室的扩音；带有强电控制端口，可以控制投影机、幕布或其他外设的电源。

3、接口不低于以下要求： 视频输入、输出2路VGA输入；2路HDMI输入；
 1路VGA输出，具有掉线检测； 1路HDMI输出；音频输入、输出4路左右声道输入；1路左右声道环出，1路MIC输入；1路Line In；1路4欧/16W左右声道功放输出，1路语音对讲输入；1路语音对讲输出；
4、 网络交换机：6口千兆交换机
5、 串口控制：1路串口用于连接控制面板，RS232电平；
 1路串口用于连接读卡器，RS232电平；1路串口用于连接投影机，RS232电平；
 1路串口预留，RS232电平；1路console调试串口，RS232电平。
6、 数字量输入、输出 2路无极性输入；2路带电输入；2路无极性输出；2路带电输出。
7、 开关量输入、输出1路开关量输出。
8、红外控制1路红外输出。
9、USB接口两路USB2.0接口。
10、低压直流输出1路12V/1A低压输出；1路5V/0.5A低压输出；1路12V电控锁控制输出。
11、高压交流输出3路220VAC输出，电流分别为1路3A，2路1A。

	总控管理平台软件
	套
	1
	1、软件内置Web服务，支持Web方式管理配置平台，配合智慧教学支撑平台实现设备管理，支持软件升级。

2、显示设备信息、卡号信息、配置信息等，方便管理。

3、 自带网络集中控制功能，可在网络环境中在智慧教学支撑平台管理软件管理下对投影仪开关、计算机开关、功放开关、电控门锁开关、灯光开关集中控制管理，并采集相关设备硬件运行状况。

4、实现对中控端口、电源控制、基本控制命令、组合控制命令、状态、模式等自主定义。

5、实现控制面板按键功能自主定义。

6、钥匙管理配置，智能联动控制：钥匙开锁，打开面板，按下“上课”键，系统进入工作状态，按下“下课”键，系统进入安全关闭状态等，支持自定义联动控制方式。

7、实现在单机运行情况下可通过刷卡和控制面板的方式控制设备运行，能够运行自动化管理客户端。

8、实现投影机掉线报警功能向教平台管理软件发送报警信息。

	讲台
	张
	4
	讲桌主体采用1.5mm冷轧钢板，其它部分采用1.2mm冷轧钢板。
钢木结合，桌面为防火板，防火、防尘、防水、耐刮花。

	液晶工程投影机
	台
	4
	★投影技术3LCD显示芯片3×0.63英寸
★亮度5500流明，对比度15000:1
分辨率不低于XGA（1024*768）；屏幕比例4：3
灯泡寿命10000小时，★提供制造商的出具伍年质保函原件；
支持镜头可上下50％的位移；左右可30％的位移，自带镜头锁定的功能；

可以进行双画面并列显示的投影，也可以进行网络四画面分割进行投影；

机器重量大于13斤。

	电动
投影幕
	付
	4
	150寸，4：3比例，静音电机，钛白金属幕面。

	固定支架
	付
	4
	1-2米长度，承重15KG

	教师书写板
	块
	4
	定制

	IP网络

电源器
	台
	4
	可以同时管理8台220V交流供电设备，电源输出端口：8路;

输入电压：220VAC±10% ；

频率：50Hz;

输入电流：≤15A;输出电流：每个端口：≤10A;总电流：≤15A。

★可兼容在网络中控系统总控平台使用。

	管线及辅材
	批
	4
	国标规范

	成品线
	根
	4
	USB转RS232线

	RGB成品线
	条
	4
	RGB15米成品线

	音频成品线
	条
	4
	音频成品线

	HDMI成品线
	条
	4
	HDMI3.0


注:打 ★号项技术参数为必须满足项，否则按无效应标处理。
3

