 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170112
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   荧光定量PCR仪              1台
第2包   化学发光凝胶成像系统        1套
第3包   细胞破碎仪                  1台
第4包   2台核心交换机维保           1年
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年12月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年01月12日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年12月20日   

第1包   荧光定量PCR仪参数要求

联系人：孙老师18621908512
*1荧光通道数:≥4个

*2 光源：卤素灯激发光源

3样品通量: ≥96孔。

4热循环模式：帕耳帖效应系统。
*5 检测系统：CCD相机

6温度范围：4℃-100℃。

7温度均一性：≤±0.5℃ 温度稳定30秒后。
8温度准确性：≤±0.25℃(35℃至95℃)。

9反应支持容量：20-100μL。

10线性范围：9个数量级或以上

*11支持荧光染料：VIC®,ROX™,TAMRA™,Texas，Red®,JOE™,FAM™,Cy3™,NED™, SYBR® Green I。

12被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。
13 装机现场提供验证试验:5000和10000个拷贝数区分的置信区间>99.7%。

14配备原装电脑台式机和数据分析软件。

*15 具有CFDA医疗注册证

第2包   化学发光凝胶成像系统参数要求

联系人：孙老师18621908512
1.摄 像 头：高分辨率低照度制冷CCD（SONY ICX 285 进口CCD芯片）

2. *分析软件：专配高端 Clear ECL软件
3.冷却方式：半导体制冷
4.冷却温度：－45℃
5.有效像素：1360×1024，像素密度：16bit，像素尺寸：6.45×6.45（μm），像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4
6.分 辨 率：140万像素
7.动态范围：＞4个数量级
8.电动镜头：F/0.95，大口径高通透电动镜头
9.照明模式：反射白光
10.激发光源：LED反射白光灯

11.用户可自行控制CCD是否制冷，以及自动延时保护功能；
12.具有多种模式的拍摄功能： 单帧模式；多帧模式；自动模式；
13.具有曝光值评估功能； 最佳图片筛选功能；
14.拍摄物距镜头小于20cm； 拍摄面积：180×180（mm）
第3包   细胞破碎仪参数要求

联系人：刘老师025-86869337
1. 破碎重复性好；
2. 全数字化触摸屏控制

3. 振幅的输出可在0-100%之间精确设定

4. 支持程序设计，记忆10个程序，可依次运行多个程序，程序设定时间72h；
5. 振幅，功率，探头温度，程序进度以及能量输出等同时显示，可根据需要设置处理时间、脉冲时间、振幅等
6. 脉冲开关时间可调1 s~ 24 hours，减少温度敏感样品受热；
7. 多个程序可依次运行
8. 支持样品温度实时监控，数字跟踪由处理体积和温度变化引起的换能器和探头频率的变化，维持热效率，无需手工调节；
9. 过温，过载保护，发生故障时，故障检测电路可以关闭系统；
10. *可对0.5ml-1000ml不同体积的样品液进行处理；

11. *要求产品为进口产品，南京当地有维修工程师；

第4包 2台核心交换机维保 1年参数要求
联系人：潘老师025-86863122
1、 维保设备清单
	序号
	型号
	数量
	序列号
	序号
	型号
	数量
	序列号

	核心交换机1：江宁校区 Catalyst 7609
	核心交换机2：五台校区 Catalyst 7609

	1
	CISCO7609
	1台
	FOX0845008Q
	9
	CISCO7609
	1台
	FOX0911071B

	2
	WS-SUP720-3B
	1块
	SAD09280993
	10
	WS-SUP720-3B
	1块
	SAD09280AHS

	3
	WS-SUP720-3B
	1块
	SAD09280991
	11
	WS-SUP720-3B
	1块
	SAD09280AS3

	4
	WS-CAC-3000W
	1只
	SNI0918ALZ2
	12
	WS-CAC-3000W
	1只
	SNI0918ALY1

	5
	WS-CAC-3000W
	1只
	SNI0910ALFW
	13
	WS-CAC-3000W
	1只
	SNI0918ALZ9

	6
	WS-X6724-SFP
	1块
	SAL1108HXWL
	14
	WS-X6724-SFP
	1块
	SAL09243DX9

	7
	WS-X6148-GE-TX
	1块
	SAL092752WB
	15
	WS-X6148-GE-TX
	1块
	SAL092752V1

	8
	WS-X6708-10GE
	1块
	SAL16095GMG
	16
	WS-X6708-10GE
	1块
	SAL16095KD0


2、 总体要求

根据要求对以上设备提供为期1年的维护服务（设备质保服务要求思科原厂提供，系统维护可以由代理商提供）；维护期内按照要求负责有关硬软件系统的免费维护、保修、升级等服务；能够提供所列保修设备的备品备件库。

投标单位必须具有所投产品的经营资格的独立法人，须具有计算机系统集成资质三级以上（含）资质证书，并具有同类项目系统集成能力，维保能力并提供相关案例。须通过相关ISO9001技术服务质量体系认证 。须有相应CCIE工程师1名。在南京地区具备固定的维护服务部门或者机构。
