 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161129
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   生物打印机                  一台
第2包   台式冷冻离心机              2台
第3包   化学发光图像分析系统        1套
第4包   可移动录播平台              一批
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年11月07日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年11月29日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月07日   

第一包：生物打印机参数要求

联系人：王老师13913843531
1. X/Y/Z轴伺服步进电机+滚珠丝杆滑台模组。
2. X/Y/Z机械滑台重复定位精度：X/Y/Z≤3μm,
3. X/Y/Z运动分辨率1μm。
4. 设备软件：自主研发控制软件；
5．100倍放大CCD监控针头对焦系统。
6. 出料方式：脚动控制/手动控制/自动控制
7. 定位加热打印头（不包含生物料筒），最高100℃。
8. 操作系统
Windows
9. 打印单层精度：10微米，与采用的材料和针头直径有关。
10. 支持的数据格式：STL,G-CORD：
11．工作电压：220V
12．最细挤出精度：＜10微米
13. 整机尺寸750mm*750mm*800mm，机器总重：140Kg。
14．成型空间：200*200*150mm
15. 适用材料：硅胶，陶瓷，生物、细胞，氧化铝，氧化锆，PLA，PLGA，PDMS，GelMA, F127,锂离子电池活性物质，黄泥，高白泥，紫砂，HepG2细胞，HUVEC细胞，L929细胞，MC3T3细胞等。
16. 配件：glassμ针头（10μm）10个，glassμ针头（30μm）10个,glassμ针头（50μm）10个，生物料筒（5ml）100个，生物料筒（10ml）50个，生物料筒（30ml）30个。
第二包：台式冷冻离心机参数要求

联系人：王老师13913843531
1． *最高转速：不小于15000.00rpm； 最大离心力：不小于25000xg
2． *水平转子最大离心容量：不小于4x400ml；最大离心转速不小于5500rpm
3． 温度设定范围：-10℃到40℃，有预冷程序；
4． 离心时间设定:9h99min+连续离心；
5． *具有不平衡检测系统；
6． 方便的数字式按键，可直接输入数字，设定离心参数，直接调用程序号，无需上、下箭头按键实现以上功能。方便使用，节省操作时间；
7． *8x50mL碳纤维转头最大转速不小于14500rpm，最大离心力不小于24000xg；离心细胞沉淀，细菌亚细胞组分、以及核酸与病毒分离
8． *6x100mL碳纤维转头最大转速不小于15000rpm，最大离心力不小于24000xg；细胞离心分离，以及密度梯度离心等实验。
9． *14x50ml碳纤维角转头最大转速不小于8500rpm，最大离心力不小于12000xg；可分大容量分离原核和真核细胞培养产物。
10． 具有转头自锁系统；转头的自动锁定：5秒内实现转头的安全锁定&转头更换，可单手操作
11． 可实现9个加速和10个减速档；

12． *可选用密码锁，适合多用户环境；
13． 13.密封吊篮的锁定只需轻轻一扳，无需传统密封盖的拧盖及和搭扣等费时、费力的操作
第三包：化学发光图像分析系统参数要求

联系人：马老师1351251603
1. 摄像头：原装高分辨率低照度数码制冷CCD； Sony ICX694前照式感光芯片（需提供进口厂家资料证明）
2. 半导体制冷；冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）
3. 感光效率：CCD芯片光电转换效率：High QE：＞75%
4. 暗电流：小于0.001e-/piel/sec.@-35℃
5. 有效像素：不小于2750*2200  16bit（65536色）
6. 像素尺寸：不小于4.54um*4.54um；像素合并：1*1、2*2、3*3、4*4、5*5
7. 分辨率：不小于605万像素
8. 动态范围：＞4.6个数量级
9. 电动镜头：F/0.85，高清晰大口径高通透镜头，可通过计算机对焦距的电动调整; 拍摄样品厚度范围0.1mm-10cm;
10. 照明模式：双侧LED反射白光灯（冷光）；
11.江苏省内高校用户不少于100位，南京市内有专业售后技术团队；
第四包：可移动录播平台10套参数要求

联系人：李老师13814017705
1. 可移动录播平台10套
可移动录播平台包含主音、视频采集器、辅助视频采集器、操控平台三部分。
1) 主音、视频采集器
功能：记录第一操作野的动作及语音。
拾音：拾音面积（10~30m2），频率响应(20Hz~20KHz）
视频：1080P，200万像素，4mm焦距、支持
H.265存储格式
集成移动电源、WiFi，可移动支架
2) 辅助视频采集器
功能：记录第二操作野的动作。
视频：1080P，200万像素，4mm焦距、支持
H.265存储格式
集成移动电源、WiFi，可移动支架
3) 操控平台
功能：控制记录主音、视频采集器数据；控制记录辅助视频采集器数据。与服务器通讯，上传记录数据，下载训练计划。
集成WiFi的WIN10平板，可移动支架。
2、可移动录播平台系统配置（单套）：
1． 移动式1080P全景摄像头（移动电源、WIFI、2.7m录像平台、手动云台）
2． 移动式1080P局部摄像头（移动电源、WIFI、2.7m录像平台、手动云台、拾音器）
3． 移动式1080P术野摄像头（移动电源、WIFI、2.7m录像平台、手动云台、自动对焦）
4． 跟踪式头戴摄像头（1080P，WIFI）
5． 企业级无线路由+NAS存储/2T
6． 一体式控制终端（预约管理、训练导航、同步录制、断点续传）
