 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161212
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   多媒体设备维保              一批
第2包   微信企业号                  1套
第3包   人体成分分析仪              1套
第4包   溶出仪                      1台 
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年11月21日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年12月12日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月21日   

第1包：多媒体设备维护参数要求

联系人：卞老师86868135
我校拟对多媒体教室及会议室、报告厅的音视频设备进行统一维护保障服务外包。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
   南京医科大学目前约有多媒体教室132间，各类报告厅、会议室大约12间。希望通过有效的管理服务，专业化的系统维护和保养，消除各类隐患和故障的发生，保障系统长期、稳定、安全可靠地运行，以便提高服务质量、满足师生的需求。
1、投影机部分

投影机：针对机器外部及内部光学清洗，有效地提高图像的亮度及清晰度和色彩还原性能；除去风扇灰尘，有效地提高转速，增强散热性能，延长机器整体使用寿命，减少故障发生率。

2、音视频部分

（1）音频部分：功放、音箱、无线话筒、有线话筒进行音频线路检查、维修、仔细调整，消除串音，杂音及啸叫等一系列问题。

（2）控制及信号转换部分：多媒体中央控制系统的信号接口维护、维修可以有效减少信号衰减，提高图像清晰度、维修更换损坏或有问题的接口模块，消除故障隐患。

（3）线路部分：仔细检查各信号线、电源线。如VGA信号线、视频信号线、音频信号线、投影机电源线、屏幕电源线、投影机控制线等。

（4）多媒体讲台部分：对讲台的键轨、铰链和锁扣的维修。
3、多媒体教室如果进行调整，外包服务公司应负责对教室多媒体设备免费移装。
4、遇到有故障的机器需要维修时，当维修周期超过24小时，外包服务公司应提供备用设备以保证教学正常进行。
5、遇到大型的活动及重要教学活动时，外包服务公司主动派出专业技术人员进行现场技术支持，同时向校方提供免费的投影机及其他设备的短期借用。

6、外包服务公司安排1名技术人员驻守我校进行全年现场维护服务，技术人员必须严格服从本中心的工作安排，按学校的考勤工作制度。
7、外包服务公司需准备足够的配件放在学校，以便及时更换。

8、服务期1年。

第2包：微信企业号参数要求

联系人：陈老师86862861

资格条件：
(1) 资格要求：具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）； 
(2) 业绩要求：具有至少两项高校微信企业号应用管理平台的实施业绩（请提供合同等相关证明材料）；
(3) 财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（请提供财务状况报告）；
技术要求：
建设整体要求：本次招标建设的内容需要与校方原有数字化校园系统进行深度融合，主要包含统一身份认证、统一门户、数据中心等。
1、移动校园平台概述
本次移动校园基于微信平台（企业号）开发，移动校园是移动互联网时代高校特色应用的一种表现方式。主要涵盖了自PC端至移动端的消息聚合、即时通讯、业务处理等，极大地简化了传统门户的浏览方式与处理方式，极大方便移动互联网时代师生信息资源获取和享受微门户提供的移动校务服务。
2、建设内容需求
要求具有成熟的微信统一管理平台，可与微信的官方企业号管理平台和公众号管理平台对接，实现在同一平台上，对学校多个组织的企业号和公众号的集中、统一管理。以校园信息化标准为基础，构建移动校园平台信息标准，从数据信息和制度上规范移动终端信息服务内容，展示方法和管理规范。保证移动校园平台良好的扩展性和接入性。
3、设计要求
3.1 平台建设应立足于学校移动校园的整体框架进行设计，充分利用微信开放平台优势，通过微信企业号、订阅号、服务号等形式为用户提供优质移动服务。
3.2 平台建设应着眼于满足教师、学生、家长和公众等各类用户的实际需求。
3.3 平台设计不能拘泥于将目标定位为完成传统数字化校园在移动端的迁移，而是要基于移动互联网理念重构一套开放的移动校园信息化生态体系。
3.4 平台建设应构建一个开放的移动平台体系，面向第三方的移动创新能力，针对校园师生移动需求提供安全可控的平台能力开放，降低第三方服务的构建门槛，控制第三方应用的访问权限，构建或引入一系列高质量的移动应用服务，让个体开发者、学生创业团队、校园职能部门、第三方服务供应商等多方力量安全高效的接入学校移动校园，为在校师生提供专属的覆盖学习、生活、餐饮、社交、购买、出行等各个方面的移动应用，推进学校的服务化转型。
3.5 移动服务平台的功能设计应体现移动端方便快捷的特点，充分利用智能手机可拍照、可通话、可定位、随身携带、随时在线的特性，开发出更具时代特性的手机应用。
3.6 平台设计应考虑保护原有的投资、不断整合已有的信息资源。
4、功能要求
4.1后台管理框架。平台设计应提供一整套构建在微信开放平台之上的后台管理框架，方便平台管理者管理平台的各类应用资源，提升微信开发和微信应用的管理效率。
    4.2企业号、公众号管理。支持对微信企业号和公众号的在微信应用平台注册、修改、注销功能。支持公众号的自助注册，经管理员审批后生效。注册后的企业号和公众号，才可以在平台进行集中管理。可进行企业号、公众号的管理可以分级授权给不同的管理用户。
4.3统一授权认证机制。平台设计应充分考虑各类型用户访问微信应用的统一授权认证机制，与学校现有统一认证系统充分集成，共用一套用户体系及组织架构体系。
4.4消息推送。应用结合手机特性，让用户随时随地的查看信息，并且通过PUSH、消息等服务接口，提供各角色用户关注的个性化推送信息，屏蔽与角色无关的噪音。
4.5学校组织架构维护。与学校已建组织机构及人员数据库同步，同时，支持自定义群组管理功能；支持基于学校组织架构的人员信息查询，支持基于组织架构的权限管理与控制，能够自行对人员的换岗及离职等变动情况进行维护，也能通过同步的方式读取人员异动数据库信息。
4.6移动应用开放平台。移动校园应用开放平台同时服务于开发者、学校和师生用户。对开发者而言，移动应用开放平台提供了一个高校专属、面向角色的分发通道，开发者不再需要对接多个应用市场，降低发布成本。对师生而言，移动应用开放平台提供了专属统一的应用访问和管理入口，降低用户的服务获取成本；对学校而言，移动应用开放平台是移动校园所有应用的基础支撑，具备可扩展能力。
4.7校园一卡通。校园卡主要为集成校内第三方系统，对校园卡进行管理，主要功能为基本信息的查询，可以查询校园卡余额、计费组、学号、姓名等以及电子账户信息；学生可以在微信端对校园卡进行转账充值、挂失以及流水查询等操作。
4.8财务信息。财务信息主要是与学院的财务系统做对接，当每个月工资账单出来以后，系统会自动的给所有老师推送消息，并且通过对接查询到相应信息。学生可以进行在线缴费，实现欠费提醒等功能。
4.9会议管理。主要是方便教职工发起和活动组织会议，通过微信移动端实现会议的新建、发布、提醒等功能。用户可在面板中查询历史记录。到达会场后可通过二维码扫码或者配合设备进行摇一摇签到。
4.10校园资讯。提供校内师生查看新闻资讯，各种类型的通知公告，如后勤通知，学工通知，教务新闻，校内新闻等等；提供其他相关信息的查询，如班车时刻表、值班查询、校历查询。
5、建设内容
	分类
	No
	应用名称
	应用需求
	企业号

	基础框架
	1 
	统一管理平台
	认证助手，后台管理平台，通信平台，内部群聊
	●

	校园一卡通
	2 
	校园卡基本信息
	点击可查询校园卡余额，计费组，学号，姓名等
	●

	
	3 
	转账充值
	点击充值，可通过微信支付实现充值
	●

	
	4 
	电子账户
	可查询电子账户信息
	●

	
	5 
	挂失（解挂）
	可发起挂失或解挂
	●

	
	6 
	修改密码
	修改查询密码及消费密码
	●

	
	7 
	流水查询
	查询各月的消费，充值流水
	●

	
	8 
	水电费，网费缴纳
	缴纳水电费及网费
	●

	我的财务
	9 
	工资查询
	点击可查询个人的工资明细，工资系统更新企业号有提醒
	●

	
	10 
	借款查询
	点击查询个人借款查询，借款到期提醒
	●

	
	11 
	学生缴费
	点击缴费，可实现学费在线缴纳，欠费提醒
	●

	
	12 
	报销到账查询
	实时到账，到账提醒；委托汇款，查收通知
	●

	
	13 
	办理进度
	网签审批节点办理人员微信提醒，办结时经办人微信提醒，经办人网签状态查询
	●

	
	14 
	报销预约
	报销预约时间提醒
	●

	一周会议
	15 
	会议管理
	管理员通过后台对会议进行新建，编辑和删除等操作
	●

	
	16 
	会议查询
	本周会议以及历史会议查询
	●

	
	17 
	会议通知
	可定时提醒参会人员
	●

	
	18 
	会议签到
	会议签到的数据实时展现，签单名单，应到人数，实到人数
	●

	校园资讯
	19 
	校内黄页
	校内黄页查询
	●

	
	20 
	班车时刻表
	班车时刻表查询
	●

	
	21 
	值班查询
	值班表查询
	●

	
	22 
	校历查询
	校历查询
	●


6、技术要求
6.1系统基于B/S模式，支持主流商用数据库平台，系统可在操作系统、数据库、应用服务器之间平滑迁移。
6.2系统的开发严格遵循国际规范与标准，同时也提供丰富的标准支持。
6.3无论是管理、监控均可通过主流浏览器完成，支持的浏览器应起码包括IE9.0及以上版本、搜狗、遨游、Chrome等；页面设计充分考虑与主流浏览器的兼容问题。
7、实施要求
7.1服务要求
(1) 售后服务
1）质保期1年，在验收合格后开始计算。
2）响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；8小时内到达现场（如电话响应无法解决），由此产生的一切费用均由中标人承担。
3）修复时间（质保期内）：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保设备系统的正常工作。
5）中标人应提供定期的咨询服务（质保期内至少每半年一次，质保期后至少每年一次）。
(2) 设计开发
1）应免费提供招标系统与校方校园信息门户、授权认证平台的系统集成服务，实现微门户服务平台与第三方系统间数据的充分共享。
2）应根据校方的需求对系统内不恰当、不方便、不完善的功能模块进行完善。
3）服务期内无偿提供与其它应用系统整合的应用接口和标准的二次开发接口。
7.2培训要求
（1）乙方承诺免费提供满足应用系统的使用、操作和管理等要求的技术培训服务，承诺提供至少以下培训服务：对项目建设方技术人员应用、维护、管理工具的培训，能够参与系统开发维护和管理。对具体操作人员进行系统操作的培训并提供书面培训教材。所有的资料必须是中文。乙方必须提供高水平的培训，确定培训课程表，培训教员具有类似项目的培训经验；免费向甲方提供应用系统的使用、操作和管理技术的系统管理员培训；免费向甲方提供现场高级管理员培训，包括系统使用、维护、管理的技术培训，使用户能够掌握系统使用和管理、维护的技能。乙方负责为所有被培训人员提供培训文字资料和培训教材（中文资料）等相关用品；并负责现场培训的环境搭建。培训地点为甲方所在地。免费向甲方提供所涉及产品、内容的终身咨询。
(2) 乙方不限制甲方此类培训参加人数。必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统运作前完成。中标人在实施过程中提供全面的培训，包括面向系统管理员和业务人员的培训；基于系统平台接口、组件的配置管理和系统维护培训、移动端平台的管理维护培训。
(3) 向采购人提供全面的培训，并提供必要的培训资料，确保用户能够对本项目相关软硬件有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。同时提供产品与其它应用系统整合或者二次开发所要使用的接口说明文档、开发手册和相关培训。
第3包：人体成分分析仪参数要求

联系人：谢老师86868452
	序号
	货物名称
	技术要求
	数量

	1
	人体成分分析系统
	一、硬件技术指标：
1、测量原理：BIA生物电阻抗分析法，8点接触电极，多频率检测
2、测量范围：阻抗75～1500Ω；年龄18～99岁；身高90.0～249.9cm；体重0.1～270kg（含预置皮重）；测量时间15秒
3、测量模式：一般人/运动员；
4、预置皮重：最小增量单位0.5kg；
5、系统软件采用的该项测试指标应满足每10岁一个年龄段标准；
6、测评指标：体重、体脂率、肌肉量、脂肪量、身体水分、细胞内外液、浮肿指数、去脂体重、推定骨量；
*7、可嵌入“运动处方专家系统”，通过计算机直接联控测试数据保存，与其他测试设备共享基础数据库，并对数据进行交叉分析、导入、导出，上传和备份管理，可提供减肥和增加肌肉等改善体成分的锻炼指导建议和营养建议（提供厂家对接证明）；
*8、提供此设备的医疗器械注册证（复印件加盖投标单位公盖）。
二、配备的软件系统指标：
1、支持多种业务集成功能，包括体质设备、心肺功能、骨密度、身体成分、血管机能、亚健康、脊柱机能、平衡能力等；系统共计23个标配软件功能设置模块，同时具备30个不同型号设备联接模块给用户选配；
2、运动处方专家系统须与微信平台无缝对接。用户可通过微信服务平台实现：

2.1 体质测试报告和体适能测试报告查询
2.2 各项测试结果查询，并包含：测试指标在全国数据中的排名，总体评价，历次数据趋势分析；
2.3  微信平台显示受试者在各项测试指标中所具备的优势；优势指标说明，同龄人的平均水平；
2.4 微信平台显示受试者在各项测试指标中的不足；不足指标说明，同龄人的平均水平，此项指标不足的危害，导致的原因和改善办法；
2.5  整体的健康风险以及改善建议；
*3、可联接此次采购的所有设备（投标人自带电脑，现场演示软件模块，以证明具备联接所有设备）；并能进行个人数据对比分析，团队统计分析，测评报告打印、数据导入、导出，数据备份，数据上传等管理功能；
*4、本地系统所能打印出具的报告内容（现场须提供软件出具的原始报告打印版，采用电脑或实物现场演示软件界面操作）：
4.1 健康体适能评定报告：根据十余类健康体适能测评指标结果，对健康体适能水平进行心肺、肌肉、柔韧、平衡、灵敏5个方面的评估，并给出综合评分和等级评价；并提出多个重点关注目标及改善建议。
4.2 运动能力评定报告：根据综合测评结果确定7种运动能力级别所属，并分别对心肺素质、力量素质、柔韧素质、平衡素质、灵敏素质5项运动能力进行单项评估。
4.3 运动风险评定报告：根据综合测评结果确定5种运动风险级别所属，并分别对运动疲劳、运动损伤、运动意外3大运动风险进行单项评估。
锻炼指导报告：提供科学、安全、有效、个性化的锻炼指导方案，可选择12类运动大项，运动项目超过500项。
5、运动项目自助调整：操作者对运动项目的选择可进行自助的调整和管理。
6、运动项目优先级自定义：可根据用户需要随时自行维护优先运动项目。
配备台式电脑和彩色打印机。
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第4包：溶出仪参数要求

联系人：李老师86868477

符合2015版《中国药典》。是按照《中国药典》和《美国药典》的要求而设计的新型药物溶出试验仪。仪器的转杆转动、机头升降、试验计时是独立操作的，符合药典规定；此外，该仪器还具有定时关机、自动预热、即时校准、超温报警、断电保护等功能，也可选用小杯法配件进行溶出度测定法第三法试验。
 主要特点：
 •可安装8个篮杆或桨杆
•可安装8个185mm高精度溶出杯
•机头电动升降
•转杆与溶出杯自动对中心定位
•防止溶出介质蒸发的密封杯盖
•液晶显示屏、中文或英文菜单式操作
•转动、升降、计时各自独立按键操作
•新型温度传感器温漂小、温度稳定性高
•程控试验功能可执行10组预置的取样程序
•基本试验功能可依需要随时改变运行参数
•定时关机、定时自动预热功能
•日期、时钟、温度即时校准功能
•试验中的断电保护功能（5分钟内）
•超低、超高温报警及二次过热保护功能 
•可选配微型打印机打印实时试验数据
技术指标：
•搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm
•转篮摆动幅度：≤1.0mm
•转杆与溶出杯轴偏差：测量的最大值与最小值之差均不得超出2.0mm。
•调速范围：25－250 转/分
•转速分辨率：1 转/分
•稳速误差：≤±4％
•调温范围：5℃（室温）－45℃
•温度分辨率：0.1℃
•控温误差：≤±0.3℃
•程控取样次数：≤12 次
•程控取样周期：≤99小时59分钟
•工作噪声：＜60dB
•工作环境：温度5－37℃，相对湿度≤80％
•安全性能：符合国家行业标准
•根据用户需求有偿提供3Q文件和3Q验证服务及溶出仪物理性能验证（机械校正）服务 
