 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161125
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   纯水仪                         一套
第2包   手持细胞计数仪                 2台
第3包   生物显微镜成像系统             1套
第4包   生物安全柜                     一台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年11月03日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年11月25日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月03日   

第一包：纯水仪技术参数要求

联系人：朱老师86868392
1、连续生产超纯水，水质量达到用于LC-MS、细胞培养、除酶除热原级别。配备进水预处理装置、水箱和预纯化柱。

2、纯水系统：
   电阻率: 5-15MΩ.cm ，25℃；总有机物(TOC) 含量：<30ppb；

3、超纯水系统    
电阻率: 18.2MΩ.cm，25℃

TOC含量       ≤5ppb TOC 

细菌微生物      < 1cfu/ml

热原质（干扰素）< 0.001 Eu/mL（无热源）

RNases< 0.01 ng/mL (无RNase)

DNases< 4 pg/mL (无DNase)。
超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696中I级水的要求。

超纯水产水流速≥2L/min；纯水系统产水流速：≥5L/H；

4、纯水及超纯水系统均具有数字液晶显示，具有自动检测，自动维护提示      及程序，自动报警等功能。

5、配备50升及以上储水水箱。

6、纯化系统及耗材标准  超纯水系统包含紫外灭菌器，配置纯化柱，除菌过滤器等纯化模块。

7、取水 超纯水系统取水装置必须能够适合常见实验容器的取水，可安装多种专用终端过滤器。

8、监控系统 含电导率监测仪。

9、软件系统标准 超纯水主机液晶显示屏实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态和警告信息等。内置可扩展存储芯片，能自动记录水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）。
10、仪器质保叁年。
第二包：手持式细胞计数仪技术参数要求

联系人：朱老师86868392
1、手持，方便操作
2、仪器CV<5%）；

3、适合多种大小的细胞检测（3-36μm）；

4、USB充电和数据储存模式。

5、感应器可更换并无须染料颜料等耗材
6、仪器质保叁年
第三包：生物显微镜成像系统仪技术参数要求

联系人：朱老师86868392
1、研究级正置显微镜

显微镜镜体：同品牌高端型号

物镜转换器：国际标准的W0.8物镜安装口，内置精确定位的内倾式六孔物镜转换器物镜，可与软件配合使用达到自动标尺和计测功能。

观察镜筒：宽视野三目观察筒三档调焦，(粗调/精调)，旋钮松紧可调，调焦限位可调。

聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。

透射光照明装置：长寿命100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。
10X， NA=0.3，WD10，平场半复消色差物镜

20X， NA=0.5，WD2.1，平场半复消色差物镜

40X，NA=0.95，WD0.18，平场复消色差物镜

100X，NA=1.4，WD0.13，平场复消色差物镜

目镜： 10X宽视野可调目镜，配有相对应的半复消色差物镜。

2、彩色数字CCD成像系统显微数码成像系统（要求与显微镜同一厂家，原装进口）：1000万像素的象素以上CCD保证拍照的分辨率，配套图像分析软件。

3、 配备电脑一台。

4、仪器质保叁年。
第四包：生物安全柜参数要求

联系人：王老师13705186055

1. 不低于30%外排，70%循环。单人安全柜。
2. 安全柜柜体及内腔均为304系列不锈钢材料制作，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。
3. 安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间，还可显示定时器、过滤器寿命等信息。
4. HEPEXTM零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用软连接密闭，防止污染物泄漏，在工作区形成宁静的、均匀向下的气流，真正层流气流。
5. 具有灭菌程序设定功能，可辅助消毒设备对安全柜进行消毒。
6. 配可调高度支架一套。
