 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161116
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   细胞显微成像系统                    一套
第2包   人体成分分析仪                      一台
第3包   半身儿童心肺听诊、婴儿听诊训练模型  各2套
第4包   超微量注射系统                      一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年10月24日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年11月16日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年10月24日   

第一包：细胞显微镜成像系统参数要求

联系人：谢老师86868452
1、 仪器类型：一体式倒置台式透射显微镜


  

2、 *成像方法：明场透射光成像、相差成像、彩色可见光成像

3、 光学系统：无限校准光学系统；45mm等焦距离的RMS螺纹物镜

4、 物镜转盘：4位
5、 物镜：配备4×、10×、20×、40×相差物镜

6、 *光源：高亮度透射光LED冷光源，寿命>2万小时，强度可调
7、 聚光镜工作距离：60 mm
8、 *照相机：高灵敏科研级sCMOS彩色照相机，300万像素以上
9、 可选择低像素成像模式，保证屏幕与载物台移动的一致性
10、 可选配机械移动载物台
11、 聚焦装置：两侧56 mm/rev旋钮，张力控制的同轴聚焦，具有粗调和细调模式，精确需达到0.002 mm
12、 *一体化LCD显示器，可进行实时在位显微操作，如挑选细胞克隆

13、 *显示器参数：不小于12.1英寸
14、 *图像采集：内置成像软件，通过机身快捷按钮或鼠标点击屏幕操作完成图像采集和存储功能，对比度、饱和度可调
15、 *彩色可见光成像可调冷暖色调

16、 获取的图像：图片输出支持常见格式
17、 *可放置在生物安全柜或超净工作台中，可进行无菌操作
18、 输出端口：2个USB接口

第二包：人体成分分析仪参数要求

联系人：谢老师86868452
	
	技术要求

	人体成分分析系统
	一、硬件技术指标：
1、测量原理：BIA生物电阻抗分析法，8点接触电极，多频率检测
2、测量范围：阻抗75～1500Ω；年龄18～99岁；身高90.0～249.9cm；体重0.1～270kg（含预置皮重）；测量时间15秒
3、测量模式：一般人/运动员；
4、预置皮重：最小增量单位0.5kg；
5、系统软件采用的该项测试指标应满足每10岁一个年龄段标准；
6、测评指标：体重、体脂率、肌肉量、脂肪量、身体水分、细胞内外液、浮肿指数、去脂体重、推定骨量；
*7、可嵌入“运动处方专家系统”，通过计算机直接联控测试数据保存，与其他测试设备共享基础数据库，并对数据进行交叉分析、导入、导出，上传和备份管理，可提供减肥和增加肌肉等改善体成分的锻炼指导建议和营养建议（提供厂家对接证明）；
*8、提供此设备的医疗器械注册证（复印件加盖投标单位公盖）。
二、配备的软件系统指标：
1、支持多种业务集成功能，包括体质设备、心肺功能、骨密度、身体成分、血管机能、亚健康、脊柱机能、平衡能力等；系统共计23个标配软件功能设置模块，同时具备30个不同型号设备联接模块给用户选配；
2、运动处方专家系统须与微信平台无缝对接。用户可通过微信服务平台实现：

2.1 体质测试报告和体适能测试报告查询
2.2 各项测试结果查询，并包含：测试指标在全国数据中的排名，总体评价，历次数据趋势分析；
2.3  微信平台显示受试者在各项测试指标中所具备的优势；优势指标说明，同龄人的平均水平；
2.4 微信平台显示受试者在各项测试指标中的不足；不足指标说明，同龄人的平均水平，此项指标不足的危害，导致的原因和改善办法；
2.5  整体的健康风险以及改善建议；
*3、能进行个人数据对比分析，团队统计分析，测评报告打印、数据导入、导出，数据备份，数据上传等管理功能；
*4、本地系统所能打印出具的报告内容
4.1 健康体适能评定报告：根据十余类健康体适能测评指标结果，对健康体适能水平进行心肺、肌肉、柔韧、平衡、灵敏5个方面的评估，并给出综合评分和等级评价；并提出多个重点关注目标及改善建议。
4.2 运动能力评定报告：根据综合测评结果确定7种运动能力级别所属，并分别对心肺素质、力量素质、柔韧素质、平衡素质、灵敏素质5项运动能力进行单项评估。
4.3 运动风险评定报告：根据综合测评结果确定5种运动风险级别所属，并分别对运动疲劳、运动损伤、运动意外3大运动风险进行单项评估。
锻炼指导报告：提供科学、安全、有效、个性化的锻炼指导方案，可选择12类运动大项，运动项目超过500项。
5、运动项目自助调整：操作者对运动项目的选择可进行自助的调整和管理。
6、运动项目优先级自定义：可根据用户需要随时自行维护优先运动项目。
配备台式电脑和彩色打印机。


第三包：半身儿童心肺听诊模型、婴儿听诊训练模型各2套参数要求

联系人：孙老师13705187664

	序号
	名称
	技术参数

	1
	半身儿童心肺音听诊模型
	1、模拟4岁儿童大小

2、可模拟哭声、咳嗽、喘气、咕噜、喷嚏、喘气等

★3、可行心肺音听诊：心音6种、呼吸音10种

1）呼吸音：•哮鸣音  •支气管呼吸音  •粗湿啰音  •细湿啰音  •正常呼吸音  •肺炎  •气管呼吸音 •喘息音  •吸气性爆裂音（早期）  •喘鸣音

2）心音：•房间隔缺损  •先天性主动脉瓣口狭窄  •正常儿童心音  •动脉导管未闭  •先天性心室间隔缺损  •S4奔马律

	2
	婴儿听诊训练模型
	1、培养婴儿听诊技巧和考核的最佳选择！老师从听诊遥控器上选择某一异常心音、肺呼吸音和肠鸣音让学生判断，学生必须在模型人正确的听诊位置听诊，并做出诊断，从而达到学习、考核听诊技巧的目的。 

2、听诊接收器为体内设置，体表的不同位置可听到不同的心音或肺呼吸音和肠鸣音 

3、可触及的体表标志 

4、无线遥控，可配置音箱，适合大课堂教学 

5、配置双头听诊器，可一次考核两学生 

★6、可设置11种不同心音、4种肠鸣音和9种呼吸音：

1)远程控制可以对以下心脏功能进行编程：

01.室间隔缺损02.静脉音03.静止杂音04.S2分裂05.肺动脉瓣狭窄06.新生儿心音07.二尖瓣返流08.房间隔缺损09.主动脉瓣狭窄10.7个月大小时婴儿的心音11.1周岁时的心音

2)远程控制可以编程以下肠鸣音：

01.正常新生儿02.正常一度03.二度肠鸣音亢进04.肠鸣音

3)远程控制也可对以下肺功能进行编程：

01.哮鸣音02.喘鸣音03.干啰音04.肺炎05.新生儿呼吸音06.新生儿喘鸣音07.哮喘


第四包：超微量注射系统参数要求

联系人：王老师13851745229

1.使用微步进马达，使用0.5μL的注射器时，最小注射体积600pL的进口病毒微量注射泵

2.可以与脑立体定位仪、手动或电动微操及眼内注射包等配合使用

3.匹配多款注射器：可以匹配0.5μL、1μL、5μL、10μL、25μL、50μL、100μL、250μL、500μL、1000μL注射器
*4.总移动步数                     20,000步（62毫米）
*5.最小注射体积               0.58纳升/步（与注射器相关）
*6.每步线性移动                      3.175微米

7.柱塞位置误差                        ＜0.5%

8.泵力                                 400g

9.注射器直径                         5.5-9.0mm

10.最大步进速度                700步/秒（取决于注射器）

11.重量                                325克
12.电源要求                         由Micro提供电力，2A，12VDC
