（NJMU-20180323）项目招标更正公告

（NJMU-20180323）项目招标第3包数字解剖教学系统1套，采购数量应为2套。具体参数要求用户重新拟定为：
1.★必须采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据重建三维人体，必须为无节段性数据缺失的断层数据。确保原始数据人阑尾正常、牙齿正常、睾丸正常。
2.★数字人横断面间距：头部和颈部为≤0.5mm，其中颅底部必须≤0.1mm，其他部位为≤1.0mm，断层总数据必须＞2100层。具有横断面、冠状面、矢状面真实人体断层图像，能够任意放大与缩小，分辨率≤0.18mm×0.18mm/像素。
3.必须结合真实医学数据精确的重建人体，包含至少5000个以上不可再分的解剖结构。每个解剖结构都必须加注文字说明及关键结构标注，并带有英文名称及英文发音，以满足英语教学的需求。
4.★该产品必须具有系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学、解剖学微课、自主学习五大模块，以满足系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学的教学需求。
5.系统内根据教学大纲，将人体的器官组织以全真三维模型的形式展示，能够放大、缩小并以任何角度旋转观察。包括俯视效果和仰视效果。
6.★系统内横、矢、冠三个断面各断层内解剖结构做好圈画标注，方便查看各解剖结构在断层中的位置和范围，且与三维人体必须相互关联，点击三维或断层任意结构位置，其他各区域均有同步响应。
7.系统内设预置位功能，方便老师根据教学内容建立磁贴，在讲课过程中快速调用设置好的三维人体结构。
8.系统具备单独显示、剥离、撤销、染色、透明、查找、发音、书写等功能。
9.★老师可根据教学需求在三维人体结构上自行添加三维标注，并可对标注内容进行注释，以方便教学。
10.★系统内局部解剖学内容需按照局部解剖学教材设定，可按层次逐层剥离,并标识解剖切口，且保持浅筋膜、深筋膜完整，方便学生了解各部位层次和毗邻关系。
11.★该系统内解剖学微课模块需包含系统解剖学微课、局部解剖学微课、断层解剖学微课，数量不少于140个。系统解剖学微课内容包含神经传导、运动演示、血液循环途径等内容。局部解剖学微课需为真实局部解剖操作演示视频，包括头、颈、胸、腹、盆（男、女）、上肢、下肢、脊柱，视频内容详实展示操作手法步骤以及各部位层次和解剖结构毗邻关系。断层解剖学微课需将断层与CT/MR影像对照讲解以方便学生学习。
12.该系统需配有根据十二五规划教材编排的课件，课件编排需与教材目录保持一致,课件内容由文字、图片、微视频、三维解剖结构组成，内容丰富、图像清晰、教学实用，是学生进行课前预习、课后复习的重要学习资料，也为临床医生和研究生提供实用的解剖学参考资料。课件内还需按照教学章节配有相应练习题，练习题包含理论练习和标本练习，以达到标本考试的目的。练习题数量不少于1800道。
13.★断层解剖模块内容需包含真实人体断层、CT/MR影像以及三维结构三个部分，并做好结构标注，且三部分能够相互对应，方便学生由三维解剖结构过渡到断层解剖，再由断层解剖过渡到CT/MR影像，为以后临床影像诊断打好基础。CT/MR影像数量不少于190张。
14.★该软件系统要通过国家级医学相关机构的鉴定，以鉴定报告或证书为依据。
15.以上软件功能以现场演示为依据
16.该软件系统应具有中国计算机软件著作权登记证书。
17.大屏提供4K高分辨率显示效果，色彩锐度高，学生观察清晰。方便老师进行大课教学，完美替代投影机、黑板等传统教学工具。以下为不低于参数：分辨率：3840*2160，亮度350 cd/m2，对比度（静态）：5000:1，多点触摸系统，可视角度达到175°。内嵌计算机:CPU I5、 8G DDR3内存、 240固态硬盘、无线网卡、2G独立显卡支持4K输出。提供可移动电动支架。


特此公告。
                                       



                                      南京医科大学资产和产业管理处
                                              2018/03/07



