 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171221
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  PC服务器                         2台
第2包  明德楼门禁系统                    1套

第3包  冷冻切片机                        1台
      第4包  学生宿舍SIMS水电计费管理系统维保 1年
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年11月29日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年12月21日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年11月29日   

第1包  PC服务器参数要求
联系人：汪老师025-86862860

	指标
	指标项
	技术规格要求

	品牌要求
	国际知名品牌

	外观
	服务器外观
	2U机架式服务器

	处理器
	处理器类型★
	最多2颗22核英特尔Xeon E5-2600 v4系列处理器，本项目配置2颗E5-2603 v4 6核 1.7GHz处理器

	内存
	内存插槽数量★
	24x DDR4 (R/LR) 插槽; 本项目配32GB内存。

	
	最大内存
	最高可达 2400MHz；使用SK Hynix 64 GB* TruDDR4 内存 LRDIMM最大总容量1.5 TB ；支持RDIMM/LRDIMM

	磁盘I/O
	内置硬盘类型
	SAS/SATA/SSD

	
	内置硬盘容量及数目★
	最多24个前置和4个后置2.5英寸HDD/SSD;或者最多12个3.5英寸和2个后3.5英寸HDD+2个2.5英寸HDD/SSD;或者最多8个3.5英寸HDD和2个后置3.5英寸或2.5英寸HDD/SSD;2.5英寸配置最多配8个2.5英寸NVMe PCle SSD; 本项目配置5块600GB 2.5英寸热插拔10K SAS硬盘。

	
	阵列控制器★
	专用阵列卡插槽 (12Gbps)/ 可支持最大4块阵列卡；本项目配置1块ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 0，1，5

	I/O扩展
	PCI I/O插槽
	高达8 PCIe 3.0 ports (最多支持4个GPU,1个ML2)(支持高达 40Gb ML2 NIC);和1个专用的RAID插槽 

	网络
	网卡★
	标配1x 1GBE IMM2管理端口 和4x 1GbE, 可选10/40GbE ML2/PCIe card/ 带TPM模块

	USB接口
	USB接口
	USB最多3 个前置 (1x 3.0, 2x 2.0)/4 个后置 (2x 3.0, 2x 2.0)/1 个适用于虚拟机管理程序的内置 (USB 3.0),1个前端和1个后端插槽， 可选增加 2 个HA SD；VGA接口1 前置 /

	系统管理
	可管理和维护性 ★
	IMM2.1,通过1个 IMM 专用接口和1个共享插槽, 或者在其他任意的网口.可选的远程在线；XClarity Administrator，XClarity Por，XClarity Energy Manager

	接入
	电源模块★
	标配1个热插拔电源，可选1+1冗余。支持 550W/750W/900W 符合80+白金认证 或 AC 750W符合80+ 钛金认证. 所有的电源都支持Active/Standby模式；本项目配置2个80+白金认证550W高能效冗余电源。

	光驱
	光驱★
	标配DVD-RW

	散热模块
	风扇设计
	2个风扇区，每一个风区都支持 N+1 冗余，6x N+1冗余热插拔风扇

	环境
	运行温度★
	5 - 40 ℃

	安装配件
	导轨★
	自带机架安装滑动导轨

	系统
	支持的操作系统
	VMWare, Novell SUSE, Red Hat Linux, Microsoft Windows Server 

	服务
	售后服务★
	提供3年7*24小时服务，全国部分城市宕机4小时上门 ，原厂授权。


基本配置：
2U机架式服务器，2xE5-2603 v4 6C 1.7GHz , 2x16GB DDR4,5*600G 10K 2.5"SAS热插拔硬盘，标配可上8块，M5210（1GB Cache）Raid 0,1，5, 2*550W 冗余电源(白金)，4口千兆以太网接口，DVD-RW，导轨，原厂3年7*24小时质保服务。
第2包  明德楼门禁系统参数要求
联系人：汪老师025-86862860

项目概述
学校明德楼门禁系统已使用多年，随着电子产品的老化，门禁设备的损坏率逐渐增加，且产品供应商已经转行，无法提供后续维护服务，致使部分办公室门禁无法使用，影响工作。加之，现有的机械门锁因时间长，部分门把手松动，磨损较为明显，表面锈迹斑斑，影响美观。
遵循“资源共享、减少重复投资，以人为本、方便管理维护”的原则，对明德楼门禁系统进行改造，门禁设备无缝接入到学校现有的校园一卡通系统，通过一卡通的门禁管理系统进行权限分配，实现有权限人员刷校园卡即可进出，对没有权限人员刷卡报警。项目建设具体需求如下：
1、对五台校区明德楼一楼7个门、二楼9个门，合计16个门进行门禁系统管线布设，对其中的12个门安装门禁控制设备，均采用进门刷卡，出门按钮。
2、门禁设备无缝接入现有的校园一卡通门禁子系统，实现对门禁的统一管理、统一授权，方便相关人员的使用，直接使用校园卡刷卡进出，无需二次发卡。
3、门禁控制器集中放置一层106房间，便于管理维护，各门禁点的管线全部连接至门禁控制器所在房间。
4、门禁控制器均采用TCP/IP协议通讯，且每路读卡器都为独立白名单。
5、产品为正品行货，符合国家相关的安防标准和行业标准。
门禁管理系统要求
门禁管理系统功能要求：
1、 门禁系统能与学校现有校园一卡通无缝对接，门禁硬件设备直接接入现有的校园一卡通门禁子系统中，便于管理人员软件上进行统一管理、配置、授权，查询、统计和数据导出，免除二次发卡和登录两套软件进行管理的麻烦。
门禁主要设备要求
门禁控制器
门禁控制器与服务器之间的数据采用TCP连接模式，由门禁控制器向服务器发起数据请求，服务器响应其命令回传数据给门禁控制器。门禁控制器最多支持八路读卡器接口且每路读卡器均可独立分配白名单、多路信号输入接口、最多八路门锁继电器信号输出接口、二路报警继电器输出接口。可灵活搭配扩展传感器检测设备及报警输出设备。
1、门禁控制器功能特点：
· 采用32位高速cpu。
· 控制单门双向或单向进出，每路读卡器均可独立分配白名单。
· 支持400000持卡人及80000条脱机事件记录。
· 采用以太网通讯技术，保证通讯可靠性。
· 支持通讯方式TCP/IP。
· 内置硬件看门狗，杜绝死机。
· 控制器电源输出具有过流、过压保护功能。
· 提供给读卡器电流具有过流保护功能。
· 据有完善的门禁功能：包括远程开门、防遣返、互锁、胁迫码开门、临时卡管理、时段控制等。
· 具有二路火警输入，二路盗警输入，二路传感器信号输入。
· 可以直接驱动电锁，也可通过继电器控制门禁专用电源来控制电锁，所有继电器输出提供常开常闭触点。 
· 支持脱机使用，授权名单存储于内置Flash空间，断电不丢失。脱机状态下正常生成门禁操作记录，存贮于控制器内，联机后记录自动上传，无需人工干预。 
· 支持设备状态在线监控，实时反应各个门禁点的状态。
· 所有输入输出端口均具有瞬间过压保护功能。
2、门禁控制器的性能指标
	功能
	描述

	CPU
	ARM CONTEX M3处理器

	通讯
	控制器与服务器端使用TCP连接模式

	白名单
	支持40万笔白名单

	脱机记录容量
	支持8万笔脱机记录存储

	卡号格式
	支持WG26\WG34两种卡号格式

	门锁信号
	最多支持8路门锁信号输出

	报警信号
	支持2路报警信号输出

	门磁信号检测
	最多支持8路门磁信号输入点检测

	开门按钮信号
	最多支持8路开门按钮信号输入

	传感器信号输入
	支持2路传感器信号输入

	读卡器接口
	最多支持8路WG读卡器接口，支持WG26及WG34两种格式，每路读卡器均可独立分配白名单

	实时时钟
	精确度+/-8s/年

	工作环境湿度
	20%-80%

	工作环境温度
	0℃-60℃

	存储运输
	-200C-600C

	电源规格
	DC12V，5A电源

	功耗指标
	单板功耗 3W


门禁读卡器
门禁读卡器性能指标：
· 卡支持：CPU/M1卡；
· 输出格式：Wiengand34；
· 密码输出：Wiengand8；
· 读卡距离：≥3cm；
· 自带LCD灯，内置蜂鸣器，支持声光报警提示；
· 工作电压：6V—12V；
· 工作电流：≤100mA
· 感应时间：≤0.2S；
· 工作温度:-10度-+70度；
· 工作湿度:10%-90%；
· 防水等级：IP65；
· 尺寸：标准86盒式。
门锁要求
1、对现有的木门全部加装拉力为280KG的门禁磁力锁。
2、门禁磁力锁参数：
· 最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力
· 输入电压：DC12V或DC24V+10%

· 工作电流：12V/500mA         24V/250mA

· LED显示：红灯(开门状态)   绿灯(上锁状态)

· 表面温度：低于环境温度+20℃以内
· 适用温度：-10～+55℃(14-131F)

· 适用湿度：0~95%(相对湿度)

· 外壳处理：阳极硬化电镀处理
· 锁体处理：环保锌电镀处理
· 吸板处理：环保锌电镀处理
· 防残磁设计，选用防磨损材料
· 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理
· 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作
· 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理
· 锁体尺寸：长250x宽47x高25(mm)

· 吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm)

其它相关说明要求
*1、供应商报名时须提供学校一卡通厂商出具的门禁产品无缝接入校园一卡通系统的承诺书。
第3包  冷冻切片机参数要求
联系人：方老师13770531901

1. 防溅水设计冰冻切片机
2.*双压缩机，压缩机制冷箱体、样品头
3.冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃
4.冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次
5.带冷冻箱手动除霜功能
6.速冻架冷冻位点：15+2个，Peltier位点：2个

7.速冷架制冷温度最低达：-42℃
8.切片厚度范围：1-100 um

9.切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全

10.电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s

11.带样品回缩功能

12.样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行

13.*AgProtectTM抗菌银表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖

14.*经过有效性认证的紫外线表面消毒，可在任何时间和任何温度下进行
15. *简明的图形化按键操作，一目了然，便于操作且避免失误的发生
第4包  学生宿舍SIMS水电计费管理系统维保1年参数要求

联系人：汪老师025-86862860

一、招标内容
1、项目名称：南京医科大学学生宿舍智能水电双控计量管理系统维保

2、项目概况： 

（1）维保时间：一年。
（2）维保范围：
南京医科大学五台校区研究生公寓148路用电单元、148路用水单元；

南京医科大学江宁校区1-9栋学生公寓1382路用电单元、1382路用水单元及江宁研究生公寓1-3栋450路用电单元。

SIMS智能水电双控系统，包括9台数据管理器，1382个计量模块，142个中位机，598个计量电表，972只一体式远程水表（20口径），558只分体式远程水表（25口径）及采集器，24台水控集中器，24台网络转换器等。
二、招标基本要求

1、无论投标结果如何，投标人自行承担所有参加投标有关的全部费用。

2、本文件中的招标人为南京医科大学，亦称买方；投标人系指具备相应资质供货商，具有独立法人资格和工商部门颁发的营业执照；中标人系指最后中标的投标人，亦称卖方。

3、投标人应详阅招标文件中的所有条款、格式、表格、条件及规范。如果不按招标文件要求提交投标文件和资料，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标文件被视为废标。

4、投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的各种情况以及与履行合同有关一切其他情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公共设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

5、维保基本要求：

（1）投标人须确保SIMS水电双控计量系统正常运行，计量系统精确，各项控制管理功能正常运行。

（2）当出现运行故障后，中标方应派维修人员在8小时内到达现场，排除故障。一般故障在一个工作日内解决，每月走访检修部少于一次，每半年对系统进行一次彻底检修。维修提供的配件及软件系统为原厂配件。

（3）每次维保结束及故障处理服务结束后，投标方应有服务内容登记，并经使用方管理人员签字方可确认。

（4）系统软件免费升级（同一版本），并负责对甲方相关人员进行必要的培训。

 6、维保技术要求：

（1）硬件技术方面要求：

熟悉SIMS智能水电双控系统的各个硬件组成部分及工作原理；熟悉SIMS智能水电双控电线路的走向；熟悉学生公寓的电路分布及计量模块的分配工作；精通SIMS控电的故障现象以及如何尽快去解决问题；零配件损坏及时更换。

（2）软件方面要求：

精通计算机软件操作；了解SQL数据库；精通SIMS智能水电双控系统软件的组成部分及安装；精通SIMS智能水电双控系统软件的操作；SIMS智能水电双控系统软件出现问题能够及时解决。

7、系统软件必须免费升级，并由中标方负责对招标方设备操作人员进行必要的现场技术培训等。

8、中标方保养、急修或年检完毕后，将保养单交招标方管理部门签字认可，然后交到后勤处。保养任务的完成与否，以保养单为主。 

9、中标方须自行配备工作所需要的工具及设备，须免费提供维修所需的材料及需要更换的零配件。

10、现场勘查：
招标人将组织投标人在报名后进行现场踏勘并安排现场答疑，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应充分了解该项目的实施位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况；在项目实施过程及结算中，任何因忽视或误解现场情况而导致的补偿或索赔申请将不被批准；投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。（联系电话：汪老师 13805165728。）
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