 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171102
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  服务器                               3台
第2包  虚拟仿真实验教学软件                 1套
第3包  干部人事档案数字化系统               1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年10月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年11月02日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年10月23日   

第1包  服务器3台参数要求

联系人：吴老师025-86869052
2xE5-2603v4, 1.7GHZ, 6核，32GB DDR4.2*4TB SAS, M5210 Raid0, 1.2*550W白金。DVD-RW盘3.5寸。
第2包虚拟仿真教学软件参数要求

联系人：谢老师17766091050
	序号
	项目名称
	技术参数要求

	1
	突发水污染事件的应急处置虚拟仿真实验教学软件
	1、 饮用水处理-供水流程及主要污染原因自动漫游和自主漫游
1. 自动漫游
以3D动画的方式演示整个水处理-供水流程，包括水源水取水流程、水厂的水处理过程、出厂水通过配水管网输水的过程和高层二次供水过程。动画时长：5-6分钟。
2. 自主漫游
1 水源水取水流程及可能的污染原因
实验介绍：以长江为例，展示取水的环境和取水过程。各个可能受到污染的环节均需要一定的体现。

2 水厂的水处理过程
实验介绍：以某水厂为例，展示水源水的净化和消毒过程。这个过程中极少存在污染。

3 出厂水的通过配水管网的输配水过程
实验介绍：展示出厂水从水厂到用户的输配水过程。可能受到污染的环节均需要一定的体现。

4 二次供水过程
实验介绍：以某高层住户小区为例，展示二次供水常见基本流程。可能受到污染的环节均需要一定的体现。
2、 突发性水污染事件的应急处置
1. 突发性水污染事件的应急处置流程的自动漫游
根据某起真实的突发性水污染事件，以3D动画的方式演示整个事件的处置流程。动画时长：5-6分钟。
1 一起突发水污染事件的应急处置
2 系统采用应用游戏（Applied game）的形式，通过构建3D互动仿真游戏场景，展现突发水污染事件的应急处置流程；
3 软件架构为B/S架构，支持校园局域网内任何电脑通过浏览器访问学习；
4 学生以玩家的身份登陆后进行学习、练习和考核；
5 软件主要内容包括：水源水污染事件的核实、污染原因分析、水污染事件调查和水污染事件处置及预防；
6 情景模拟中有学习引导功能，并穿插相关知识点的问题弹窗，要求学生作答，答题之后方可进行后续的操作；
7 软件具备实训完成后的评测功能，分析错误原因，能实时记录学生作答情况和成绩。



技术及资信：
1. 软件在使用过程中能记录当前的操作进度，下次启动时，可以随意调取进度存盘；
2. 软件中有相关流程的素材动画，能够给水厂重要设备进行原理演示；
3. 免费提供建筑给水排水相关的素材库产品；
4. 提供软件水利高程图，源自真实的水厂工艺图纸；
5. 供应商或生产厂商需要具有软件生产资质，有为院校、工业企业用户开发仿真软件的案例；
6. 投标人提供近五年（自开标之日起向前推算）为高等院校环境专业软件产品不少于30万元项目的业绩证明；或为大型环保企业仿真项目开发不少于30万的项目的业绩证明。投标人应在投标文件中提供该业绩项目的中标公告。
7. 投标厂家自行准备5分钟以内的现场演示。
第3包  干部人事档案数字化系统存储参数要求

联系人：谢老师025-86869092
	功能及技术指标
	参数要求

	*体系架构
	产品采用统一存储架构设计，为了保证可靠性及性能，NAS需采用非网关实现模式；支持并同时配置FC SAN/NAS/iSCSI多种协议许可

	*控制器架构 
	配置专业存储控制器，支持控制器冗余设计；

	*Cache容量 
	配置≥2GB Cache ；可扩展至64GB（非SSD或者高速Flash 充当缓存）。

	缓存保护
	配置电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制。

	*主机接口
	配置≥6个主机接口，其中不少于2个16 Gb FC主机接口和不少于4个 1Gb IP主机接口；

	磁盘驱动器
	支持 SSD、SAS、SATA多种类型硬盘 ；
支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型、不同容量的硬盘。

	扩展性 
	最大可扩展到≥112块硬盘，预授权112块物理硬盘使用许可。

	*实配容量
	配置≥8TB存储容量（SATA硬盘）。

	RAID 级别
	支持 RAID 0 ， 1 ， 10 ， 3 ， 5 ， 6 。

	最大 LUN 数
	≥256个。

	多路径软件
	配置128台主机路径冗余和负载均衡许可。

	系统管理软件
	提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控以及多路径管理。

	系统兼容性
	支持 Windows 2003, 2008/2008R2, 2012/2012R22
RedHat Linux, SuSE Linux, Ubuntu, CentOS, Apple OS X3 ……等主流操作系统。

	电源风扇
	冗余电源，冗余散热风扇设计。

	*数据安全性
	投标产品将应用于档案资料和信息等涉密数据，为保证数据安全，需投标人为本次项目购买国家信息中心的涉密数据恢复服务（国家级涉密甲级），以保障数据恢复的安全性。要求服务注册单位为南京医科大学（中标后签订合同前需提供国家信息中心出具的数据恢复售后服务承诺书）

	*资质认证
	厂商具备存储产品开发，生产，制造能力，要求产品通过3C、CE、CB、环境标志认证，并提供该产品对应的软件著作权登记证书；投标产品通过VMWare VAAI兼容性认证，提供官网截图 ；要求厂商通过ISO9001认证，ISO14001认证，GJB9001认证，CMMI 4级证书，商用密码产品生产定点单位证书，商用密码产品销售许可证等（以上证书提供复印件并加盖厂家投标专用章）。

	*服务
	提供不少于3年原厂商技术支持，投标时提供原厂针对本项目承诺函原件。
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