 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161122
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   体视显微镜                      一套
第2包   自助补卡机                      2台
第3包   模拟灾难现场二通道融合显示系统  1套
第4包   光遗传设备                      一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年10月30日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年11月22日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年10月30日   

第一包：体视显微镜参数要求

联系人：林老师13951697431
*1、变焦系统，变焦比≥12：1，在10X目镜下，1X物镜下放大倍数范围可达6.3X-80X;

*2、平场复消色差1X物镜，宽视野设计，确保在低倍下对35mm培养皿进行全景观察，数值孔径：≥0.1 工作距离：≥70mm；

3、10倍目镜，双目屈光度可独立，调节视场数为≥22mm
4、观察镜筒：可倾斜目镜筒，可在0° 到 30°之间连续调节。
*5、底座：超薄型LED透射光源底座，具有OCC高分辨斜照明装置，底座前端具有微调焦机构；

6、原装进口加热装置（(TOKAI HIT）；
*7、成像装置，显微镜同品牌，CMOS芯片，≥1600万像素；
第二包：自助补卡机参数要求

联系人:汪老师：86862861

	自助补卡机
	1. 经过身份认证后完成卡片的自动解挂、卡面打印和写卡，整个过程自动化程度高，触摸屏操作人机交互体验好。

	
	2. 支持多种卡片，13.56MHz： Mifare 1卡、射频ISO 14443 TypeA CPU卡。支持直接读二代身份证，二代身份证读卡器阅读器，符合ISO14443 Type B标准，读卡距离 0-50mm，感应区面积 120×100mm，读卡时间 <1.0s，卡片与感应区平面最大张角 70°。

	
	3. 补换卡功能，通过身份证加密码或者电子账户加密码两种认证方式为用户办理补换卡业务。在账户内金额少于设定的补换卡费用时，不予补办。

	4. 
	5. 图片打印功能，可自行设置打印格式，在卡片上打印相关个人信息及照片。

	
	6. 打印功能，补换卡凭据为确认用户成功办理一笔补换卡业务的凭据。同时，在交易异常时（比如学生账户已扣费，但补卡交易没有成功），终端也可为用户打印凭据，凭据上的交易信息可作为排查故障的依据。

	
	7. 语音提示功能，在补卡机终端操作相关业务时有语音提示正确的操作流程，可以一定程度上减少误操作。

	
	8. 17英寸显示。

	
	9. 需提供产品彩页及典型案例介绍。

	
	10. 整机主要部件：17寸触摸显示屏、证卡打印机、热敏打印机、密码键盘、二代身份证阅读器、读卡器、语音喇叭、UPS电源

	
	11. ★投标方需标前自行考察，所投设备要求必须与现有一卡通系统无缝兼容。


第三包：模拟灾难现场二通道融合显示系统

联系人：陈老师13915962085
	序号
	设备名称
	品牌型号规格要求
	单位
	数量

	1
	65寸一体机
	尺寸：65英寸，2点触控；1560*1050mm
外形结构：触摸面材质，钢化玻璃
接口：不少于1路HDMI接口、VGA输入及音频输入
电源：AC 100-240V；I5电脑模块配置
安装电子白板软件
	台
	2

	2
	超短焦互动投影机
	EPSON CB-585W
标准亮度：3300流明，标准分辨率：1280*800，对比度：10000:1，支持白板功能。
	台
	2

	3
	全自动硬件融合器
	RLS B-202H
纯硬件嵌入式融合器，配合AP摄像机，全自动拼接融合，具有HDMI,VGA,DVI，RJ45等各种接口
支持17x17多点精细微调
分辨率最高可达WUXGA(1920x1200)
高效能几何修正
颜色校正控制
支持数字与模拟两种信号
支持TCP/IP网络控制
	台
	1

	4
	高清分配器
	HDMI接口，带EDID，1分4
	台
	1

	5
	无线投影网关
	奇机 WIPG-1000
支持笔记本，手持终端，触摸屏等无线设备的信号传输，四画面分割，会议管理，高清播放，300MB带宽
	台
	1

	6
	无线领夹话筒
	10组UHF通道可同时使用、接收机LCD液晶显示、数字式锁调个静噪技术、工作频率：656.125-678.500 MHz、频率稳定性：±0.005%、PLL锁相回路控制、工作有效距离一般80米、频响100Hz-15kHz、一般误差±5kHz；参考型号：atw2120 铁三角
	台
	2

	7
	前置放大器
	 湖山 SH31 两路音源输入，两路话筒输入；带有中置、超重低音和双立体声共六通道输出；且能对话筒、线路的音量、音调实现独立调节，并使人声与音乐混合更加自然。
	台
	3

	8
	吸顶音箱
	LISTEN LS-501FR 10W 8欧
	只
	2

	9
	线材，辅材
	HDMI－光纤成品线30米2根，PLUS-IN RGB线，天诚电源线，控制线等
	批
	1

	10
	机柜
	1.2米标准机柜
	个
	1

	


功能概述：可以允许1-4路电脑信号显示于大屏，并且可以任意窗口大小的显示，可以双屏显示，可以三屏显示三画面，还可以中间独立显示一画面等，多种显示模式，可以通过手机来进行模式的选择或者通过一套中央控制系统增加控制显示模式
第四包：光遗传设备参数要求

联系人：吴老师15950536316
1. *配备LED光源，保证长时间稳定发光，光强度可调节，不会灼伤组织；
2. *配备4通道控制器，可同时支持4种不同的光源，有10种不同波长的光源可供选择，如Blue (465nm)、Lime (550nm)、Orange (620nm)、Yellow (590nm)等；
3. 控制器既支持控制LED光源，亦可支持控制激光光源；
4. 配备适合慢性试验的紧密型光源；
5. 配备适合慢性试验所需的光纤及接口；
6. 包括控制软件，可以控制光源输出的模式（Pulse, Ramp等），既支持手动模式，也可以自行编辑输出模式；
7. 光纤尺寸：200/230μm (ID/OD)；
8. 须带有数字输入接口，可由外部设备触发，如动物行为学系统，可由动物行为事件触发给光刺激；
9. 配备双通道转向器，可使得动物在自由活动过程中，光纤不会缠绕打结，不限制动物的活动；
10. 配有光纤清洁工具；
11. 配有光强计，测定输出光强。
12. *后期可把光纤取代成无线装置。
