仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20141125
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第1包 肺功能仪                        一台
第2包 非接触式超声波破碎仪            一台

第3包 化试低值易耗品采购管理系统      一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年11月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年11月27日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2014年11月20日   
第一包：肺功能仪技术参数需求
1、便携式、原装进口
2、操作：中文界面，有卡通人物模拟吹气模式，便于患者配合
3、★传感器：压差式流量传感器
4、流量范围：0.05-±14升/秒、流量分辨率：0.01升/秒
5、体积范围：0 - 10升
6、显示屏：彩色液晶显示器
7、体积检测：流量积分法
8、预测公式：Knudson, Morrris, Polgar, ITS，ECCS, Crapo-Hsu和Asia
9、存储病例：CF存储卡，海量存储
10、打印机：热敏打印机,自带中文分析报告
11、计算机接口：RS232C，可选配中文软件，方便与大多数体检软件对接建立工作站.

12、升级选配：气道阻力、呼吸肌力、鼻腔阻力、血氧饱和度、NEP单元、呼吸温度等传感器
13、质量保障：IEC 601-1, ISO-9002, 欧洲指导标准93/42/EEC

第二包：非接触式超声波破碎仪 

一、主要基本技术指标：
1. 超声样本体积：超声样本体积可达 20ml 以上或10ul 以下(搭配专用适配器)

2. 适用之样本型式：适用样本型式为 0.5ml, 1.5ml 塑料离心管

3. 样本需在密闭容器下进行破碎动作，不产生感染性飞雾，不需额外插入超声波探头(probe)

4. 容许单次操作数量：1-30分钟可同时完成6个样本的DNA片段化, 片段范围从2kb-75bp

5. 样本处理时需以步进马达带动的样本适配器, 使样本适配器自动定速持续旋转，确保样本破碎效果达到一致

6. 样本破碎方式：需以超声波方式破碎

7. 核酸样本破碎大小：2kb-75bp 或更小 

8. 数码液晶屏显示, 具仪器寿命监控及温度过热断电保护装置,一体成型主机, 抗噪盖与超声波水槽 

9. 标配电磁阀式冷却循环水机：可更有效的冷却因为仪器启动造成的热, 确保样本重复性与延长仪器使用寿命.

10. 标配1.5ml 适配器：具有旋钮式1.5ml 离心管样本防爆防漏安全固定锁, 同时至少使用 6 支1.5ml 管，单一样品反应体积可介于 100μl ~ 300μl 

11. 不需使用特殊材质 (如玻璃) 的耗材, 节省实验成本.
二、主要配置：
仪器包含：数码式液晶屏显示超声波主机、一体成型超声波水浴槽、适配器旋转上盖、1.5ml 适配器、金属抗噪音外箱, 电磁阀式冷却循环机

三、其他：
提供仪器维护的有关资料
12. 4.质量保证：设备的质保期壹年

13. 5.服务响应：厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，并于48小时以内派技术人员到达现场维修设备

培训：仪器试运行正常后，卖方提供免费培训.

第三包：南京医科大学化试低值易耗品采购管理系统

一、技术需求：跟南京医科大学财务管理系统\网上预约报账系统无缝对接

1、经费余额查询

2、经费冻结、解冻

3、转财务预约

4、转财务凭证

5、财务经费同步（包括子项目同步）

二、用户同步，方便用户登录

1、从财务系统中同步教职工人员信息

2、从学生收费系统中同步学生信息

3、材料管理系统-自定义用户

三、系统流程

3.1基础数据建设

3.1.1资产处库房原有库存系统的试剂目录数据的同一化处理。
3.1.2主要备选供应商库存目录的同一化处理。

3.1.3区别出监管试剂药品，须审批的包括：剧毒品、易制毒试剂、易制爆试剂、麻醉药品、临床用药。

3.2实验老师（经费负责人授权者）端口
3.2.1实验室老师（经费负责人授权者）端口：
a查询  

输入品名后自动显示所有供应商符合要求的供应信息；   

全校范围同类订购的内容供老师选择；

根据销售量排序，点击销售数，连接到老师购买情况；

区别出监管试剂药品专项审批订购，库房库存品种；
选取进入备选的供应商；
选择自购。

填写订购单，品名、规格、数量、支付经费项目号码、送货地址、联系电话、联系人。

经费负责人：权限分配，金额分配，需财务审核

输入经费项目编码是自动提示余额是否足额

3.3订单管理

在备选供货单位确认前可以对订单修改、取消，确认修改后改前订单自动失效，需负责人重新确认。供货单位确认以后，订购单的修改、取消须与供货单位确认；
确认收货付款，申请人确认收货，确认收货付款/或者负责人授权负责人确认收货；
对完成使用的供应商的评价。
c.说明采购物品使用去向
3.4财务处审核端口

校内各类允许使用的经费项目编码清单，以及实时增减；
系统自动在老师订单生成后在相应经费项目中冻结订单金额；
经费负责人授权的实验室老师端口开通申请审核。

3.5资产处库房审核端口

3.5.1查询

除包含教师端口的内容，还要有订单按照编号、名称、厂家、实验室、经费、价格、货品代收等选项的分类汇总；
3.5.2审核供应商端口开通的申请。
3.6备选供应商端口

汇总该公司订单，组织安排送货、确认收货、确认付款；
经实验室老师确认付款的该公司订单定期汇总、开票；
打印结算单，只可以打印确认付款的；
维护自己公司的系统目录的修改、以及优惠信息的发布。

