仪器设备招标文件

项目编号：njmu-20180810a-2
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

项目名称：医用智能眼镜感知装备     1套    （预算：￥49万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（详见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份（四份密封加盖公章）。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：
四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为接受本招标书的所有要求。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合标书的要求即视为废标。
3、招标文件发布信息：

凡有意参加投标者，请登陆南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/下载电子招标文件，本次招标文件下载免费。

4、投标文件接收信息：
投标文件接收开始时间：2018年 08 月 10 日当天上午（北京时间）

投标文件接收截止时间：2018年 08 月 10 日上午 09:00前（北京时间）

投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

5、开标有关信息：
开标时间：2018年 08 月10 日上午 09:00（北京时间）

开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。
6、本次招标联系事项：

采购单位：南京医科大学

联系人：陈老师

电话：025-86868572

地址：南京医科大学江宁校区明达楼108室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

邮政编码：210000

负责部门：资产和产业管理处物资保障科

7、中标公告：本次招标的中标信息将会在开标结束后公示在南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/，请参标单位自行登录查阅！
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年07月16日   
附件：
   医用智能眼镜感知装备---技术指标要求：

联系人：彭老师 13770332969
一、建设背景
随着互联网技术、现代传感技术、网络通讯技术、大数据和云计算技术的快速突破，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起。数据和知识在人类社会、物理空间和信息空间的交叉融合，催生了人工智能的迅猛发展。人工智能的研究正从过去的学术牵引迅速转化为需求牵引，智慧城市、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、无人驾驶等，都迫切需要人工智能技术。具备感知、决策、执行等功能的机器人、可穿戴设备、智能装备迎来了快速发展的战略机遇期。
医学人工智能是人工智能发展出来的一大分支，它将为医学领域的诊疗问题提供解决方案，研究最多且成果最显著的是医学专家系统。IBM开发Watson系统，已经在医院运行，实现了快速筛选癌症治疗史中的150万份患者记录、协助诊断疑难白血病、提供相关治疗方案建议等工作，正在改变肿瘤治疗与临床诊断的运作模式。
随着人们对自身健康的关注度提高和整体医疗水平的发展，智能可穿戴医疗设备基于医学人工智能有着更加广泛的需求基础，健康医疗设备将会成为必需品。用于病人监护、专业医疗、健康管理、动态监测的应用在2017年占到整体可穿戴设备市场的20%。因此，医疗领域的智能可穿戴设备具备极大发展潜力。
二、建设目标
基于人工智能的智慧医疗平台，具备数据图像采集、人脸识别、远程医疗、OCR和语音转写、病患监护、应急预警、室内定位、病例影像分析等功能。智能眼镜、智能手环、监控探头等信息采集装备加上大数据云平台共同构建一个服务全体医护人员、患者、病人家属、远程专家的智能医疗支撑系统。本项目建设目标如下：

1. 提升医院远程诊疗能力，提升医联体“龙头”医院服务水平

医护人员借助智能眼镜的音视频双向传输和视频回传存储，实现远程会诊、远程监护等远程医疗服务，提升与基层、偏远及欠发达地区医疗机构远程 医疗服务网络的能力，实现医学影像，病历等互联互通，实现远程会诊、远程监护等远程医疗服务。
2. 提升医院诊疗服务水平，形成差异化竞争

医护人员借助智能眼镜通过人脸识别，获取患者基本信息、就诊信息、位置信息、检验报告、注意事项等，进行快速的针对性诊断治疗。病人佩戴智能手环上报生命体征、位置信息、实现应急报警，医院能够对患者身体状况24小时监护，提供及时救助和护理，提升患者全面就诊体验。
3. 加强安全保障和监护能力

对医院重点人员和病患异常行为及时预防和处理：通过摄像头对患者姿势、体态等进行采集分析，预防病人跌倒。当患者发生卫生间跌倒、病床跌落、抽搐等状况及时识别并告警，及时处置突发紧急状况。实时定位患者在病区的具体位置，对出入病区、位置偏离等异常情况报警，加强医院安全保障和监护能力。

4. 提高医护人员工作效率，节省人力、时间、资金成本
通过OCR实现电子病历等打印单据文字自动录入系统，通过语音转写将医生医嘱语音自动转为文字，经护士审核后录入系统，节省大量文字录入时间，避免重复录入。

5. 提升医疗数据价值，建立科学化、个性化的医疗健康数据体系

医院积累的大量的临床数据 存在巨大的商业价值和社会价值。通过不断的数据挖掘和数据分析，将有价值的临床数据进行分类存储和管理，建立患者个人健康大数据，实现慢性疾病预测、病例分析、医学影像分析等大数据和人工智能应用，实现医疗数据价值最大化。

三、建设内容
3.1平台架构
智慧医疗平台可快速探测获取现场的影像、声音、位置和wifi信号，实时传递给管理后台，后台通过与医院HIS系统、LIS系统或者其他数据源进行对接，注入业务模型计算处理，形成分析判断和行动指令等信息，以语音播报和图像显示等多种方式传达给医护人员的可穿戴设备或者智能手机，实现人脸识别、远程医疗、病人监护、智能分析等功能，最大程度的体现大数据和人工智能的价值。
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本项目根据人工智能在医疗领域不同的应用场景划分为4个应用模块：智能眼镜应用、智能手环应用、监控探头应用和其他应用。结合省人民医院具体的业务需求和实际情况，建议智慧医疗平台分期建设，一期实现智能眼镜图像和声音双向通信应用和部署，二期实现智能眼镜人脸实别、智能手环、监控探头应用，三期实现其他应用的开发和扩展。

基于人工智能的智慧医疗平台系统功能架构图

3.2实现功能

3.2.1智能眼镜远程医疗应用

远程医疗技术在智能眼镜上得到广泛应用，利用智能眼镜的音视频通话和视频回传功能实现数字、图画、语音的传输和存储，进行实时的语音和高清晰画面的交流沟通，提供远程会诊、远程病理诊断、远程心电诊断、远程影像诊断、远程手术指导（观摩）、远程教育、视频会议等功能，实现远程医疗平台之间的信息互联互通和资源共享，促进优质医疗资源共享和医疗服务均等化，有效加强医院服务能力，提高疑难重症救治水平，为医学人工智能的应用提供了更广阔的发展空间。

· 音视频通话

通过智能眼镜实现双方视频交流，本地摄像头捕捉的音视频流实时发送到远程会诊专家侧，同时能够通过眼睛、耳机接收对方的语音和图像，高临场感实现了面对面交流效果，实现远程会诊、学术交流、移动查房、视频探访等功能。
· 视频回传

借助智能眼镜视频回传功能可以分享你所看到的影像，提供现场视频直播功能，应用于医学教育和培训、手术示教等医学场景。
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4、 配置清单
4.1硬件配置

	序号
	名称
	配置
	操作系统
	数量
	备注

	1
	视频服务器
	4路8核2.8G主频，64G内存，200G硬盘，千兆网卡*2
	centos7.2
	1台
	提供视频流服务 

	2
	控制台服务器
	2路8核2.4G主频，64G内存，200G硬盘，千兆网卡*2
	centos7.2
	1台
	智慧医疗平台服务器

	3 
	智能眼镜
	触摸板，骁龙625(MSM8953)、八核2.0GHz ARM® Cortex™ A53、DDR32GB、FLASH容量16GB，摄像头 IMX258、f/2.0、1300万像素,LCOS投影800*480，FOV视场角为20°
	Android 7.0
	5台
	包含智能医疗App

	4
	智能手机
	
	Android 7.0
	5台
	包含智能医疗App


4.2产品功能清单
	序号
	功能模块
	功能描述
	备注

	1
	设备和账号管理
	系统用户账号管理、账号和智能眼镜设备绑定管理
	

	2
	音视频通话
	远程专家和现场医护人员进行音视频通话，进行远程指导和协助
	

	3
	现场实景回传
	病区或医疗现场第一视角实景回传、同步到大屏显示等
	

	4
	智能医疗APP
	适用于智能手机和智能眼镜
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