仪器设备招标文件

项目编号：njmu-20180904a-3
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明 
 项目名称：  倒置荧光显微镜  1台  （预算：￥33.5万）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（详见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份（四份密封加盖公章）。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为接受本招标书的所有要求。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布信息：

凡有意参加投标者，请登陆南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/下载电子招标文件，本次招标文件下载免费。

4、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2018年 09 月 04 日当天上午（北京时间）

投标文件接收截止时间：2018年09 月 04 日上午 09:30前（北京时间）

投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

5、开标有关信息：
开标时间：2018年 09 月 04 日上午 09:30（北京时间）

开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。
6、本次招标联系事项：

采购单位：南京医科大学

联系人：陈老师

电话：025-86868572

地址：南京医科大学江宁校区明达楼108室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

邮政编码：210000

负责部门：资产和产业管理处物资保障科

7、中标公告：本次招标的中标信息将会在开标结束后公示在南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/，请参标单位自行登录查阅！
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年08月14日   
附件：
  倒置荧光显微镜--技术指标要求：

联系人：林老师---86869386
★1.1. 光学系统：无限远光学系统，物镜齐焦距离≥60mm，
★1.2观察方式：相差，霍夫曼,明场，荧光，高功率LED透射照明，寿命≥6万小时，内置“复眼透镜”照明装置，解决明场点光源产生的照明不均匀现象，使得观察标本照明亮度更加均匀；
1.3. 顶级研究级主机，内置1.5X-2X中间放大变倍装置；

1.4 成像端视场数最大≥25mm；
1.5 目镜：独立消色差10倍目镜，每个目镜屈光度独立可调；
1.6 目镜筒：双目观察镜筒，瞳距可调；

1.7 系统聚光器：七工位聚光镜转盘，具备相差模块，霍夫曼模块，方便转换和光路的切换；

1.8 机械载物台：大面积长行程手动载物台，行程X≥±57mm、行程Y≥±36.5mm，不需要移动多孔板只需移动载物台就可观察整个多孔板，移动行程可3级调节，可以限制移动范围以确保安全操作

1.9 物镜转换器：六孔物镜转换器；
★1.10物镜：
   4X   N.A. ≥0.13, W.D. ≥16.4 mmPhL

   10X  N.A.≥ 0.30, W.D. ≥15.2 mm,Ph1
   20X  N.A. ≥0.45, W.D. ≥8.2-6.9mmPh1

   40X  N.A. ≥0.6, W.D. ≥ 3.6-2.8mmPH2
   20X  N.A. ≥0.45, W.D. ≥8.2-6.9mmNAMC
   40X  N.A. ≥0.6, W.D. ≥ 3.6-2.8mmNAMC
1.11六工位荧光滤光块转盘，具有手动光阐，
★1.12长寿命外置式LED荧光光源，预先对中心光纤照明器灯箱，与显微镜光纤连接，385/470/525三个高品质带通型LED荧光滤光块，荧光亮度线性可调
1.13荧光照明强度记忆，在不同波长间切换时可自动重现用户之前自定义的荧光强度；
★1.14荧光附件具有消杂光系统，提高成像信噪比；具有复眼透镜，使得观察标本照明亮度更加均匀
2. 科研级成像系统：
★2.1.显微镜同品牌，科研级sCMOS芯片，真实物理像素≥1625万像素，芯片尺寸≥36x23.9mm，曝光时间：1/1000-60S,USB3.0传输速度最高45FPS，动态范围：ISO200~ISO12800，能敏锐地捕捉到弱荧光甚至极弱荧光；

★2.2分析软件：2，软件为同品牌专业显微图像分析软件，适用于各种研究领域；可实现多通道荧光图像叠加，荧光强度测量；分类、计数、长度、半轴、面积和角度手动测量；手动拼图，图像后期优化调节；动态摄像等；
2.3 .电脑：配置不低于酷睿3.0G双核处理器，1G独立显卡，4G内存，500G硬盘，无线鼠标，WIN7专业版。

注:打 ★号项技术参数为必须满足项，否则按无效应标处理。
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