厨房设备招标文件

          公司：
我校拟采购一批厨房设备。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

厨房设备（具体配置要求见附件）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：施工安装验收合格后付95%，保质期二年后支付5%。
3、送货安装地址：南京医科大学江宁校区学生第四餐厅（江宁区龙眠大道101号）
4、报价方式：特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根
据附件参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
（3）报价（含运输、安装、调试费）一览表。
（4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求。
（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（50分）：

2、技术参数及性能（20分）：

3、项目实施及验收（5分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（10分）
四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。
五、招标发布时间及投标时间
 1、招标文件发布时间：2017年01月17日9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：江苏康达实业开发总公司。
联系人：江苏康达实业开发总公司   王大鹏
        联系电话：86862787
     2、投标时间：2017年02月17日上午8：30—下午4：30（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达江苏康达实业开发总公司（汉中路140号）。
     3、开标时间：另行通知。

特此邀请。
江苏康达实业开发总公司
                                 2017年1月17日   

附件：招标内容

本次厨房排烟设备招标合计壹包，具体清单如下：

	序号
	名称
	规格
	品牌
	数量
	单位
	技术参数

	一、第四餐厅档口排烟系统（附图）

	1
	排烟罩
	3500×1200×800
	
	6
	个
	采用优质无磁不锈钢制作，SUS201及以上，板厚≥0.8mm，内外表面平整、无麻面和孔洞

	2
	主风管
	1200×600
	
	13.5
	米
	采用优质镀锌板材制作，板厚≥0.9mm，表面不允许有裂纹，端面应平整无飞边

	3
	弯头
	与风管匹配
	
	4
	个
	采用优质镀锌板材制作，板厚≥0.9mm，表面不允许有裂纹，端面应平整无飞边

	4
	支风管
	1000×800
	
	15
	米
	采用优质镀锌板材制作，板厚≥0.9mm，表面不允许有裂纹，端面应平整无飞边

	5
	高压风柜
	参考尺寸：1500*1250*1200
	
	1
	台
	风量≥40000m³/h,噪音≤80db，风速10~15m/s，铜芯电机，电机底座可调，箱体厚度≥1.2mm（附检测报告）

	6
	油烟净化器
	与高压风柜匹配
	
	1
	台
	处理风量≥40000m³/h，符合国家排放标准（附检测报告）

	7
	防火阀
	与高压风柜匹配
	
	1
	个
	常开阀，动作温度150℃，自动关闭，采用耐火材料

	8
	烟罩连接支风管
	1000×800
	
	18
	米
	采用优质镀锌板材制作，板厚≥0.9mm，表面不允许有裂纹，端面应平整无飞边

	二、第四餐厅西餐厅排烟系统（附图）

	1
	烟罩
	5000×1500×800
	
	1
	个
	采用优质无磁不锈钢制作，SUS201及以上，板厚≥0.8mm，内外表面平整、无麻面和孔洞

	2
	风管
	600*600
	
	6
	米
	采用优质镀锌板材制作，板厚≥0.9mm，表面不允许有裂纹，端面应平整无飞边

	3
	弯头
	与风管匹配
	
	3
	个
	采用优质镀锌板材制作，板厚≥0.9mm，表面不允许有裂纹，端面应平整无飞边

	4
	风机
	参考尺寸：1150*870*865
	
	1
	台
	风量≥13000m³/h,噪音≤70db，风速10~15m/s，铜芯电机，电机底座可调，箱体厚度≥1.2mm（附检测报告）

	5
	油烟净化器
	与风机匹配
	
	1
	台
	处理风量≥13000m³/h，符合国家排放标准（附检测报告）

	6
	防火阀
	与风机匹配
	
	1
	个
	常开阀，动作温度150℃，自动关闭，采用耐火材料

	
	
	
	
	
	
	


附图一：第四餐厅档口排烟系统
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附图二：第四餐厅西餐厅排烟系统
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