仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161011
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   荧光定量PCR                 一套
第2包   全自动组织处理器             一套
第3包   高效液相色谱仪               一套
第4包   桌面云系统                   一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年09月21日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86868571、8572
4、投标截止时间：：2016年10月11日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2016年09月19日   

第1包   荧光定量PCR参数要求

联系人：齐老师86869432

1样品通量：1-96个样本/次 

2加热方式：银质半导体温控模块

3支持梯度功能：37-98℃，梯度PCR温控跨度：20℃
*4温度准确性: (0.2 ℃

*5孔间温度均一性: (0.2℃

*6熔解曲线温度分辨率: 0.04 ℃ (每摄氏度采集25个数据点)
*7光源：高强度白色固态光源，激发波长：390-710 nm，连续不间断，寿命：> 10000小时
*8通道数：激发不低于4通道；检测不低于4通道

9光学检测系统： CCD ，像素800 x 600

*10导光系统：192根等长独立光纤导光，完全消除光路边缘效应
*11光路设计：所有样本同时检测，全固定光路设计，无移动机械部件，无需定期校正光路系统，有效消除光程差。
12灵敏度：可检测单拷贝基因

*13试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂。

14分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行.
15颜色补偿功能：带自动校正与颜色补偿

第2包   全自动组织处理器参数要求

联系人：刘老师86868337
*1、一机两用，既可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液，也可以将组织处理成组织匀浆。

*2、仪器针对不同的组织类型有不同的预设程序，包括人肿瘤、脐带、皮肤等程序，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤等程序。

3、所获得的单细胞悬液可以用于细胞分选、细胞培养，流式细胞分析、分子生物学分析等多种不同的后续应用。

*4、满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于蛋白提取、分析、等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用。

*5、仪器必须满足样本无菌操作要求，如有试剂耗材必须无菌。

*6、高通量，一次性可处理8个样品。

*7、可以同时或分别处理8个不同组织的样品，各程序独立运行。

8、厂家可对仪器进行免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展。

*9、仪器可以自行编程，针对特殊组织样本优化方案，并且可以保存方案便于后续使用。

*10、配备八个独立的加热模块，可以加热至37摄氏度，便于组织解离过程中的酶解加热。

11、样本容量：0.3-10ml。

12、标本重量：20mg-4g。

13、不少于4篇CNS参考文献。
第3包   高效液相色谱仪参数要求

联系人：李老师
1、二元高压输液泵
1.1传动机构串联微体积双柱塞往复泵，免维护润滑系统

1.2流速范围
0.001-10.000ml/min
*1.3流速精确度
≤0.06％RSDor ≤0.02min SD
1.4工作压力
最大耐压40Mpa(5795.9psi) 
1.5脉动<0.08MPa（测定条件：水，1.0ml/min，7MPa输液时）
1.6梯度组成范围        0.0-100.0%, 0.1%步进
1.7梯度组成精度        0.1%RSD
2、紫外检测器
2.1波长范围        190－700nm
2.2波长准确度        <1nm
2.3波长精密度        < 0.1nm
2.4波长校正    使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)
2.5波长重现性±0.1nm
*2.6噪音（AU）±0.25×10-5Au
2.7双通道功能         有
2.8漂移±0.5×10－4AU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇）
2.9检测范围AUFS     0.0001-4.0000
*2.10池体积12μL有温度控制
*2.11池温控制           可以，室温＋5～50℃
3配置要求：

3.1微体积双柱塞往复泵二套
3.2手动进样器一套
3.3紫外检测器一套
3.4控制软件一套
3.5流动相瓶5只（1000ml）

3.6贮液瓶托盘一套
第4包   桌面云系统参数要求

联系人：王老师86863102
配置参数
桌面虚拟化服务器,数量3台
	序号
	技术指标
	招标参数

	1
	★品牌要求
	国内外知名品牌（推荐品牌云端时代，同方，曙光）

	2
	机型
	2U机架式服务器

	3
	★处理器
	配置≥2颗Intel Xeon E5-2630v3系列CPU，每颗CPU核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.4GHz，每颗CPU三级缓存≥20MB

	4
	★内存
	配置≥192GB DDR4 2133MHz ECC RDIMM内存，支持≥24个内存插槽，最大可支持1.5TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失

	5
	★硬盘
	配置≥2块2TB  7.2K 6Gbps SATA，支持≥12个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持≥4个后置热插拔2.5寸硬盘位。配置“数据保”服务：国家信息中心信息安全研究与服务中心3年数据恢复服务（投标现场提供项目授权函，项目服务承诺函，原件）

	6
	★硬盘控制器
	配置2GB Cache、12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护

	7
	网卡
	配置≥4个千兆以太网接口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性

	8
	★PCI-E SSD
	配置≥4块 480Gb PCI-E SSD硬盘

	9
	★扩展插槽
	最大支持10个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽）

	10
	电源
	配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥800W；提供服务器电源认证，并加盖原厂商公章；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能

	11
	风扇
	配置≥4个热插拔高速系统风扇

	12
	★SD卡
	主板支持SD卡插槽，可实现存储BMC日志，存储的日志条数≥3万条，并可现场演示此功能；

	13
	管理
	集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能，

	14
	★服务
	3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件）3年硬盘不返还

	15
	★管理软件
	提供原厂商服务器导航软件，并提供原厂商计算机软件著作权登记证书，提供复印件并加盖原厂投标专用章

	16
	★产品认证
	通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试并提供相关官网链接；

	17
	资质认证
	通过3C认证、CE认证、CB认证，环标认证、节能认证，IS09001认证，ISO14001认证，GJB9001认证，ITSS成员单位，省级以上单位颁发的高新技术企业证书和技术中心认定证书，CMMI 4级证书，商用密码产品生产定点单位证书，商用密码产品销售许可证、原厂商驻豫登记证等，以上证书需要提供复印件并加盖厂家投标专用章。

	18
	★安全防护软件
	提供如下功能：                                                                                                                           1、服务器优化功能，提升服务器主机系统安全
2、网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航
3、应用加固功能，提升关键应用安全
4、防黑客入侵，杜绝各种黑客行为
5、数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改
6、主动防御功能，内核驱动全面保护系统
7、日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况


桌面虚拟化云终端及软件，数量100套
	序号
	产品
	技术参数

	1
	云终端

	★1.品牌：与桌面虚拟化服务器同一品牌；
 2.嵌入式处理器，设计工艺，工业主板，处理器: Intel Celeron 1037U 1.8GHz，集成GPU功能，自然散热，无风扇；
3.内存: ≥DDRⅢ ,2GB；存储: ≥8GB SSD；
4.显示：集成Intel HD4000显卡，配置1个VGA和1个HDMI显示接口，可支持双屏同显和异显，最大分辨率可支持1920*1200，双屏显示至少支持1920*1080；
5，网卡：集成1个1000M自适应网卡，可选配板载无线网卡，支持802.11 b/g/n，提供实物图片展示；
6.USB接口：不少于6个USB 6.0，要求前2后4；配套同一品牌USB光电鼠标，，含19寸液晶显示屏；
★7.操作及系统：预装自主研发的操作系统，支持嵌入式Linux操作系统。提供原厂操作系统授权函，免费操作系统，非Android等免费移动OS。
8.协议支持：支持ica、pcoip、rdp或自主桌面云协议，支持三种以上协议。自主桌面云协议，要求提供协议软件著作权证书复印件；
9.视频播放：可支持高清1080P视频播放，在线视频和本地视频，满足日常办公的Flash、音视频等基本需求；
10.系统安全：可远程快速恢复云终端OS，和提取备份云终端镜像，支持热键恢复出厂设置功能，可恢复出厂设置，支持操作系统写保护，防止病毒感染；
11. 云终端开机自动登录至云桌面，用户感受不到本地OS；
★12.支持视频重定向，实现终端OS的本地解码，支持高清视频，不占用虚拟机CPU资源。
13.支持外设重定向，支持终端linux和windows系统下USB接口重定向至虚拟桌面，实现外设如高拍仪、读卡器、打印机等在虚拟桌面里正常使用。

	2
	设备管理系统
	1.产品系统架构:分布式和层级架构管理架构模式,支持以校区为单元对云终端进行分布式管理，在中心机房可实现对各校区管理数据采集。
2.统一管理要求:考虑前后采购设备可能存在差异性以及校园云平台其他云终端设备需求,要求针对ARM架构和X86架构，windows系统和Linux操作系统云终端设备进行统一管理。
3.自动收集云终端及云服务器的软硬件信息，汇总建立软硬件资产数据库，可跟踪云终端及云服务器的硬件、IP地址、信息变更等，并可以根据设备运行日志生成多种资产报表。
4.自动分组功能：自动将纳入管理的云终端按照指定规则进行动态分组；
5.维护管理：支持远程协助，管理和控制远程桌面，申请人可发起远程；
6.通知发布：管理员可发送通知界面，在终端桌面弹窗现实功能；
7.报警和监控功能：针对云终端桌面的性能指标（CPU、内存、磁盘、网络）和关键进程等重要事件就进行监控，出现异常出发告警动作，并能实时收集云终端性能报警信息到服务器。
★8.远程管理和配置：远程电源管理，开关机操作，时间同步，加域退域，网络配置、主机名等设备信息配置。远程开启和关闭写保护程序，可批量操作。提供功能配置界面截图及厂家盖章
★9.镜像和软件部署管理：可远程控制终端进行系统的提取和分发，软件和补丁的静默安装和推送，可支持文件的分发。支持部署计划任务时间、任务执行状态显示以及进度时间表。
★10.安全管理1：管理员可远程设置终端软件黑白名单（是否允许运行）、外设安全(串并口、USB、网卡等)，可细粒度的支持特定型号设备，支持存储设备的启动、禁用、读写控制功能。
11.安全管理2：配置云终端的使用策略，包括用户桌面策略、控制面板策略、IE策略、开始菜单策略、防火墙策略、磁盘策略等。
★11.审计和抓图功能：可针对系统进行审计功能，登录日志，杀毒信息，软件变更等；远程监控桌面和抓图功能；
★12.提供网络访问管理功能，管理内部IP地址，普通USER用户无法随意更改IP地址；设置内部云终端的网络访问规则，允许或禁止指定云终端的网络访问权限；
13.公共管理：任务管理，定时任务和计划，用户管理，可针对通过角色来分配用户的访问权限，一级管理节点和二级管理节点都支持用户管理功能。
14.客户端程序自动升级并且程序无法擅自卸载，云终端无法私自脱离系统管理；


	3
	桌面云软件平台
	1 .桌面云产品为自主研发产品，与终端产品同一厂商，桌面云产品裸金属架构，支持AIO和集群式解决方案。
★2.桌面云管理平台基于web方式管理，采用中文界面，面向国际化，支持中英文切换。三元管理模式，将管理、用户、审计等元素进行有效分离，支持C/S客户端。
3.桌面云最大组织单元数据中心，支持配额模式，进行虚拟机cpu、内存、磁盘、网络的配额管理，确保资源池的服务质量；支持Qos设置，支持数据中心针对网络、存储的QoS设置，限制吞吐量；支持集群内支持内存优化，内存交换、内存共享功能，实现内存复用。
4.提供基于VDI架构的虚拟机，同一服务器上的虚拟机支持Windows XP，Windows 7（32位和64位）、Windows 10 （x86、x64）、Linux Desktop (x86、x64)版本（含国产和开源）桌面级操作系统和Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2、2012(x64)、 Red Hat Enterprise Linux: Red Hat Enterprise Linux (x86、x64) 、Open SUSE 、Ubuntu等版本的服务器级操作系统。
5.存储管理，支持本地存储池、共享模式（分布式如POSXI如GlusterFS等存储，以及集群式（IP-SAN\FC-SAN\NAS））存储池，支持共享存储池无需集群文件系统，支持SSD+HDD的混插盘模式，提供配置界面截图及厂家盖章。
6.虚拟磁盘管理，可支持内部精简置备虚拟磁盘、预分配虚拟磁盘，以及外部直接LUN挂载，支持可引导磁盘和共享磁盘，支持复制、移动等操作。
7.高可用功能：支持虚拟机高可用功能，可根据虚拟机优先级，设置高、中、低三个级别的高可用策略。一台物理服务器故障，可以再另外一台服务器上快速启动。
8.迁移功能：支持自动或手动热迁移。快照功能：支持虚拟机磁盘的快照功能，支持预览、克隆、删除快照功能。
9.虚拟机克隆、模板、导入导出功能：支持快速将虚拟机clone，和将虚拟机创建为模板功能，同时支持虚拟机和模板的支持导入导出功能。
10.精简置备和链接克隆功能：支持虚拟机、模板和桌面池的基于模板的精简置备模式和预分配模式，基于模板创建的虚拟机支持链接克隆功能，无需单独的加载数据库或者核心组件进行对应的管理模式。
11.预防启动风暴，支持采取服务器SSD缓存加速技术，缓冲虚拟机模板和数据，减缓启动压力；以及支持桌面池预启动策略，指定数量桌面池内的虚拟机始终处于启动状态，避免启动风暴。
12.虚拟机保护模式和一次性运行模式：保护模式，可允许虚拟机基于只读快照模式启动，虚拟机进行任何操作，在虚拟机关机重启之后，数据还原。一次性模式可临时修改虚拟机启动项，在下一次启动，启动项还原。
13.支持网络虚拟化，支持Vlan、Bridge等网络出口方式，提供图形化的物理网卡与虚拟网卡绑定操作模式，支持4种以上网卡绑定模式：热备份、负载均衡、动态链接聚合、自适应传送负载均衡，支持IEEE 802.3 ad，提供配置界面截图及厂家盖章。
★14.支持计划任务，支持定时虚拟机自动开机、关机、重启操作。自动备份虚拟机，创建快照，针对物理主机进行任务重启、启动、维护等操作。
15.系统调度策略：支持虚拟机均匀分布、性能负载均衡、省电模式等多种策略。
★16.桌面云平台为支持融合桌面技术，支持流桌面和VDI桌面融合技术，基于VOI技术的流桌面可将虚拟机的镜像文件流到终端本地，进行终端虚拟化，充分利用终端性能，提供配置界面截图及厂家盖章。
★17.桌面云平台支持桌面池的模式，可批量部署虚拟桌面池资源，桌面池可支持自动池和手动池模式，自动池可虚拟机关机之后，自动回收用户资源并重置，手动池可在永久分布用户资源，数据保存。
18.支持通过安装iOS或Android系统的移动设备客户端访问虚拟桌面，在苹果应用商店，可免费下载原厂提供应用软件（非越狱），安卓系统在。
★19.提供监控虚拟机的应用程序可视化信息，显示云桌面所有应用程序清单，无需进入操作系统查看软件列表，同时可图形化显示CPU、内存等资源。
★20.终端访问许可功能：可基于mac地址、IP地址、主机名，绑定云桌面与终端访问许可。未授权的端末设备无法访问云桌面资源，提供配置界面截图及厂家盖章。
21.用户虚拟桌面颜色至少32位，保证图像显示质量。用户在虚拟桌面内可以禁用网络，桌面仍可用，不会断开。用户重启虚拟桌面的过程中，能够看到与传统PC开机一样的启动画面。
22.支持与windows AD域结合的单点登录，不需要再次输入用户名和密码，支持瘦终端开机直接登录到windows桌面。同时支持本地用户模式，无需域用户。
23.支持VDI虚拟桌面的视频重定向技术，支持在客户端为windowsPC和云终端（WES系统+自主linux OS）环境下，本地1080P视频和在线Flash流畅播放，播放过程不占用服务器的CPU资源。
24.终端自主OS，内嵌自主开发桌面云连接协议，可支持多种端口类型的外设重定向到虚拟机中，包括如下端口类型：USB接口外设、串口外设、并口等外设控制。
25. 平台内置虚拟机系统优化工具（与虚拟化软件同一品牌），实现虚拟机系统优化垃圾清理。优化虚拟桌面开机速度、优化虚拟桌面系统性能、针对虚拟桌面优化用户体验、优化虚拟桌面虚拟网络。
★26.支持CPU针脚指定和NUMA模式组合，可以将服务器CPU穿透至虚拟机CPU，进一步提升虚拟机的性能，提供配置界面截图及厂家盖章。
27.可无缝添加外部服务商如OpenStack平台，对接OpenStack image Glance组件和OpenStack Networking Netrun类型服务，提供配置界面截图及厂家盖章。
28.支持手动导出备份和恢复，同时可设定定时自动备份，提供配置界面截图及厂家盖章。
★29.支持苏亚星多媒体教学系统。
30.平台内置vdisk管理功能，可以实现用户个人数据通过vdisk存放，可以在PC客户端本地或者虚拟桌面安装vdisk客户端即可实现个人数据盘挂载存放，提供配置界面截图及厂家盖章。
31.支持创建虚拟机子模版，实现虚拟机批量一键更新系统补丁和应用更新，提供配置界面截图及厂家盖章。
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