 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180104
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  信息发布显示屏                    65个
第2包  智能缝合训练评估系统               1套
第3包  小鼠大书跑步机                     1台
第4包  服务器及负载平衡                   6台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年12月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年01月04日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年12月14日   

第1包  信息发布显示屏65个参数要求

联系人：李老师025-86869571

程/考试信息显示壁挂屏软件功能要求
	序号
	项目
	功能要求

	1 
	基本要求
	1. 运行于Android4.0版本操作系统。
2. 适应硬件规格为：22寸16:9竖屏屏幕/8G存储/1G内存。
3. 界面清晰美观。
4. 支持与学校实训中心管理系统无缝对接。
5. 支持接收学校其它相关系统信息并显示。

	2 
	安全性要求
	1. 信息保密：软件设计符合国家相关保密要求，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的安全。
2. 数据完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。
3. 审计：记录应用日志，对事件进行分析。
4. 权限：课程/考试信息应只通过远程控制进行显示和切换。

	3 
	功能要求
	1. 注册房间：可从实训教学系统获取房间列表并注册到所选房间，可更换注册房间。
2. 显示课程信息：包括课程名称、授课教师姓名、授课教师照片、助教姓名、课程类型、授课开始时间、授课结束时间、授课房间名称、学生人数。
3. 显示考试信息：包括当前考试的房间名称、考站名称、考生照片、考生姓名、考试开始时间、考试结束时间、考试剩余时间、考试状态、考试场景、任务要求、病例资料；下一站考试房间名称、考站名称；下一位考生姓名、考试开始时间、考试结束时间。
4. 显示其它信息：提供显示其它信息接口，学校相关系统可通过此接口显示其它信息，可显示的内容元素包括文字、图片，可指定显示元素的属性和位置。
5. 显示下一个事件信息：可显示此房间时间上紧邻的下一个事件，包括事件名称（如课程/考试名称）、事件开始时间、时间结束时间。

	4 
	其它要求
	1. 提供完整、可靠、详细的项目实施方案。
2. 提供系统初装配置和用户手册。


第2包  智能缝合训练评估系统参数要求

联系人：黄老师13851983214

★招标现场带样品演示
1.1★为OSCE中的外科缝合技能提供客观定量评价的装置。

1.2面向医学系学生、初期实习医生开发的训练基本的缝合、结扎技巧的模拟装置。

二、产品特征

2.1★内置五组传感器能从针距、线距、创面吻合度、缝线对皮肤的张力、剪切力、完成时间6个方面客观而全面地评价学生缝合技巧。

2.2★拥有「评价模式」「学习模式」「考核模式」三种模式进行设定、学习，既可用于学习训练，也可用于阶段性和总结性考核。

2.3★拥有三折、可伸缩、角度可调式高清自动对焦摄像头，能够以视频的形式，保存历史缝合记录，自由地调出记录与最近的练习对比查看。

2.4★系统拥有自动评分功能，缝合完毕后自动评分，并保存考核成绩。

2.5每块缝合模块采用特殊硅胶，穿刺感觉真实，保证了每一块缝合模块可以使用上百次。

2.6具备一套教学视频，可供学员学习使用。

配置：
固定底座×1

缝合皮肤×40

高清usb摄像头×1

带软件的电脑一台
缝合技巧解说光盘×1
使用说明书×1
第3包  小鼠大书跑步机参数要求

联系人：李老师17712424227

注：标记“*”为必要响应条件：
1、大小鼠兼容跑步机；
2、*要求转速在0-150cm/s范围内连续可调；
3、高性能马达，超静音设计，能实现在高转速下仍能保证安静的工作环境；
4、*倾斜角度可调，范围为+/- 25度；
5、能够在跑道尾部给予电击刺激，以强迫动物运动。电击强度≤2mA，强度可任意调整；
6、多参数液晶显示，实时显示跑步距离、速度、时间以及电击次数等参数；
7、*主机可通过增加原厂模块的方式拓展为代谢监测模型；
8、数据通过标准RS-232接口与计算机连接，原厂配套软件记录数据；
9、*软件具备可拓展性，通过增加模块可以支持多种行为实验的设计和实施，包括分叉条件，循环条件，全局条件等；
10、设备坚固、耐用，跑带为双层包裹，确保长期稳定运作和清洁；
11、带排泄物回收装置，便于设备清理；
第4包  服务器及负载平衡参数要求

联系人：仲老师025-86869177

1.数据库服务器（数量：1台）

	用途
	配置要求

	品牌
	知名品牌；

	机型
	4U四路机架式；

	处理器
	配置≥2颗CPU，每CPU核心数≥16核、主频≥2.1GHz；

	内存
	配置≥128GB ECC REG 内存，支持内存保护、内存镜像、内存热备；

	硬盘
	配置≥3块600GB 10K 2.5寸SAS热拔插硬盘；

	RAID
	配置SAS RAID，支持RAID 0 1 5 10 50；

	网口
	配置2个RJ45千兆网络接口；

	电源及风扇
	配置冗余电源和风扇；支持热插拔、支持动态智能风扇调速的散热系统；

	操作系统
	通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试并提供相关官网链接；

	管理要求
	集成系统管理芯片，支持：1. iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；3.可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、PCI设备、风扇、电源、功率、温度等信息；

	资质要求
	要求产品通过3C认证、《中国环境标志认证证书》、能源之星认证、IS09001认证、ISO14001认证、ISO20000认证、GJB9001认证（以上认证需提供相关证明文件）；           

	服务要求
	要求提供原厂五年免费质保和服务；质保期内要求对数据库服务器的数据提供由国家信息中心认证的“数据保”数据保护和恢复服务（以上要求提供相关证明文件）；中标后签订合同前须出具原厂针对用户的五年免费服务质保函原件。


2.应用和网页服务器（数量：3台）

	用途
	配置要求

	品牌
	知名品牌；

	机型
	2U双路机架式；

	处理器
	配置1颗CPU，每CPU核心数≥8核、主频≥3.1GHz；；

	内存
	配置≥16GB ECC REG 内存，支持内存保护、内存镜像、内存热备；

	硬盘
	配置≥2块300GB 10K 2.5寸SAS热拔插硬盘；

	网口
	配置2个RJ45千兆网络接口；

	电源及风扇
	配置冗余电源和风扇；支持热插拔、支持动态智能风扇调速的散热系统；

	操作系统
	通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试并提供相关官网链接；

	管理要求
	集成系统管理芯片，支持：1. iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；3.可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、PCI设备、风扇、电源、功率、温度等信息；

	资质要求
	要求产品通过3C认证、《中国环境标志认证证书》、能源之星认证、IS09001认证、ISO14001认证、ISO20000认证、GJB9001认证（以上认证需提供相关证明文件）；           

	服务要求
	要求提供原厂五年免费质保和服务；中标后签订合同前须出具原厂针对用户的五年免费服务质保函原件。


3.备份服务器（数量：1台）

	用途
	配置要求

	品牌
	知名品牌；

	机型
	2U双路机架式；

	处理器
	配置1颗CPU，每CPU核心数≥8核、主频≥3.1GHz；；

	内存
	配置≥16GB ECC REG 内存，支持内存保护、内存镜像、内存热备；

	硬盘
	配置≥2块1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA热插拔硬盘；

	网口
	配置2个RJ45千兆网络接口；

	电源及风扇
	配置冗余电源和风扇；支持热插拔、支持动态智能风扇调速的散热系统；

	操作系统
	通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试并提供相关官网链接；

	管理要求
	集成系统管理芯片，支持：1. iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；3.可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、PCI设备、风扇、电源、功率、温度等信息；

	备份要求
	1）实现文件系统的异机恢复以及文件系统/数据库的基于时间点恢复(指数据库及文件系统恢复到特定时间点)；

2）实现可精细到单个文件级别的备份策略管理，并对关键业务数据提供更灵活的备份和恢复管理；

3）支持SAN环境下的LAN-Free数据备份；

4）支持基于congnos的报表；

5）实现数据压缩功能，能够进行服务器端在线数据压缩和客户端在线数据压缩；

6）实现重复数据删除功能，能够进行服务器端在线重复数据删除和客户端在线重复数据删除

（针对以上要求需提供相关证明文件）

	资质要求
	要求产品通过3C认证、《中国环境标志认证证书》、能源之星认证、IS09001认证、ISO14001认证、ISO20000认证、GJB9001认证（以上认证需提供相关证明文件）；           

	服务要求
	要求提供原厂五年免费质保和服务；中标后签订合同前须出具原厂针对用户的五年免费服务质保函原件。


4.负载均衡设备（1套）

	用途
	配置要求

	品牌
	知名品牌

	硬件规格
	1U专业机架式硬件设备， 具备6个千兆应电口，1个扩展槽，配置有USB、console接口

	性能指标
	网络吞吐量≥1000Mbps，每秒新建连接数2万，最大并发连接数50万

	部署模式
	产品具备路由部署、旁路部署，以及三角传输模式

	网络自适应
	产品具备动态路由协议RIP，OSPF，BGP 

	
	产品具备设备虚拟化功能：一台物理设备可以虚拟出多台设备使用；各虚拟设备间完全隔离，分别具有独立的管理员及配置，可运行相同或不同的业务。 支持虚拟设备CPU，内存，网络I/O等计算资源按需分配，支持VLan Tag 及接口的虚拟网络隔离

	
	产品具备IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6地址转换,支持前缀地址转换，IVI，地址池，IPv4和IPv6混合环境下的四层服务器负载，链路负载，健康检查（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备DNSv6功能，支持基于IPV6地址的七层内容交换，需支持URL负载、HTTP头擦除、重定向信息改写等功能（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备支持802.1Q VLAN，STP生成树协议

	
	产品具备支持SNMP V1/V2/V3协议

	多合一功能集成
	产品具备单一设备即可同时支持包括链路负载均衡、服务器负载均衡，全局负载，应用加速，智能DNS，单边加速、虚拟化等功能，无需额外开启功能授权

	L4服务器负载均衡
	产品具备SNMP方式动态读取服务器运行状态进行算法调节；支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、源IP哈希等算法

	
	产品具备支持SIP负载分担（基于UDP及TCP的负载分担）；流媒体负载分担（RTSP\MMS）

	
	产品具备对于源，目的IP相同的UDP访问，可以对每个报文进行分类转发，保证流量负载的均衡性。可以对Radius等接入认证服务器做基于每用户的负载均衡，并且保证每个用户的请求分发到相同的服务器（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备服务器过载保护：支持服务器每秒新建连接和会话数限制，保证分担任务不超过其负载能力

	
	产品具备通过Vcenter自动获取虚拟机状态，并将流量根据配置的负载均衡算法自动分配到各虚拟机。支持虚拟机管理，可监控虚拟机cpu占用率，内存占用率，健康状况，连接数等的状态；并根据以上条件对虚拟机进行关闭，挂起，重启，开启等

	L7服务器负载均衡
	产品具备应用层代理，可解析客户端请求内容， 并根据客户端请求头域做内容分发，将访问不同内容的请求代理到相应服务器上；并将响应数据代理到对应客户端。例如对图片类、文字类的请求，分别转发到对应的图片、文字服务器，支持基于Cookie、User-Agent、URL、HTTP头的分担模式（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备设备接收到的HTTP流量时，可以按指定的规则对其内容进行管理，完成对出入的HTTP流量的检查、过滤、修改。主要包括：合规性检查、报文内容修改、重定向等功能

	
	产品具备Http协议重写：可以把HTTP请求自动重写为HTTPS协议，实现HTTP到HTTPS的无缝切换

	
	产品具备对于客户端与服务器需要多次交互过程才能完成交易的访问（特别是身份认证系统）；可以根据上一次交互过程的处理结果，分发后续的客户请求，保证相关的客户端请求都由一台服务器完成，支持基于IP地址、Cookie、SSL session id、Server-ID in URL Query、Custermer-ServerID、Rule Based等模式

	全局负载
	产品具备标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。支持DNS 授权区域，可将DNS名称空间划分为区域来进行管理。可转发DNS请求，支持 forward-only  forward-first 两种DNS转发模式（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备基于DNS方式，在不同地域数据中心之间实现流量牵引

	
	产品具备支持地域优先、静态就近性、动态就近性、基于权重、基于session、基于服务器数量

	
	产品具备配置信息同步、状态信息同步功能

	多链路负载均衡
	产品具备至少支持对10条以上链路进行流量均衡

	
	产品具备通过TCP丢包预测，快速重传和恢复机制，提高TCP协议的数据传输速度，当广域网链路出现延时和丢包的情况时，可明显改变TCP传输效率，提升传输速率不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升链路访问速度，节省带宽资源

	
	产品具备智能DNS功能：实现链路智能Inbound访问，避免跨运营商访问。

	
	产品具备内网用户上网DNS透明代理，DNS透明代理对内网用户访问外网资源的DNS解析过程进行优化，可以通过对多条链路发起DNS请求探测，根据探测结果结和预先设定的策略，将DNS请求转发到不同的服务器，避免出现因为DNS导向问题导致的某条链路拥塞，某条链路空闲的情况

	
	产品具备根据用户实时访问情况，动态探测每条链路到用户访问服务的的目标可达性，及延迟信息；并计算出最佳访问链路。并且随着链路质量的变化，可自动调整重新选择最佳发送链路

	
	产品具备应用路由功能，支持常见流媒体，P2P软件，网络游戏， IM ，股票软件的检测识别；可将对相应流量分配到期望的目标链路；并可进行速率控制（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	服务器健康检查
	产品具备主动式健康检查功能，包括ICMP、TCP、UDP、FTP、HTTP、HTTPS、LDAP、NTP、POP3、Radius、SMTP、SNMP以及自定义的多重服务器健康检查机制（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备基于业务的状态检查：允许用户自定义检查数据流使之贯穿整个业务系统，允许用户设置GET\POST方法模拟客户提交内容，并自定义服务器返回数据检查点来判断业务系统是否工作正常（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备定期生成服务器健康状态报表

	应用系统加速
	产品具备压缩、缓存、TCP连接复用、SSL协议卸载等功能

	
	产品具备SPDY技术，通过HTTP协议的增强，实现数据流的多路复用、请求优先级及HTTP报头压缩技术，用以最小化延迟、提升网络速度、优化用户的网络使用体验。保障系统安全性的同时，实现业务加速效果（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备客户端发送的多个HTTP请求封装在一个TCP数据包内，减少网络负载，避免单个HTTP延迟导致的重传、阻塞。实现http协议加速（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备自动识别移动终端的访问，并将请求的图片进行优化，将图片进行转码后传输，减少图片传输的流量，并适配移动终端展现（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备对WEB服务器的浪涌保护功能，通过控制缓存请求连接的速率， 阻止猛增的大量请求进入您的服务器，从而防止服务器过载，在服务器达到其最大容量时，提示页面，使后续用户自动等待，避免反复刷新（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	可编程脚本语言
	产品具备标准的TCL语言实现业务逻辑的可编程控制，通过编程方式支持根据任意数据段内容的负载均衡、HTTP头部内容按需改写等功能（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	安全功能
	产品具备标准四层防火墙功能：支持连接状态跟踪，可以根据五元组进行源和目标的基于状态的访问控制，支持时间表功能；具备防四层DDoS攻击能力

	
	产品具备七层防火墙功能，通过代理方式解析HTTP请求， 可以根据头域中浏览器类型，Cookies，HTTP Header，目标URL进行访问控制；可以对访问请求进行丢弃，重置，以及重定向到其他页面（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备HTTP访问速率限制，通过代理方式解析HTTP请求，根据限速规则可以限制某个浏览器每秒钟对某个页面发送的HTTP请求数，超过这个数量将进行重置或重定向处理；可以有效防止用脚本对某个固定页面的反复刷新（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备防HTTP-DDoS功能，使用动态脚本鉴别技术，区分是正常的浏览器还是代理攻击程序，有效防止CC类攻击（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备检测SQL/XSS注入变种/变形深层攻击行为，并进行告警及阻断等精确防御（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备标准SYSLOG格式日志信息，可以根据预置条件自动把日志信息发送给远端服务器

	高可用性
	产品具备AA，AP工作模式，IP地址可在设备间漂移，根据设备状态将流量牵引到主设备。支持包括半连接，全连接会话信息全状态同步（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备会话保持信息同步；以保障业务不间断切换（请提供相应截图证明，加盖厂商公章）

	
	产品具备N+1集群部署：可以实现两台以上设备集群部署，一台设备充当在线备份，各设备可以是不同的软件版本和型号，实现弹性扩展

	售后服务
	提供五年原厂硬件质保、系统软件升级服务；中标后签订合同前须出具原厂针对用户的五年免费服务质保函原件。
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