仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180508-1
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   一体式倒置显微镜   1套（预算￥5.6万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章，如有一家多包投标的，请分别制作标书。
三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年04月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年05月08日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年04月26日   

第1包   一体式倒置显微镜1套参数要求（预算￥5.6万）

联系人：吴老师025-86868341

1. 工作条件

1.1. 环境温度：4-32℃


1.2. 相对湿度：30-90%
1.3. 电源：交流电源适配器，100-240 V，47-63 Hz；最大电流0.58 A；输出功率最大24 W
2. 技术指标
2.1. 仪器类型：一体式倒置台式透射显微镜


  

2.2. *成像方法：明场透射光成像、相差成像、彩色可见光成像

2.3. 光学系统：无限校准光学系统；45mm等焦距离的RMS螺纹物镜

2.4. 物镜转盘：4位
2.5. 物镜：配备4×、10×、20×、40×相差物镜

2.6. *光源：高亮度透射光LED冷光源，寿命>2万小时，强度可调
2.7. 聚光镜工作距离：60 mm
2.8. *照相机：高灵敏科研级sCMOS彩色照相机，300万像素以上
2.9. 可选择低像素成像模式，保证屏幕与载物台移动的一致性
2.10. 可选配机械移动载物台
2.11. 聚焦装置：两侧56 mm/rev旋钮，张力控制的同轴聚焦，具有粗调和细调模式，精确需达到0.002 mm
2.12. *一体化LCD显示器，可进行实时在位显微操作，如挑选细胞克隆

2.13. *显示器参数：不小于12.1英寸
2.14. *图像采集：内置成像软件，通过机身快捷按钮或鼠标点击屏幕操作完成图像采集和存储功能，对比度、饱和度可调
2.15. *彩色可见光成像可调冷暖色调

2.16. 获取的图像：图片输出支持常见格式
2.17. *可放置在生物安全柜或超净工作台中，可进行无菌操作
2.18. 输出端口：2个USB接口
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