仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20151016
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第1包  台式微机（一体机）     60套
第2包  教学服务器（管理节点） 2套

第3包  大容量高性能存储       1套
第4包  教学计算集群           1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求
（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年10月08日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2015年10月16日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年10月08日   
第一包、台式机（一体机）60套

联系人：邵老师86862138
1. CPU：Intel i5-2430及以上级别，双核心，>=3MB三级缓存
2. 内存：>=4G DDR3内存
3. 硬盘：500G

4. 显示：>=23.5英寸,分辨率高于1960*1080，宽屏
5. 键盘：无线
6. 鼠标：无线
7. 网络：WIFI+100Mbps以太网卡
8. 显卡：集成
9. 声卡：集成
10. 一体式台式机
11. 电子产品法定三包责任
第二包、教学服务器（管理节点）2套

联系人：邵老师86862138
1.
硬件配置
   2颗Intel Xeon E5-2630 V3 CPU
   64GB DDR4服务器专用内存
   2*300GB SAS服务器专用硬盘
   双口万兆网卡
   4个万兆多模光模块（10GB）
   2对万兆3米万兆多模光纤线
   另增加：Intel82599万兆网卡E10G42BFSR X520-SR2一块；
           6个Intel 10GBASE-SR万兆多模双速光模块，适用于x520.
2.
操作系统：Linux Redhat AS/CentOs
3.
集群作业调度系统：PBS或功能相近系统
4.
系统集成：负责操作系统和集群作业调度系统的安装与调试
5.
保修期：所有部件三年质保。
６. 利旧：需要提供服务，将用户现有计算节点整合到本次构建的集群系统。
第三包、大容量高性能存储1套

联系人：邵老师86862138
1.容量：存储裸容量不低于400TB
2.性能：双节点设计，单节点实测读不低于1GB每秒，实测写不低于1GB每秒。外部计算终端接入存储网络需提供线速万兆交换机。
3.安全性：用户可动态自定义高安全级别数据，并可动态设置多副本保存策略，该策略设置需对应用服务器透明。
4.易用性：可实现存储层面的用户组安全策略，包括用户读写权限控制，用户使用容量设定以及用户访问带宽设定。以上功能对应用服务器透明。
5.兼容性：支持用户自行更换符合参数指标的存储核心部件，尤其是硬盘，可实现多品牌兼容，以降低日后维护成本。
6.可托管用户已有存储设备。本次需对已有兼容存储进行扩容，支持用户自备符合参数的存储核心部件（硬盘及缓存）。
7.新增的存储设备采用NAS（NFS/CIFS）方式为前端提供存储服务，应可与用户已有设备所提供的NAS共享目录，提供统一的命名空间/共享文件夹。
8.可扩展性：系统可横向扩展不低于50PB的存储空间，并实现读写性能的线性增长，横向扩展的同时，要满足单位存储空间价格线性下降
9.售后维护：硬件，软件以及“数据安全”的原厂维护，在正当使用过程中，数据出现问题，需要原厂及时上门恢复，甲方保留追溯数据损失的权利。
10. 上述参数和指标均要求实测数据，而非理论值或估计值，供货商需在供货后进行实测并提供性能报告，否则不予验收。
11. 存储设备架构为基于x86平台的去中心化的分布式存储架构，集群内任意节点掉线不影响数据的完整性，单个节点故障不影响整体存储工作。
12. 以上采购产品，保修期为3年。
第四包、教学计算集群1套

联系人：邵老师86862138
1.
节点数量：13计算节点
2.
每节点配置
   2颗Intel Xeon E5-2630 V3 CPU
   64GB DDR4服务器专用内存
   2*300GB SAS服务器专用硬盘
   双万兆网卡
   4个万兆多模光模块（10GB）
   2对万兆3米万兆多模光纤线
3.
操作系统：Linux Redhat AS/CentOs
4.
集群作业调度系统：PBS/Torque或功能相近系统
5.
系统集成：负责操作系统和集群作业调度系统的安装与调试
6.
保修期：所有部件三年质保
7.
利旧：需要提供服务，将用户现有计算节点整合到本次构建的集群系统。
