 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170427
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  一体机                         6台
第2包  学海楼区域门禁系统             1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年04月05日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年04月27日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年04月27日   

第1包：一体机6台参数要求
联系人：羊老师15951893868

	一体机参数要求

	序号
	设备名称
	品牌型号规格要求
	单位
	数量
	备注

	1
	55寸一体机
	尺寸：55英寸，2点触控；
外形结构：触摸面材质，钢化玻璃
接口：不少于1路HDMI接口、VGA输入及音频输入
电源：AC 100-240V；I5电脑模块配置
安装电子白板软件
一体化电脑结构
	台
	6
	　


第2包;学海楼区域门禁系统1批参数要求

联系人：黄老师025-86869302
1 项目需求
为规范管理，加强安全防范，拟在南京医科大学学海楼A、B、C区各楼层主要进出口安装门禁系统，以对校内、外人员进出楼层各区域进行有效控制。
项目建设遵循“资源共享、减少重复投资，以人为本、方便管理维护”的原则，具体需求如下：

1、门禁设备无缝接入现有的校园一卡通门禁子系统，通过现有的门禁系统软件对门禁设备统一管理、统一授权，有权限的持卡人直接使用校园卡刷卡进出相关区域。

2、合计门禁点位49个，均为单向双开门，采用进门刷卡，出门按钮。

3、门禁控制器集中放置在楼层弱电间，电源集成在门禁控制箱内，门禁控制器采用DC 12V/5A的电源适配器+稳压电源板供电，门禁控制器所控制的门禁锁采用DC 12V/10A开关电源集中供电。各门禁点及锁具的连接线均由相应的楼层弱电间控制器上引出。
4、产品为正品行货，符合国家相关的安防标准和行业标准。
2 技术要求

1.1. 门禁系统功能要求：
1、 门禁系统由门禁软件、门禁控制器、门禁读卡器、门禁锁、出门按钮及配件组成，上位机软件须采用TCP/IP协议通讯的星型拓朴结构与门禁控制器相连，不得采用总线型RS485协议通讯；门禁控制器与门禁读卡器采用Wegend 34协议通讯连接；实现对进入特定场所的人员进行授权管理，实现定时定点定人管理。
2、 门禁系统能与学校现有校园一卡通无缝对接，采用门禁硬件设备直接接入现有的校园一卡通门禁子系统中，便于管理人员软件上进行统一管理、配置、授权，查询、统计和数据导出。
3、 门禁系统具有消防联动功能，消防信号接入门禁控制器主板上的消防联动端子，当消防信号输入时，门禁控制器驱动所有门锁开启。
4、 门禁系统支持门密码开门和选配遥控器开门功能，用于应急情况使用。
5、 门禁系统具有软件远程开门功能，由管理人员在门监控中选定某个门或多个门进行远程开门，并可备注远程开门事由。
1.2. 门禁控制器
门禁控制器与服务器之间的数据采用TCP连接模式，由门禁控制器向服务器发起数据请求，服务器响应其命令回传数据给门禁控制器。门禁控制器最多支持八路读卡器接口且每路读卡器均可独立分配白名单、多路信号输入接口、八路门锁继电器信号输出接口、二路报警继电器输出接口。可灵活搭配扩展传感器检测设备及报警输出设备。
1、门禁控制器功能特点：
· 采用32位高速cpu。
· 控制单门双向进出或双门单向进出，最高控制8门单向、4门双向进出，每路读卡器均可独立分配白名单。
· 支持400000持卡人及80000条脱机事件记录。
· 采用以太网通讯技术，保证通讯可靠性。
· 支持通讯方式TCP/IP。
· 内置硬件看门狗，杜绝死机。
· 控制器电源输出具有过流、过压保护功能。
· 提供给读卡器电流具有过流保护功能。
· 据有完善的门禁功能：包括远程开门、防遣返、互锁、胁迫码开门、临时卡管理、时段控制等。
· 具有二路火警输入，二路盗警输入，二路传感器信号输入。
· 可以直接驱动电锁，也可通过继电器控制门禁专用电源来控制电锁，所有继电器输出提供常开常闭触点。 
· 支持脱机使用，授权名单存储于内置Flash空间，断电不丢失。脱机状态下正常生成门禁操作记录，存贮于控制器内，联机后记录自动上传，无需人工干预。 
· 支持设备状态在线监控，实时反应各个门禁点的状态。
· 所有输入输出端口均具有瞬间过压保护功能。
2、门禁控制器的性能指标
	功能
	描述

	CPU
	ARM CONTEX M3处理器

	通讯
	控制器与服务器端使用TCP连接模式

	白名单
	支持40万笔白名单

	脱机记录容量
	支持8万笔脱机记录存储

	卡号格式
	支持WG26\WG34两种卡号格式

	门锁信号
	支持8路门锁信号输出

	报警信号
	支持2路报警信号输出

	门磁信号检测
	支持8路门磁信号输入点检测

	开门按钮信号
	支持8路开门按钮信号输入

	传感器信号输入
	支持2路传感器信号输入

	读卡器接口
	支持8路WG读卡器接口，支持WG26及WG34两种格式，每路读卡器均可独立分配白名单

	实时时钟
	精确度+/-8s/年

	工作环境湿度
	20%-80%

	工作环境温度
	0℃-60℃

	存储运输
	-200C-600C

	电源规格
	DC12V，10A电源

	功耗指标
	单板功耗 3W


1.3. 门禁读卡器
门禁读卡器性能指标：
· 卡支持：CPU/M1卡；
· 输出格式：Wiengand34；
· 密码输出：Wiengand8；
· 读卡距离：≥3cm；
· 自带LCD灯，内置蜂鸣器，支持声光报警提示；
· 工作电压：6V—12V；
· 工作电流：≤100mA
· 感应时间：≤0.2S；
· 工作温度:-10度-+70度；
· 工作湿度:10%-90%；
· 防水等级：IP65；
1.4. 其它相关说明要求
1、学校现有的校园一卡通系统为新中新品牌，门禁需求清单中产品数量仅供参考，请各投标单位自行踏勘现场后，可根据自身产品特点，对相关产品数量调整，但必须满足学校需求。
*2、投标人必须提供门禁设备厂家出具的针对本项目的授权书及原厂质保函原件。
*3、门禁控制器必须提供有效的公安部检测报告。
*4、如果投标单位所投的门禁产品非新中新品牌，须提供所投产品在南京高校与新中新校园一卡通系统无缝对接案例。
*5、本项目质保期为3年。
3 工程量清单
	序号
	 产品名称 
	规格型号 
	单价
	数量
	单位
	总价
	备注

	1
	 八门门禁控制器 
	
	
	8
	台
	
	TCP/IP 八门单向或四门双向

	2
	 双门门禁控制器 
	
	
	11
	台
	
	TCP/IP 两门单向或单门双向

	3
	 定制八门禁控制箱 
	　
	
	8
	只
	
	含门锁电源

	4
	 门禁读卡器 
	
	
	48
	只
	
	支持门密码输入

	5
	 双门门禁锁 
	
	
	48
	套
	
	　

	6
	 双门锁配件 
	玻璃门U型支架 
	
	48
	套
	
	　

	7
	 出门按钮 
	
	
	48
	只
	
	　

	8
	 电源线 
	 RVV3*1.0 
	
	200
	米
	
	　

	9
	 网络线 
	 超五类 
	
	2
	箱
	
	　

	10
	 门禁读卡器控制线 
	 RVV5*1 
	
	3400
	米
	
	　

	11
	 门锁控制线 
	 RVV2*1 
	
	3400
	米
	
	　

	12
	 出门按钮控制线 
	 RVV2*1 
	
	3400
	米
	
	　

	13
	 管辅材 
	　
	
	1
	批
	
	　

	14
	 合计 
	
	　

	15
	 系统安装调试费 
	
	　
	　
	　
	
	　

	16
	 工程税金 
	
	　
	　
	　
	
	　

	　
	 总价 
	
	　


2

