
仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160918
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

1 电动手术床、电动产床、妇科检查床等     一批
2 床单元（含双摇护理床、床头柜、床边凳）一批                

3 模拟病房诊疗床、治疗彩车   一批

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。标的五个部分不可拆分（分项报价、汇总）。
4、交货期限：2016年10月15日前。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。
3、本项目为“交钥匙”工程，工程包括安装、施工、检测、验收、后续服务和配套设备材料供应等。
3、联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国 
   联系电话：86869281
技术咨询：陈老师13915962085
4、投标截止时间：：2016年07月18日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产管理处

                                    2016年9月9日                                  
	需要购买物品名称
	购买数量

	电动手术床DS-2000
	1

	
	

	电动产床（JHDC-99B-I型）
	1

	
	

	妇科检查床CJ2200
	1

	
	

	床单元（含双摇护理床、床头柜、床边凳）
	19

	诊疗床
	1

	治疗彩车
	50


名称：电动手术台（DS-2000型）
主要规格: 

长：2100mm 

宽：480mm 

台面最高 1000mm 

台面最低 750mm 

 供医院手术室施行头、颈、胸腹腔、会阴及四肢等外科及妇产科、五官科、骨科等手术。双层塑料台面，可在手术时进行X射线检查；腿板可外展90°及拆卸，十分便于泌尿科手术。台面升降、前后左右倾、背板折转由进口电动装置实现，操纵灵活，安全可靠。 

名称：电动产床（JHDC-99B-I型）
主要规格： 
长：1900mm
宽：600mm
高：680-930mm
脚板为可拆卸式：
台面尺寸：600×650  
  JHDC-99B型电动产床是我公司根据市场需要，吸收和借鉴国外先进技术制造的，供产妇分娩、妇科手术、诊断及检查，具有包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。
  JHDC-99B型电动产床上下升降由微型触摸控制器操纵，使用方便、灵活，动力系统关键部分采用线性电机，噪音低、性能稳定、使用环境好。配有可拆卸式辅助台面。
 JHDC-99B-I型电动产床的升降、前后倾及背板转采用线性电机作为动力系统，可分别由微型触摸控制器或脚踏开关操纵，使用方便、灵活。
 所有外罩、台面板、污物盆，均为不锈钢制作，外表美观，易于清洁。
名称：妇科检查床
主要规格
  长：1900mm
  宽：500±30mm
  高：750mm±40mm
  本产品适用于产前检查、产妇分娩、难产手术及施行刮宫等妇产科手术;具有综合多能、轻便灵活、实用价廉的优点。材质为不锈钢。

名称：双摇护理床

1、规格：2150×900×500
2、材质：①床头床尾采用全新ABS工程塑料，一次注塑成型，耐褪色，耐老化，易清洁；床头床尾板对称式自动锁插座，可快速拆卸，能满足临床护理需求。

②床框采用矩形优质冷轧钢管焊接制作，床面可承重≥250kg。四脚采用优质冷扎方管焊接制作，金属表面采用先进技术处理：经过去油、除锈、酸洗、二度磷化，再进行静电粉末喷涂，电焗烤处理。

3、功能：手动两摇三折，背部、腿部，可根据病人高矮分级抬高腿部部位，以便达到病人的舒适治疗体位。①摇把采用ABS及钢制镀鉻链接，隐蔽式设计，可折叠；摇杆采用45#高强度钢制螺杆，配有无限空摇保护装置，双向限位功能，装有防尘罩。安全、耐磨、轻便省力，无噪音。②床尾板上装有透明床头卡牌。含床垫及餐板

名称：床头柜（订制）
1、规格：480×480×760
2、材质：①柜体采用全新ABS工程塑料料，一次性注塑成型，质地轻巧、外形高雅、坚固耐用、耐老化、耐褪色、抗酸碱腐蚀、易清洁；
3、功能：①柜体有三层结构：上层为伸缩护理台，中层为抽屉，下层为内带活动隔板的储物柜。人性化设计且实用；

②柜体两侧均装有1个伸缩式不锈钢毛巾架，2个杂物钩；

③柜内配有活动隔板，根据实物大小，可上下移动；隔板并切有弧形凹口，便于放置水瓶

名称：床边凳（订制）

与病床同色系蓝色，不锈钢凳

名称：治疗彩车（订制）

材质:不锈钢制作；整体静电粉末喷塑；◆二层平面，两抽，带上下带三面护栏；◆抗酸耐腐蚀，易清洁；◆具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点。◆四只静音轮，其中两轮带刹。◆带不锈钢挂篓；◆长×宽×高:按需方要求订制

名称：诊疗床

材质：SUS304不锈钢包边，床面采用优质木板及高密度优质微孔发泡材料制作；◆床腿不锈钢制作；◆床面采用优质人造革包面颜色可选；◆整体性能美观、大方，两床腿之间及床面能承受240kg重物无变型，坚固耐用；◆床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音；◆长×宽×高:1840×620×660

