1. 调整货物清单：
去掉原招标文件“货物清单”中
	4
	防火阀
	￠300
	124
	个
	SS304不锈钢


其他内容不变。
（六）、货物清单
详见招标清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	
	
	排风系统
	
	
	

	1
	PP离心风机
	F4-72-No 4 #型离心风机 1.1 kw                 
	1
	台
	参考品牌：参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	1
	PP离心风机
	F4-72-No 5 #型离心风机 2.2 kw                 
	1
	台
	参考品牌：参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	1
	PP离心风机
	F4-72-No6  #型离心风机 4 kw                 
	3
	台
	参考品牌：参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	1
	PP离心风机
	F4-72-No 6.5 #型离心风机 4 kw                 
	1
	台
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	1
	PP离心风机
	F4-72-No 7 #型离心风机 5.5 kw                 
	11
	台
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	1
	PP离心风机
	F4-72-No 8 #型离心风机 5.5 kw                 
	3
	台
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	1
	PP离心风机
	F4-72-No 8 #型离心风机 7.5 kw                 
	1
	台
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	
	防雨帽
	
	21
	套
	PP定制

	
	电机防雨罩
	
	21
	套
	PP定制

	
	减震垫
	
	84
	套
	弹簧减震

	
	进风口变径
	
	21
	个
	软质PVC材质

	2
	电动阀
	￠300
	134
	个
	PP材质

	3
	电动阀
	￠300
	1
	个
	PP材质

	3
	电动阀
	￠400
	1
	个
	PP材质

	3
	电动阀
	￠550
	3
	个
	PP材质

	3
	电动阀
	￠600
	2
	个
	PP材质

	3
	电动阀
	￠650
	4
	个
	PP材质

	3
	电动阀
	￠700
	5
	个
	PP材质

	3
	电动阀
	￠750
	2
	个
	PP材质

	3
	电动阀
	￠800
	3
	个
	PP材质

	4
	防火阀
	￠300
	124
	个
	SS304不锈钢

	5
	活性炭过滤装置
	1000*450*450
	1
	套
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	5
	活性炭过滤装置
	1200*650*650
	1
	套
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	5
	活性炭过滤装置
	1500*900*900
	3
	套
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	5
	活性炭过滤装置
	1500*1000*1000
	2
	套
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	5
	活性炭过滤装置
	1800*1200*1200
	10
	套
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风

	5
	活性炭过滤装置
	1800*1300*1300
	4
	套
	参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风                                   

	6
	变频器
	具有高阶性,稳定性 1.1  KW
	1
	套
	ABB、西门子、施耐德

	6
	变频器
	具有高阶性,稳定性 2.2  KW
	1
	套
	ABB、西门子、施耐德

	6
	变频器
	具有高阶性,稳定性 4  KW
	4
	套
	ABB、西门子、施耐德

	6
	变频器
	具有高阶性,稳定性 5.5  KW
	14
	套
	ABB、西门子、施耐德

	6
	变频器
	具有高阶性,稳定性 7.5  KW
	1
	套
	ABB、西门子、施耐德

	
	静压传感器
	0-500pa
	21
	套
	西门子、施耐德、Setra(西特)

	
	变频控制箱
	
	4
	个
	定制

	7
	风管
	￠300
	112
	米
	PP材质

	8
	风管
	￠400
	24
	米
	PP材质

	8
	风管
	￠450
	9
	米
	PP材质

	8
	风管
	￠500
	16
	米
	PP材质

	8
	风管
	￠550
	40
	米
	PP材质

	8
	风管
	￠600
	24
	米
	PP材质

	9
	风管
	￠650
	24
	米
	PP材质

	9
	风管
	￠700
	23
	米
	PP材质

	10
	风管
	￠750
	6
	米
	PP材质

	10
	风管
	￠800
	11
	米
	PP材质

	10
	风管
	320*200
	62
	米
	PP材质

	10
	风管
	600*250
	54
	米
	PP材质

	10
	风管
	800*250
	63
	米
	PP材质

	11
	弯头
	￠300
	25
	个
	PP材质

	11
	弯头
	￠400
	3
	个
	PP材质

	11
	弯头
	￠500
	3
	个
	PP材质

	11
	弯头
	￠550
	7
	个
	PP材质

	11
	弯头
	￠600
	3
	个
	PP材质

	11
	弯头
	￠650
	5
	个
	PP材质

	11
	弯头
	￠700
	2
	个
	PP材质

	11
	弯头
	￠800
	2
	个
	PP材质

	11
	弯头
	600*250
	6
	个
	PP材质

	11
	弯头
	800*250
	7
	个
	PP材质

	12
	方变圆
	600*250-￠400
	1
	个
	PP材质

	12
	方变圆
	800*250-￠500
	1
	个
	PP材质

	12
	方变圆
	800*250-￠550
	2
	个
	PP材质

	
	信号控制线
	RVVP3*1
	1
	项
	骏马、远东、起帆

	
	电源线
	380伏，YJV 4*4
	1400
	米
	骏马、远东、起帆

	13
	串线管
	PVC阻燃性
	1
	项
	国标

	
	镀锌桥架
	200*100
	300
	米
	国标

	14
	风机固定支架
	
	21
	个
	角钢定制

	
	室外风管支撑架
	
	1
	项
	角钢定制

	
	室内风管吊杆支架
	
	1
	项
	角钢定制

	
	室外风管防紫外线保护
	
	1
	项
	

	小计
	
	
	
	

	安全措施费
	
	
	

	辅料
	
	
	

	运费
	
	
	

	税费
	
	
	

	总计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2. 组织踏勘现场
时间：2015年7月20日（星期一）15:00~16:00 
地点：江宁校区新基础科研楼工地现场


2015年7月17日
