 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171024
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  荧光定量PCR仪                       1套
第2包  服务器                               1台
第3包  多媒体设备维保                       1年
第4包  虚拟仿真教学软件                     1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年10月09日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年10月24日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年10月09日   

第1包  荧光定量PCR仪参数要求

联系人：王老师13921441748

*1 检测通道：6通道，6组激发和检测通道，可自由组合检测21种荧光光谱

2 样品通量：384孔板
3检测器：CCD

4 样品体积：5-100ul

5.1 控温模式：半导体控温

*5.2 控温范围：4-100℃

5.3温度准确性：≤ 0.25℃（35-99℃）

*6最大升温速度：≥6.5℃/s

*7最大降温速度：≥6.5℃/s
*8 多片区控温：整个Block可以分为6个片区，每个片区可以单独设定温度并且可以进行精确的控制，可以最多同时扩增6对Tm值不同的引物，也可以实现32+32+32或者48+48的组合。

9.1运行方式：快速模式 / 标准模式

9.2运行时间：快速模式小于30min运行40个循环

10荧光染料兼容性：FAM™/SYBR®Green,VIC®/JOE™/HEX/TET,ABY®/NED™/ TAMRA ™/Cy®3,JUN®,ROX™/Texas Red®, Mustang Purple®,Cy®5/LIZ®, Cy®5.5

*11 检测灵敏度：有效区分1.5倍模板差异，置信区间99.7%
12 具有ROX专利校准，可有效校正实验误差

13 内置触摸屏电脑：LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。可脱离电脑独立运行，触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；
*为关键参数，必须满足
第2包  服务器参数要求

联系人：吴老师 025-86869052

标配2个Intel 10核Xeon E7-4820 v4处理器(2.0GHz, 25M缓存, 6.4GT/s)，64GB(4x16GB) 2133MHz DDR4内存，2*2TB SAS，标配M5210 支持RAID0、1、10 可选缓存或Flash保护，主机带4口个千兆以太网卡，标配2个900W热插拔电源(带2根PDU电源线), 4U机架式，无光驱。
第3包  多媒体设备维保

联系人：卞老师025-86868135

1、 的简要说明
   南京医科大学目前约有多媒体教室128间，各类报告厅、会议室大约12间。希望通过有效的管理服务，专业化的系统维护和保养，消除各类隐患和故障的发生，保障系统长期、稳定、安全可靠地运行，以便提高服务质量、满足师生的需求。
1、投影机部分
投影机：针对机器外部及内部光学清洗，有效地提高图像的亮度及清晰度和色彩还原性能；除去风扇灰尘，有效地提高转速，增强散热性能，延长机器整体使用寿命，减少故障发生率。
2、音视频部分
（1）音频部分：功放、音箱、无线话筒、有线话筒进行音频线路检查、维修、仔细调整，消除串音，杂音及啸叫等一系列问题。
（2）控制及信号转换部分：多媒体中央控制系统的信号接口维护、维修可以有效减少信号衰减，提高图像清晰度、维修更换损坏或有问题的接口模块，消除故障隐患。
（3）线路部分：仔细检查各信号线、电源线。如VGA信号线、视频信号线、音频信号线、投影机电源线、屏幕电源线、投影机控制线等。
（4）多媒体讲台部分：对讲台的键轨、铰链和锁扣的维修。
3、多媒体教室如果进行调整，外包服务公司应负责对教室多媒体设备免费移装。
4、遇到有故障的机器需要维修时，当维修周期超过24小时，外包服务公司应提供备用设备以保证教学正常进行。
5、遇到大型的活动及重要教学活动时，外包服务公司主动派出专业技术人员进行现场技术支持，同时向校方提供免费的投影机及其他设备的短期借用。
6、 外包服务公司安排1名技术人员驻守我校进行全年现场维护服
务，技术人员必须严格服从本中心的工作安排,按学校的考勤工作制度。
7、外包服务公司需准备足够的配件放在学校，以便及时更换。
8、服务期1年。
    投标单位必须具有独立法人资格并响应本次招标服务要求。
付款方式：签订合同后7个工作日内付50%，服务期满后7个工作日内支付50%。
第4包：虚拟仿真教学软件参数要求
联系人：谢老师17766091050

1、 饮用水处理-供水流程及主要污染原因自动漫游和自主漫游
1. 自动漫游
以3D动画的方式演示整个水处理-供水流程，包括水源水取水流程、水厂的水处理过程、出厂水通过配水管网输水的过程和高层二次供水过程。动画时长：5-6分钟。
2. 自主漫游
1 水源水取水流程及可能的污染原因
实验介绍：以长江为例，展示取水的环境和取水过程。各个可能受到污染的环节均需要一定的体现。

2 水厂的水处理过程
实验介绍：以某水厂为例，展示水源水的净化和消毒过程。这个过程中极少存在污染。

3 出厂水的通过配水管网的输配水过程
实验介绍：展示出厂水从水厂到用户的输配水过程。可能受到污染的环节均需要一定的体现。

4 二次供水过程
实验介绍：以某高层住户小区为例，展示二次供水常见基本流程。可能受到污染的环节均需要一定的体现。

2、 突发性水污染事件的应急处置
1. 突发性水污染事件的应急处置流程的自动漫游
根据某起真实的突发性水污染事件，以3D动画的方式演示整个事件的处置流程。动画时长：5-6分钟。
2. 一起突发水污染事件的应急处置
1 系统采用应用游戏（Applied game）的形式，通过构建3D互动仿真游戏场景，展现突发水污染事件的应急处置流程；
2 软件架构为B/S架构，支持校园局域网内任何电脑通过浏览器访问学习；
3 学生以玩家的身份登陆后进行学习、练习和考核；
4 软件主要内容包括：水源水污染事件的核实、污染原因分析、水污染事件调查和水污染事件处置及预防；
5 情景模拟中有学习引导功能，并穿插相关知识点的问题弹窗，要求学生作答，答题之后方可进行后续的操作；
6 软件具备实训完成后的评测功能，分析错误原因，能实时记录学生作答情况和成绩。
技术及资信：
1. 软件在使用过程中能记录当前的操作进度，下次启动时，可以随意调取进度存盘；
2. 软件中有相关流程的素材动画，能够给水厂重要设备进行原理演示；
3. 免费提供建筑给水排水相关的素材库产品；
4. 提供软件水利高程图，源自真实的水厂工艺图纸；
5. 供应商或生产厂商需要具有软件生产资质，有为院校、工业企业用户开发仿真软件的案例；
6. 投标人提供近五年（自开标之日起向前推算）为高等院校环境专业软件产品不少于30万元项目的业绩证明；或为大型环保企业仿真项目开发不少于30万的项目的业绩证明。投标人应在投标文件中提供该业绩项目的中标公告。
7. 投标厂家自行准备5分钟以内的现场演示。
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