 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171020
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  高速打磨抛光机                       2台
第2包  全自动冲蜡、煮盒一体机               4台
第3包  口腔颌面外科模型                     40套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年09月29日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年10月20日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年09月29日   

第1包  高速打磨抛光机2台参数要求

联系人：周老师025-85031912

	1、马达功率：不小于450W

	2、风扇排量：不小于750 m³/h

	3、噪音水平：不大于70dB(A)

	★4、电动机适合连续操，从700---1500转/分，每调节一下转速增加250转

                   从1500---6000转/分，每调节一下转速增加 500转

选择1500---3000转三标准转速

	5、安全设备保证证书（国家认可的安全性认证）

	6、打磨盘的轴配有减振器, 无噪音，无震动

	★7、接孔过滤口，可达到国家健康和安全认证标准(环境净洁标准)

	8、低压力下有效吸尘，强力的吸尘装置迅速带走额外的粉尘

	9、进行湿式和干式的抛光

	10、配有不锈钢收集器


第2包  全自动冲蜡、煮盒一体机4台参数要求

联系人：周老师025-85031912

	1．★全自动程序设计，可放置8个型盒

	2. ★多功能触摸屏，可设置时间，温度，低水位声光报警系统

	3. 保温的节能水箱

	4、电压：220-240V/50/60Hz

	5、输出功率：不低于1800W，最大2000W

	6、噪音不超过70dB（A）

	7、★水箱容量不小于18.5L

	8、重量不超过43KG

	9、★尺寸：W≤610mm，H≤540mm，D≤420mm


第3包  口腔颌面外科模型40套参数要求

联系人：周老师025-85031912

	使用学科
	口腔颌面外科学

	技术参数
	1、该口腔外科模型配有标准解剖形态牙齿和能用于切开和缝合的牙龈。
2、可进行包括阻生齿拔除在内的拔牙练习，牙体模型拔出后可再置回模型上重复练习。拔牙步骤、方法接近临床操作。
3、牙龈上含脓肿模型，脓肿切开后，有脓液流出。 

4、该模型还可用于多种口腔外科临床的操作训练，如根切术和骨突切除等。
5、可与我院现有各类型模型及国家医学考试用模型及仿头模配套使用。
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