仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20141028
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：梯度PCR仪


                    1套
第二包：荧光定量PCR仪



              1套

第三包：近红外光谱仪



                 1套

第四包：智能校园移动信息系统



        1套

第五包：教学测评系统                           1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：国产设备人民币报价，进口设备如能免税请用美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年10月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年11月4日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2014年10月28日   
第一包：梯度PCR仪 联系人：沈老师  联系电话：13813894748
1、标注样品升降温速率，确保模块与样品的温度保持一致。
2、温度范围：4.0-99.9℃。 
3、样品模块温度升降温速率：大于3.0 ℃/S。80
4、样品模块单孔温控和整个模块控温均匀性要求：小于±0.25℃。
5、要求有热盖 ：工作温度大于95℃；且热盖温度稳定。
6、程序设置有记忆功能：可储存100个以上程序。
7、显示屏：触摸式显示屏，设置参数简单方便。
8、具有断电自动保护功能。
第二包：荧光定量PCR仪 联系人：乐老师  联系电话：86862035
1、 加热方式：半导体温控模块

2、 升/降温速度： 大于2 ℃/s

3、 支持梯度功能

4、 温度精确度：设定值/显示温度的±0.25°C（35°C--95°C）

5、 温度均一性： ±0.50°C，温度范围35°C--95°C

6、 样本容量：96孔板或者八联管

7、 光学系统：LED激发光源

8、 激发通道数：不低于4通道

9、 检测通道数：不低于4通道

10、精密度：可以分辨5000和10000个拷贝（置信区间为99.7%)；

11、动力学范围：大于9个数量级

12、样品通量：1-96个样本/次 

13、试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂

14、分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告基因分型结果、熔解曲线、实时动态监测运行，扩增和检测同时进行

15、 提供终身免费上门技术支持及维护，仪器无需维护成本

第三包：近红外光谱仪 联系人：都老师  联系电话：86868476
1.采样方式：
1.1积分球漫反射检测系统：
1.1.1配置高灵敏度InGaAs检测器，积分球漫反射光的收集效率须高于95%，积分球测样系统配置化学惰性蓝宝石检测窗口，内部金箔背景自动采集。
1.1.2配置144个固体样品漫反射采样瓶。
1.2.透射检测系统：   

1.2.1配置独立高灵敏度InGaAs检测器。
1.2.2配置自动检测系统，可自动背景测定。
1.2.3配置适应于光程为0.5-10mm的比色皿或玻璃管的液体透射分析支架
1.2.4提供720个6mm直径液体透射玻璃管。
2.光谱仪技术：
2.1.干涉仪：      

2.1.1配置具备每秒10万次磁浮式高速动态调整迈克尔逊干涉仪，以保证每次测定结果的高度稳定性和重现性（需提供动态调整干涉仪证明材料）。
2.1.2配置近红外高光通量CaF2分束器，以保证高灵敏度性能。
2.2.光源、激光器和内部维护：
2.2.1共配备2个近红外卤钨灯光源
2.2.2光源和激光器的更换可由用户自行进行无需调整光路，光源更换无需打开仪器主机箱。
3.性能参数
3.1.光谱范围：光谱范围能覆盖12,000-4, 000 cm-1 （833-2500nm）
3.2.分辨率：优于4 cm-1 (0.6 nm at 1250 nm)；
3.3.波数准确度：± 0.03 cm-1 （0.005nm at 1250 nm）
3.4.波数重现性：10次测量的标准偏差 < 0.006 cm-1
4.仪器与计算机间通讯：
4.1采用USB等标准接口。
5.软件
5.1.操作软件：


5.1.1直观、灵活、易用和图形化的操作界面，可进行中、英文等多语言切换，以适应不同操作者需求，与Windows 7专业版兼容
5.1.2系统与系统间模型和方法的转移只需拷贝模型文件和工作流程文件
5.1.3完整的系统安全工具包括用户密码, 登录, 和数字签名
5.1.4可通过无需编程的工作流程（workflow）设计，实现标准操作程序（SOP）的执行，能自动生成格式可客户化的(按用户要求设计)检测报告
5.2.化学计量学软件：
5.2.1具有光谱预处理和光谱范围优选功能，具有光程预处理功能
5.2.2具有完整的诊断工具如歧异数据发现、PCA分析、纯光谱解析、交叉验证、残差光谱分析、PCA得分分析等，具有各种灵活的数据操作功能，兼容各种光谱数据格式如.CSV, .JDX, .IRD, .NIC, .WMF, .TIF, .SPC, .IRS, .GAML, .IGM等, 光谱图数据与含量或类别数据可自动对应成表导出到Excel或Text文档中
5.2.3配备完整的定量和定性分析工具，定量算法包含有经典最小二乘回归CLR, 逐步多元线性回归SMLR, 主成分回归PCR, 偏最小二乘回归PLS及其各种改进算法如加权PLS和非线性PLS; 定性算法包括线性判别分析、相似度和距离匹配技术、光谱检索技术和SIMCA等
5.2.4化学计量学软件需要兼容目前实验室拉曼光谱仪谱图数据及谱库，能够实现对实验室拉曼光谱仪光谱数据的定性和定量分析，确保测试和研究工作的延续和拓展。
第四包：智能校园移动信息系统

  联系人：张老师  联系电话：13951681662
1、系统要求：
一、实现更准确、高效的完成“新生入学电子注册、学年注册、毕业学位信息核对”

需实现将个性化的学生信息推送至其手机，学生听到手机响后直接回复相应内容即可实现核对，系统将结果自动统计反馈给发起老师，有问题的个别学生自行到教务处提交相关证明进行信息修改。
二、实现手机选课，方便学生，缓解服务器压力
将选课延伸到手机端，通过手机进行选课，一方面方便了每一位学生，另一方面也缓解了服务器的压力。
三、实现师生的手机教学信息门户，可用手机随时随地查询教学信息
建立手机教学信息门户，让师生可随时随地查询课程考试安排及成绩、自习答疑教室，并实现师生更大时间空间交流
四、实现个性化的信息发送，让通知通告更及时、更准确、更方便
各类通知公告，通过关键字匹配，将个性化通知及时准确发送到师生手机。
五、实现及时准确的手机提醒
通过手机实现会议、监考、首次上课、登分截止、教研中期检查或结题、邮件到达等提醒。

2、各模块参数及要求
	移动管理数据平台及数据交换平台
	业务解析同步系统，移动数据平台，支持在校生20000人规模

	移动门户数据平台
	门户数据解析同步系统，门户移动数据平台，支持在校生20000人规模

	通讯平台
	XMPP通讯支撑平台支持在校生20000人规模

	面向学生的手机端系统
	可实现学生查看图形化本周课表，可查看学校新闻、及自习教室，可接收学校各类通知，提醒、调研等信息，还可通过手机客户端进行选课及考试报名，还需支持师生间，以及师生与教务管理部门间的即时交流及通讯

	面向教师的手机端系统
	可实现教师查看图形化本周及下周课表，可查看学校新闻、可接收学校各类通知，提醒、调研等信息，还可通过手机客户查看监考、考试等信息，还需支持师生间，以及师生与教务管理部门间的即时交流及通讯


3、基本参数：
	基本参数

	支持同时在线数量
	30000人

	手机端支持类型
	所有智能机及非智能机，对ANDROID\IPHONE有单独客户端

	手机视频点播
	支持，可接入公开课等学校视频课程

	手机地理信息系统
	支持，可实现点名报到功能

	学校通知到达速率
	5分钟

	产品成熟度
	在万人以上本科院校已成熟使用2年以上

	WEB端信息推送模式
	支持个性化信息解析，群发时做到发送对象个性化、发送内容个性化


第五包：教学测评系统

  联系人：张老师  联系电话：13951681662
一、系统要求：
1、实现手机 app端和web端并存测评
学生系统有评测模块，提示你还有多少门课程还没有评测，点击进去，对每个教师评测，从表一的五个指标，手机系统也可以完成，和PC端一样，除客观评测还有主观评价。
2、实现系统后台提供指标设置，测评结果保存数据库
PC端和手机端不冲突，数据统一保存数据库，对数据库要求，及时关联教务系统的相关数据(如学生、教师、课表等信息)

3、实现评测时间的定时触发
系统后台能定时触发，如上完课一周内测评，系统要找出课程，自动推送测评调查，时间可设置。
4.实现按条件检索

     管理员可通过不同的条件筛选，检索自己需要的得分及排名情况

二、各模块参数及要求：
	移动管理数据平台及数据交换平台
	业务解析同步系统，移动数据平台，支持在校生20000人规模

	通讯平台
	XMPP通讯支撑平台支持在校生20000人规模

	学生系统
	课程上完即评价，一门课多个老师上，每个老师课程结束都要评测一次，并做提交时间，不能全选一样的结果等限制

	教师系统
	显示总评分：教师上了同课不同班，不同课不同班，要将各教学班  评价再平均。
评测结果显示：任课教师可以看到其所教的教学班的评分（平均数±标准差）、上同门课的教师中的排名、教研室排名、专业排名、校排名、以及学生的主观建议。

	管理员系统
	信息导入管理端，不同权限，权限可配置。分院管理权限、全校管理权限等。


3、基本参数
	基本参数

	支持同时在线数量
	30000人

	手机端支持类型
	所有智能机及非智能机，对ANDROID\IPHONE有单独客户端

	手机地理信息系统
	支持

	测评通知到达速率
	5分钟

	测评信息推送模式
	支持个性化测评信息解析，群发测评信息时做到发送对象个性化、发送内容个性化


