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第1章 [bookmark: _Toc523931345]招标公告

[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614221][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc444669970][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc513029242]南京医科大学就至诚楼监控系统改造采购项目公开招标，相应资金已落实，欢迎符合招标公告资质要求的供应商前来投标。
一、采购项目名称及编号
（一）采购项目名称：南京医科大学至诚楼监控系统改造项目
（二）采购项目编号：NJMUZB3012019042 
二、采购项目的预算金额:   ￥ 19.9万元
三、采购项目需求
（一）项目具体要求详见第三章：项目需求；
（二）进口设备一律采用人民币报价(包干价)，其他币种报价不予接受，后果由投标人承担。
四、投标商资格要求：
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料（注：分别提供纸质材料并加盖公章，原件备查）；
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人和授权代表的身份证明；
　  2、2017或2018年度的经审计的财务报告复印件加盖公章（成立不满一年不需提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　  4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
(二)其他资格要求：
1、投标人须具有建筑智能化工程专业承包或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质(提供复印件,原件备查)；
2、投标人拟派驻的项目经理必须具有：国家注册二级建造师证书（机电安装专业）且具有有效的安全生产考核证（B类证）(提供复印件,原件备查)；
3、投标人须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
（三）本项目不接受联合体投标；
（四）本项目不允许分包或者转包。
五、获取招标文件的信息
公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。招标文件在南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注以上网页发布的信息更正公告。
六、投标截止时间及开标信息
（一）投标文件接收开始时间：2019年7月02日上午08:30（北京时间）
投标文件接收截止时间：2019年7月02日上午09:15（北京时间）
投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。
（二）开标时间：2019年7月02日上午09:15（北京时间）
开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（3） 投标文件接收要求：投标文件一式五份，其中正本一份、副本四份，在标书封面标注“正本”、“副本”字样，标书密封并在封口处加盖公章。开标一览表密封装订单独递交。逾期送达及未按要求密封的投标文件，采购人不予接收。
（四）开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
（五）需要现场澄清的问题，投标商代表未到场书面澄清确认的，后果自负。
七、投标保证金
本次招标项目不收取投标保证金。
八、投标无效的情形
（一）投标文件未加盖公章、法人或者授权代表未签字；
（二）未按照招标文件规定的格式投标；
（三）投标报价超过项目预算；
（四）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
（五）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
九、本次招标联系事项
采购人联系人：陈老师                电话：025-86868572 
项目需求方联系人：刘老师            电话：15195907653
邮政编码：210000
地址：南京医科大学江宁校区明达楼108室（南京市江宁区龙眠大道101号）
十、其他
1、本次招标不安排标前会议和现场勘查（如有必要，投标人可自主前往现场勘查，现场勘查时间：工作日9:00-16:00，联系人：刘老师，电话：15195907653，地址：南京医科大学江宁校区至诚楼）
2、本次招标不需要提供样品。
[bookmark: _Toc523931346][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
5、招标文件的约束力
投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc517190883]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）项目需求
（4）评标方法与评标标准
（5）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在南京医科大学校园网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc517190884][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、技术及售后服务承诺书等部分。
10.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应具有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的能力。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据采购项目要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是样品、手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、供货一览表与分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表与分项报价表。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式（进口设备一律采用人民币报价），投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用、外贸代理费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425]（1）项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
（2）项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848]13、技术参数响应及偏离表和投标货物说明
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.3投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准；
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力；
14.3培训计划；
14.4提供参加本项目类似案例简介；
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，评标时按开标一览表中价格为准。
15.3开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
16、投标保证金
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
16.3下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc49090512]17、投标文件份数和签署
17.1投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
17.2投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc517190885][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]18、投标文件的密封和标记
18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
18.2密封的投标文件应：
（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。
（2）注明投标项目名称、标书编号及包号。
（3）未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]19、投标截止时间
19.1采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的递交
20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
20.2未按照招标文件要求的格式编制的投标文件，后果由投标人承担。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的修改和撤回
21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。
21.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价，作为无效投标文件处理。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
21.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc517190886]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，未现场参加的授权代表视为同意开标，如有需要现场澄清而未到场的授权代表后果自负。
22.2按照规定同意撤回的投标将不予开封。
22.3开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。
22.4采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
22.5投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
22.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、评标
23.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24．投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
 24.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]25.1无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的。
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
（3）投标人在报价时采用选择性报价的。
（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）未通过符合性检查的。
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
（8）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）因重大变故，采购任务取消的。
（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
[bookmark: _Toc517190887][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26、确定中标单位
26.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准确定中标人；
26.2采购人将在“南京医科大学校园网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]26.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）向采购人、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的；
（3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
[bookmark: _Toc200451960]（7）不符合法律、法规的规定的。
26.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
27、质疑处理
供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
28、中标通知书
28.1中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc517190888][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]29. 签订合同
29.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc517190889]八、其他
30、样品
项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还。
未中标人自通知之日起一个月内未撤回样品，采购人可自行处理，后果自负。
[bookmark: _Toc523931347]第三章   项目需求
[bookmark: _Toc523931348][bookmark: _Toc401414769]
一、工程概况
南京医科大学至诚楼原有监控系统与基建同步建设，前端配置标清摄像机84只，在大楼物业值班室配置监控存储主机2台，系统建于2012年。由于各种原因，目前系统已瘫痪，已无法维修。现需对整套监控系统进行升级改造，更换全部摄像机，所有摄像机信号全部通过光纤专网传输到校安防监控中心统一存储、控制、管理。 
[bookmark: _Toc9134][bookmark: _Toc29901]二、设计依据
1.《智能建筑设计标准》                  GB/T50314-2006
2.《建筑智能化系统工程实施及验收规范》  DB32/366-99
3.《安全防范系统验收细则》              GA 308-2001
4.《视频安防监控数字录像设备》          GB20815-2006
5.《视频安防监控系统工程设计规范》      GB50395-2007
6.《安全防范视频监控系统联网信息传输、交换、控制技术要求》   （GB28181-2011）
7.《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公安部）
8.《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字[2011]37号）
9.《关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》（公科信[2010]30号）
10.《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信[2011]5号）
11.《计算机信息系统安全等级保护管理要求》（GAT388-2002B）
12.国家颁布的相关法律、法规、规定等。
本项目所适用的标准应为国家颁布的最新标准。
三、至诚楼监控改造要求
1.更换所有摄像机：将原有84只标清摄像机全部换成200万像素星光摄像机，确保监控效果；
2.原有电源线、网线、接入交换机等能利用的尽量利用，线路绑扎整齐并明确标识。
3.摄像机信号经过汇集交换机后通过安防专网全部接入教学楼监控中心机房统一录像管理。考虑到中心原有配置及今后扩展，监控中心机房配置一台36盘位（配36块6TB企业级硬盘）磁盘阵列接入云存储系统及综合安防管理平台，统一集中存储、集中管理及上大屏显示。
4.本项目要求所有新增监控系统设备必须与我校目前保卫处监控系统平台无缝对接。中标后十个工作日内，在正式合同签订前，现场测试投标人的监控系统平台无缝对接实施方案，如实施方案不可行即取消其中标资格。
[bookmark: _Toc423351124]四、主要设备技术参数
[bookmark: _Toc15060][bookmark: _Toc23327]1. 200万像素星光级高清网络摄像机
1.1 200万 1/1.8" CMOS星光级半球网络摄像机。
1.2 ★传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度彩色：彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR。
1.3 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。
1.4 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
1.5 不低于IP67防尘防水等级。
1.6 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。
1.7 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
1.8 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
1.9 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。
1.10 需提供公安部型式检验报告
2.云存储主机
2.1 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。
2.2 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩8个千兆网口或增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。
2.3 ★可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。
2.4 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
2.5 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像。
2.6 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复；在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
2.7 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出。
2.8 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。嵌入式Linux实时操作系统。
2.9 支持录像任务自动检测功能，对录像任务的执行计划与执行结果进行自动比对，筛选出缺失录像，自动连接具有本地存储功能的前端设备将缺失录像下载到云存储中。
2.10 支持将2台管理节点构成的HA主备模式，在线无缝扩充为3台；并且支持在由3台管理节点集群在线扩充为5台，系统业务均不受影响。
2.11 ★支持系统内多存储节点故障后，只要系统内的正常存储节点不少于1台，仍可进行正常的录像写入，仍具备磁盘间容错能力。
2.12 提供近五年来获得的国家级存储技术获奖证书。
2.13 需提供公安部型式检验报告
五、南京医科大学江宁校区至诚楼监控系统改造工作量清单
	序号
	产品设备名称
	规格型号、技术参数
	推荐品牌
	数量
	单位

	一、校园监控中心机房扩容，增加云存储及企业级硬盘，留有扩展余量

	1
	监控中心管理平台对接
	要求此次新增设备无缝接入监控中心现有综合管理平台，含视频接入许可
	海康、宇视、大华
	1
	项

	2
	36盘位云存储主机
	见主要设备技术参数要求
	海康、宇视、大华
	1
	台

	3
	企业级硬盘
	硬盘 3.5英寸 6000G 7200转 256M SATA3，
	希捷、西部数据、海康、宇视
	36
	块

	二、前端摄像机全部更换，所有摄像机信号全部通过汇集交换机接入到教学楼校园监控中心机房管理平台进行集中存储、控制、显示及管理。

	3
	200万像素星光半球摄像机
	原有摄像机全部更换，见主要设备技术参数要求
	海康、宇视、大华
	84
	只

	4
	摄像机电源
	12V5A
	
	84
	只

	5
	24口汇集交换机
	 已有，利用
	海康
	1
	台

	6
	24口接入交换机
	1.整机交换容量256Gbps，包转发率51Mpps
2.24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口，POE供电
3.管理端口1个Console口
4.支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
5.支持IPv4和IPv6路由功能
6.支持IGMP Snooping /MLD Snooping
	华三、华为、锐捷、海康
	1
	台

	7
	线路整理
	包括更换部分老化的电源线网线、所有线路整理、线路标识绑扎等
	天诚、帝一、远东
	1
	项

	8
	辅助材料
	含PDU、光纤熔接及跳线、水晶头、接插件等
	
	1
	项


六、建设要求
1. 工期要求：工程必须在合同签订后20天内安装调试完毕，调试完毕后需经过验收。
2. 投标人所投设备不得低于招标文件中推荐产品的品牌和档次，其所有技术和功能不得低于采购要求以及项目整体性能的实现，否则作废标处理；
3. 本次招标不接受联合体投标；中标公司不得转包或分包，一经发现，甲方有权单方面当即与乙方解除合同，施工所造成的损失均由中标人承担，同时由其所引起用户方的工期、经济损失、安全事故等均由中标人承担；
4. 中标单位项目经理及专职安全员需常驻施工现场，做好安全、质量、进度的管理与协调，直至项目竣工验收完毕；
5. 中标单位所有现场管理与施工人员均持证上岗，并购买意外伤害保险。
6. 根据审计结果开具增值税专用发票。
七、售后技术服务要求
1.投标方至少提供包括服务热线电话、联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站的服务请求方式，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持，并承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。
2.投标人需承诺售后服务期内的免费7×24在线技术服务，投标人需承诺在接到用户报修后2小时内响应，技术人员4小时到达用户现场提供系统服务。
3.每周维护人员上门进行机房巡检，发现故障苗头立即进行保养维护。每季度对监控点设备进行一次巡检，发现故障苗头立即进行保养维护。寒暑假期间对前端监控探头进行一次清洗。
4.系统设备发生故障，招标人保修后，投标人必须在2小时内上门响应，判断故障。摄像机、前端设备故障当天修复，当天无法修复的必须提供备机；机房系统设备发生故障，当天查明原因，提出维修方案，两天内无法修复的，必须提供备机。同一设备维修两次后，第三次必须对设备进行更换。
5.遇到招标人遇到诸如高级别安全检查，突发事件等紧急情况，投标人必须派出技术保障人员在现场保障监控系统的良好运行。
6.投标人须提供一式两份维保台账，由维保人员和使用人员分别持有，每次日常维护，故障修复，紧急保障必须记录在案，由双方指定人员签字确认。每半年投标人必须根据维保台账提供一份维保记录汇总表给招标人留存。
7.未能做到日常保养维护要求的，每次在应付款中扣除贰仟元。未能达到到故障修复与更换要求的，每次在应付款中扣除伍仟元。
八、货款支付：
本项目不支付预付款，全部费用待货物交付且安装、调试、验收、审计完成后支付合同价款的97%，余3%的合同价款于正常使用一年后无息支付。项目最终结算金额以审定价为准，审计费用承担按照相关文件执行。付款前，乙方应提供合法有效的全额发票。



第四章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	1
	投标报价（30分）
	投标报价与基准价偏差（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	2
	技术响应（22分）
	投标技术参数的符合性（22分）
	投标人需对应招标文件逐条应答，详细说明投标货物品牌、型号、实际技术参数。招标文件“主要设备技术要求”中，所有指标（打“★”的指标或评委会认为指标有意义的）完全响应得20分，负偏离一项扣2分，扣完为止；评审专家认为对本项目升级改造有意义的正偏离一项加0.5分，最高得2分。
根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》并提供加★号项技术支持资料等有关资料打分，投标人须逐条应答。

	3
	产品响应（8分）
	厂商授权（2分）
	投标人提供主要设备（CVR存储服务器、摄像机）厂家针对本项目的授权书得2分，没有不得分。

	
	
	厂商质保（2分）
	投标人提供主要设备（（CVR存储服务器、摄像机）厂家针对本项目的质保函得2分，没有不得分。

	
	
	厂商认证证书（4分）
	为保证本系统可靠性，需提供主要设备厂商相关证书，评标委员会据此评定标的产品制造商及其产品技术品质：
1）投标人所投产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书，为一级证书的得2分，为二级的得1分。
2）投标人提供的监控设备品牌被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为驰名商标的得 2分，其余不得分。
（提供相关证明材料复印件加盖原厂公章，没有原厂公章不得分）；

	3
	技术方案（15分）
	项目技术方案（10分）
	投标人需在投标时提供详细可行的本项目所有新增监控系统设备与保卫处监控系统平台无缝对接实施方案，经评审专家综合评分，优得5-6分，良的得3-4分，一般得0-2分；
提供本项目的深化设计图纸，提供得4分，不提供不得分

	
	
	项目实施方案（5分）
	评审专家根据投标人提供的项目实施方案、项目人员组成、时间进度安排、项目安全及质量措施综合评分，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分；

	5
	售后服务（8分）
	售后服务（6分）
	评审专家根据供应商提供的售后服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、对用户培训等评分，优得5-6分，良得3-4分，一般得0-2分；

	
	
	本地化服务（2）
	投标人注册地在南京或外地供应商在南京设有分公司或办事处，能提供全面本地化技术支持服务的得2分（提供相关证明材料）；

	6
	企业资信与业绩（16分）
	信用等级（2分）
	企业信用等级AAA得2分，其他不得分。

	
	
	投标人标准化体系认证等情况（6分）
	投标人具有ISO9001质量管理认证体系、职业健康安全管理体系GB/T28001、环境管理体系认证GB/T24001证书，每项得2分，最高得6分。

	
	
	业绩（8分）
	自2016年1月1日以来承接过高校类似的安防监控项目，每个项目得1分，最多得8分。
以上业绩须提供合同及验收报告复印件（加盖公章），原件备查。

	7
	国家政策导向（1分）
	投标主要产品为节能、环境标志产品（1分）
	环境标志产品：根据财政部、生态环境部 财库[2019]18号文件精神，投标人所投产品在环境标志产品政府采购品目清单范围内并提供相应认证机构发放的认证证书的得0.5分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）
节能产品：根据财政部、发展改革委 财库[2019]19号文件精神，投标人所投产品在节能产品政府采购品目清单范围内并提供相应认证机构发放的认证证书的得0.5分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）
注意：投标主要产品如为自主创新、节能及环境标志产品投标人需提供有关证明材料。



[bookmark: _Toc523931349]第五章  投标文件格式
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投标文件





项目名称：
招标编号：
    投标人名称：
          日期：





[bookmark: _Toc517190894]投标函格式
致：南京医科大学
根据贵方的 项目（项目编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________       （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，我公司宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期天期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：                           电话：
传真：
投标人开户行名称：
投标人名称：
账号： 
投标人授权代表姓名（签字）： 
投标人名称（公章）： 
法人（签字）：

日期： ____年__月__日

[bookmark: _Toc517190895]法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 项目（项目编号：）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购投标、合同签订等有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
代理人（被授权人）：_______________________
身份证号码：_______________________  
联系电话：（手机）_______________________
单位名称：________________________________
单位地址：________________________________

法人签字：
授权单位盖章：

日期：     年   月    日
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]

[bookmark: _Toc517190896]开标一览表
项目名称：
项目编号：   分包号：
	    项目名称
	

	投标总报价
	大写：人民币
小写：¥                             

	货物品牌及型号
	

	质保期限
	

	其他优惠承诺
	





投标单位名称（加盖公章）：
 日期：  年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
    3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。



投标产品配置及分项报价表
	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


法定代表人或授权代表签字：
投标单位名称（加盖公章）：

供货一览表

	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






法定代表人或授权代表签字：
投标单位名称（加盖公章）：








[bookmark: _Toc120614284]
技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	符合、正偏离、负偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





法定代表人或授权代表签字：
投标单位名称（加盖公章）：





商务条款偏差表
（投标文件与招标文件的偏差）
	序号
	招标要求
	投标响应
	符合、正偏离、负偏离
	原因

	1
	营业执照
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明
	
	
	

	3
	授权代表身份证明
	
	
	

	4
	法人授权书
	
	
	

	5
	财务报表
	
	
	

	6

	缴税及社保证明
	
	
	

	7
	无重大违法说明 
	
	
	

	8
	“信用中国”查询证明
	
	
	

	9
	供货期限要求
	
	
	

	10
	支付方式要求
	
	
	

	11
	售后服务及质保要求
	
	
	



 法定代表人或授权代表签字：
投标单位名称（加盖公章）：

第六章  拟签订的合同文本
甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________ 
地址：                         地址：                 
联系方式：                     联系方式：                   
甲、乙双方根据南京医科大学             项目公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。
一、货物内容、数量及金额
	编号
	货物名称
	规 格 型 号（品牌）
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：                          合计（小写）：        元
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。


二、结算方式
[bookmark: _GoBack]2.1结算方式：本项目不支付预付款，全部费用待货物交付且安装、调试、验收、审计完成后支付合同价款的97%，余3%的合同价款于正常使用一年后无息支付。项目最终结算金额以审定价为准，审计费用承担按照相关文件执行。付款前，乙方应提供合法有效的全额发票。
2.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.3乙方指定账户信息：
开户行：________   __ 
户名：  _________   __
账号： _______________
三、交付方式、时间及地点
3.1交付方式：乙方按甲方书面通知之日，运送至甲方指定地点，经甲方指定收货人书面签收，则为完成交付 
3.1交付时间：___________________
3.2交付地点：___________________
四、货物包装、发运及运输
4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
五、质量保证及售后服务
5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。
5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.3上述货物的质保期      年。（自交货验收合格次日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内响应，并在      小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费从合同款中扣除或由乙方承担。
5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.6 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。
六、调试和验收
6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。
6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。
6.3 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
6.4 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。
6.5 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。
6.6 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。
七、技术资料
7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
八、知识产权
乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。
九、违约责任
9.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。
9.2 甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。
9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。
9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权解除本合同，合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。 
9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减本合同总金额的10%的货款，尾款不足10%的，乙方应当补足。
十、不可抗力事件处理
10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、合同生效及其它
12.1招投标文件作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。
12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。
12.3 本合同正本一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。
12.4 其他：                                              。    
甲方： 南京医科大学                         乙方： 
地址：南京市江宁区龙眠大道101号            地址： 
法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：
联系电话：                                  联系电话：    
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