 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171212
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  信息发布显示屏                    65个
第2包  PP柜                              37台
第3包  多功能酶标仪                       1台
第4包  预算50万以上招标代理              2年
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年11月21日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年12月12日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年11月21日   

第1包  信息发布显示屏65个参数要求

联系人：李老师025-86869571

程/考试信息显示壁挂屏软件功能要求
	序号
	项目
	功能要求

	1 
	基本要求
	1. 运行于Android4.0版本操作系统。
2. 适应硬件规格为：22寸16:9竖屏屏幕/8G存储/1G内存。
3. 界面清晰美观。
4. 支持与学校实训中心管理系统无缝对接。
5. 支持接收学校其它相关系统信息并显示。

	2 
	安全性要求
	1. 信息保密：软件设计符合国家相关保密要求，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的安全。
2. 数据完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。
3. 审计：记录应用日志，对事件进行分析。
4. 权限：课程/考试信息应只通过远程控制进行显示和切换。

	3 
	功能要求
	1. 注册房间：可从实训教学系统获取房间列表并注册到所选房间，可更换注册房间。
2. 显示课程信息：包括课程名称、授课教师姓名、授课教师照片、助教姓名、课程类型、授课开始时间、授课结束时间、授课房间名称、学生人数。
3. 显示考试信息：包括当前考试的房间名称、考站名称、考生照片、考生姓名、考试开始时间、考试结束时间、考试剩余时间、考试状态、考试场景、任务要求、病例资料；下一站考试房间名称、考站名称；下一位考生姓名、考试开始时间、考试结束时间。
4. 显示其它信息：提供显示其它信息接口，学校相关系统可通过此接口显示其它信息，可显示的内容元素包括文字、图片，可指定显示元素的属性和位置。
5. 显示下一个事件信息：可显示此房间时间上紧邻的下一个事件，包括事件名称（如课程/考试名称）、事件开始时间、时间结束时间。

	4 
	其它要求
	1. 提供完整、可靠、详细的项目实施方案。
2. 提供系统初装配置和用户手册。


第2包  PP柜37台参数要求

联系人：陈老师025-86869321

数量：37个
技术参数：
1. 可以用于各种腐蚀性化学品存储
2. 规格尺寸：450mm*900mm*1800mm
3. 柜体分为上、下两部分，采用PP材质，厚度不小于8mm，采用无缝焊接，柜体牢固，密封性较好
4. 柜门上、下双开门，上双开门带透明视窗，下双开门全PP材质
5. 层板：上、下部分各2层，四周需有立边，具有一定的防溢效果；一次注塑成型，设计为活动式，可上下调节，可单独取出；可在标配基础上增配层板
6. 柜体上下两部分均需双锁结构，以利于实现“双人双锁”管理
7. 锁具要求：需采用优质金属和工程塑料制成；兼顾抗冲击和耐腐蚀、高温及低温；打开状态钥匙不能拔出
8. 把手：桥式把手，采用PP材质，抗腐蚀
9. 铰链：PP材料，耐腐蚀性能好
10. 警示标签：柜门有“腐蚀性”警示标示
11. 柜顶排气孔直径160mm，留160mm接头，接头长度不小于10cm
第3包  多功能酶标仪1台参数要求

联系人：方老师13770531901


1. 光栅式光谱发生器，连续波长200-1000nm，无需额外购买滤光片

2. 可检测吸光度（Abs)和荧光强度(FI)。吸收度波长范围达200－1000nm, 荧光波长范围250－850nm, 步进波长1nm


3.* 具备检测光吸收比色皿和荧光比色皿两种检测模式

4. 可读取6、12、24、48、96和384孔微孔板。提供终点检测、动力学、单孔扫描和光谱扫描四种测读模式

5. *可把微孔板光径转化为1cm比色皿光径，还可校正移液器。

6. 用各种酶标板，如平底板、圆底板、锥形底板等都能得到准确的结果

7. 具有孵育震荡功能

8. 测读范围： 0.000-4.000 OD，线性范围（405nm）：0.000到3.000 OD

9. *200-1000nm内波长带宽：≦4nm

10. 波长重复性： ±0.2nm

11.测读准确性：< ±0.006 OD±1.0%，0-2.0 OD

12. 测读精确性：< ±0.003 OD±1.0%，0-2.0 OD

13. EX波长范围： 250~850nm，递增量1nm；

14. EM波长范围： 360~850nm，递增量1nm；

15. 带宽：  9nm ；

16. 精确度：3fmol/孔荧光素 (200微升96孔板上)

17. 读板类型：6-384孔板

18. 读板速度：96孔板： 终点法18s，荧光15s

19. 温度可调，范围：室温+4℃—45℃

20. 系统包括：主机、分析软件、操作手册、防尘罩、连接线

第4包  预算50万以上招标代理2年要求

联系人：仲老师025-86868572

1、在遵守国家招标投标以及政府采购等相关法律、法规的前提下，尊重甲方的意愿，为甲方提供优质服务。

2、对提供招标必须的相关资料和文件提出修改的，须通知使用方，并与之协商。

3、协助办理货物招标报建、备案事宜。

4、负责依法组织成立评标委员会、谈判小组、询价小组，并负责采购活动现场的组织工作。
5、编制发布招标公告/资格预审公告、编制资格预审报告、编制并发售招标文件、需要时编制招标文件的补充与修改，组织技术交底、组织开标评标，协助评标委员会撰写评标报告、发中标通知书等工作。

6、根据需要，协助甲方拟定与中标人签订的合同。

7、负责相关采购资料的整理、归档和保管，并接受甲方的查询；

8、中标人所供货物，在安装调试过程中，如出现重大质量问题，必要时协助甲方处理。

9、按相关规定收取代理服务费用，提供和公开相关收费依据和代理招标收费基准费率。
评标方法与评标标准
1、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
投标人不得有股权交叉或管理人员交叉
2、综合评分标准
本项目采用综合打分法确定中标候选人。综合得分值最高的为中标人，评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。
	项目
	分值
	评 分 依 据
	得分

	投标报价
	30分
	招标代理收费按照中华人民共和国发展计划委员会2002年10月颁发的“关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”(计价格[2002]1980号)执行及苏价服[2014]383号文规定，投标报价按收费标准进行报价；投标报价为收费标准基准价的得30分，以此为基准，每高于基准价1%的扣1分计算(小数点后保留两位)，扣完为止。
	0-30分

	企业资质及实力
	9分
	1、投标人具有工程招标代理机构甲级资格证书且注册资金≥5000万的得6分，其他得2分。
2、投标人具有有效期内的质量管理认证体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最多得3分。
	0-9分

	项目组负责人实力
	10分
	1、具有高级工程师及以上职称的得4分，工程师的得2分。
2、具有注册造价工程师、咨询工程师（投资）、国家注册监理工程师的得2分/个，最多6分。
	0-10分

	项目组人员配备
	32分
	1. 项目组成员具有招标师资质的1分/人，最多4分。
2. 项目组成员具有注册造价师资质的2分/人，最多10分。
3. 项目组成员具有工程师职称的1分/人、高级工程师的2分/人，最多10分。
4. 项目组成员具有咨询工程师的2分/人，最多8分。
注：项目组成员最多6人（不含项目负责人），若多于6人的此项不得分。以上人员资格可以兼得。
提供证书复印件加盖公章；提供社保机构出具的近半年（2017年5月—2017年10月）投标人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，事业单位不能提供养老保险证明的，需要提供上级行政主管部门的相关证明。
	0-32分

	企业业绩
	15分
	2015年1月1日（以招标代理合同签订时间为准）以后签订过的高校年度框架合同的，每提供一份招标代理合同得5分，最多得15分（提供合同复印件，原件备查）
	0-15分

	招标代理方案
	4分
	1、招标代理项目策划方案：按好1分、一般0.8分、基本0.6分打分。
	0-4分

	
	
	2、招标代理项目组岗位职责：按好1分、一般0.8分、基本0.6分打分。
	

	
	
	3、招标代理的合理化建议：按好1分、一般0.8分、基本0.6分打分。
	

	
	
	4、招标代理服务承诺：按好1分、一般0.8分、基本0.6分打分。
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