
仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160919
          公司：

我校拟采购心肺听诊模型仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

1 心肺听诊模型教师机     一套
2 肺听诊模型学生机       八套                

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。标的五个部分不可拆分（分项报价、汇总）。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。
3、本项目为“交钥匙”工程，工程包括安装、施工、检测、验收、后续服务和配套设备材料供应等。
4、联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国 
   联系电话：86869281
技术咨询：陈老师13915962085
4、投标截止时间：：2016年09月18日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产管理处

                                    2016年9月9日                                  
	（网络版）智能化心肺检查和腹部检查教学系统
	JC5000/GGF教师主控机
	▲一、模型采用可自动识别听诊部位的电子听诊器，大大优于普通听诊器的听诊效果。

二、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后各听诊部位安装了矩阵非接触识别传感器，心脏瓣膜相应部位有微型振动传感器，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。

三、 能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤；

四、有“扩听示教”功能，无需点击界面可由电子听诊器引导各部位发出相应的心音及呼吸音。

五、听诊部位以骨性标识各肋骨肋间隙为标准。

六、每幅心电图均有自动测量尺，学生可任意测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度，整幅心电图的心律与节律，测量后自动报出测量数据。

▲七、心肺听诊仿真人可模拟195例以上病人的综合体征且提供病例表。

八、仿真人体皮肤柔软，有弹性，可触摸分辩各肋骨、肋间隙、腹部触诊体征43种以上，肝触诊有三种不同质地的变化（质软、质中等硬、质硬）。

九、腹部触诊电子标准化病人为半屈膝状，能模拟腹部血管杂音及肠鸣音的听诊。

十、采用ＵＳＢ声卡，可使听诊效果提高５０％，同一台学生机上两具听诊标准化病人可同时听诊不同部位且声音不同，声音无干扰。

▲十一、系统自动识别功能，系统可自动识别模型故障发生位置并提供解决方案。

十二、所有软件应提供软件登记证。
十三.、配置如下：

心脏听诊多媒体教学软件  1套

· 肺部听诊多媒体教学软件  1套

· 心肺听诊考核与练习软件  1套

· 心电图教学与考核软件    1套

· 腹部触诊听诊教学与考核练习软件  1套

· 心肺听诊触诊仿真电子标准化病人  1具

· 腹部触诊听诊仿真电子标准化病人  1具

· CAN总线局域网络集成电路     1套

· 电子听诊器  1把

· 模型外衣    2件

· 钢木结构教师实验台    1套

· 有源音箱      1套

安装设备配套配件（网线及线槽等）

  需电脑一套含报价中(参考：联想商用机B4550 

CpUG1840 ；内存:2G；DvD光驱；19.5寸液晶显示器；有串口及PCI扩展口)


	套

	
	JC5000/GGF学生实验机
	▲一、模型采用可自动识别听诊部位的电子听诊器，大大优于普通听诊器的听诊效果。

二、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后各听诊部位安装了矩阵非接触识别传感器，心脏瓣膜相应部位有微型振动传感器，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。

三、 能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤；

四、有“扩听示教”功能，无需点击界面可由电子听诊器引导各部位发出相应的心音及呼吸音。

五、听诊部位以骨性标识各肋骨肋间隙为标准。

六、每幅心电图均有自动测量尺，学生可任意测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度，整幅心电图的心律与节律，测量后自动报出测量数据。

▲七、心肺听诊仿真人可模拟195例以上病人的综合体征且提供病例表。

八、仿真人体皮肤柔软，有弹性，可触摸分辩各肋骨、肋间隙、腹部触诊体征43种以上，肝触诊有三种不同质地的变化（质软、质中等硬、质硬）。

九、腹部触诊电子标准化病人为半屈膝状，能模拟腹部血管杂音及肠鸣音的听诊。

十、采用ＵＳＢ声卡，可使听诊效果提高５０％，同一台学生机上两具听诊标准化病人可同时听诊不同部位且声音不同，声音无干扰。

▲十一、系统自动识别功能，系统可自动识别模型故障发生位置并提供解决方案。

十二、所有软件应提供软件登记证。
十三、配置如下：

心脏听诊多媒体教学软件  1套

· 肺部听诊多媒体教学软件  1套

· 心肺听诊考核与练习软件  1套

· 心电图教学与考核软件    1套

· 腹部触诊听诊教学与考核练习软件  1套

· 心肺听诊触诊仿真电子标准化病人  2具

· 腹部触诊听诊仿真电子标准化病人  1具

· CAN总线局域网络集成电路     1套

· 电子听诊器  2把

· 模型外衣    3件

· 钢木结构学生实验台    1套

安装设备配套配件（网线及线槽等）

  需电脑一套含报价中(参数参考：联想商用机B4550 

CpUG1840 ；内存:2G；DvD光驱；19.5寸液晶显示器；有串口及PCI扩展口)


	套



