仪器设备招标文件

项目编号：njmu-20180809p-3
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

项目名称：南京医科大学和江苏省人民医院远程会议互联系统1套  
（预算￥13万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（详见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份（四份密封加盖公章）。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为接受本招标书的所有要求。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布信息：

凡有意参加投标者，请登陆南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/下载电子招标文件，本次招标文件下载免费。

4、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2018年 08 月 09 日当天下午（北京时间）

投标文件接收截止时间：2018年 08 月 09 日下午 13:30前（北京时间）

投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

5、开标有关信息：
开标时间：2018年 08 月 09 日下午 13:30（北京时间）

开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。
6、本次招标联系事项：

采购单位：南京医科大学

联系人：陈老师

电话：025-86868572

地址：南京医科大学江宁校区明达楼108室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

邮政编码：210000

负责部门：资产和产业管理处物资保障科

7、中标公告：本次招标的中标信息将会在开标结束后公示在南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/，请参标单位自行登录查阅！
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年07月16日   
附件：
   南京医科大学和江苏省人民医院远程会议互联系统---技术指标要求
联系人：孙老师 13913983463
一、远程视频会议系统

根据远程视频会议系统的房间分布需求，要求达到远程会议、远程授课、等功能。需求如下：
1. 该系统无需任何外部控制系统的接入；
2. ★由摄像机组成和语音图像定位与分析部件组成。其中包含双跟踪摄像机，以及一个全景摄像机；
3. 支持根据与会人数增减，自动调节取景范围；
4. 整个设备须支持4K及以上分辨率；
5. 智能跟踪系统可扩展统计会议室内人数的功能；
6. ★自动语音跟踪摄像系统具有人面识别功能，跟踪定位全过程不影响会场图像效果。跟踪过程中采用全景摄像头画面，特写镜头定位完成后，系统自动切换成特写镜头画面；
7. 智能系统须支持2套系统通过网线进行级联使用的功能；
8. 具有12倍光学变焦能力；
9. ★智能导播系统要求无需通过网络进行传输，在同一根电缆中完成图像传输和控制传输功能，避免网络因素导致信号延迟；
10. ★自动语音跟踪摄像系统不受其他杂音干扰，如：鼓掌、走动声音、远端会场声音等；
11. ★该系统要求和原有的全景摄像头对接
12. ★该系统要求与原有的高清视频会议终端、视频系统核心平台相兼容（最好是同一品牌）；
13. ★互联，要求目前主要和江苏省人民医院会议系统对接。可以点对点召开远程视频会议，也可以多点同时视频会议,还可以召开多组多点远程视频会议，每个会场能看到参会会场的画面、听到声音，相互发言交流,同时可以分享桌面内容(WORD、EXCEL、PPT等)
14. ★要求原有品牌和原厂厂家质保函和原厂厂家授权   （主要设备不得低于三年厂家质保）
15. ★：要求满足南京医科大学的原有系统和江苏省人民医院现有的系统的接入和对接。   
注:打 ★号项技术参数为必须满足项，否则按无效应标处理。
二、高清视频会议终端配置如下：
1、 通信协议：符合国际电联ITU H.323和IETF SIP标准。
2、 系统架构：★终端采用1U机架式分体结构，嵌入式操作系统
3、 接口：（提供背板接口图）
（1）★支持至少4个高清视频输入接口和4个高清视频输出接口，其中包含3G-SDI输入接口和3G-SDI输出接口
（2）★支持至少3个音频输入接口和2个音频输出接口，其中包含数字音频输入和输出接口
4、 视频：
（1）★视频编解码算法应符合国际标准ITU H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264High Profile、H.264 SVC协议。
（2）视频图像格式应支持1080P60帧/秒，并向下兼容主要分辨率
（3）视频编码能力支持在1.7Mbps带宽下实现1080P60帧/秒图像效果，1Mbps带宽下实现1080P30帧/秒图像效果，512Kbps带宽下实现720P 30帧/秒图像效果（提供第三方权威机构检测报告）
5、 音频：
（1）★支持ITU G.722.1C、G.719和AAC-LD等宽带音频编码协议
（2）  支持22KHZ以上宽频语音
6、 双流：
（1）支持H.239和BFCP双流标准。 
（2）支持双流内容分辨率达1080P60帧/秒效果（提供第三方权威机构检测报告），
（3）为满足会议室内多人需轮流发送双流的需求，支持PC通过无线IP的方式发送双流，并能对双流内容进行放大。
7、 镜头：
（1）★标配同一品牌PTZ云台高清镜头，镜头具备至少12倍光学变焦，支持自动对焦功能，摄像机参数可调；
（2）★支持信号线对镜头直接供电，不用外接电源线
（3）镜头支持至少1080P60帧/秒以上的图像抓取能力
（4）支持镜头预置位功能，设置预置位时可保存位置图像，用户可根据图片预览预置位的实际位置，至少支持10个预置位
8、 麦克风：
（1）标配全向数字麦克风，麦克风上具备声音开关按钮，并且具备静音状态显示。
（2）支持多个麦克风级联，扩展会场拾音范围。
（3）全向麦有效录音半径须达5米，具备回音抑制功能，可屏蔽手机信号干扰。
9、 网络适应性：（提供第三方权威机构检测报告）
（1）20%的网络丢包时，图像清晰、无马赛克；
（2）70%的网络丢包时，声音连续清晰；
（3）全中文支持：
（4）为方便管理员和用户使用，要求所有管理、操作界面全部采用中文，支持在用户操作界面上设置显示多个快捷呼叫号码，方便用户日常使用，支持智能飞屏技术，可将会议呼叫从移动终端一键转移到会场终端
10、扩展能力：
终端支持语音跟踪智能导播功能，使用双镜头，1个镜头照全景，1个镜头跟踪发言人特写，在多人发言讨论的情况无需人工操作，可在全景和发言人特写镜头间智能切换
11、★多方会议接入能力要求：

终端支持6点内置MCU能力,能够满足其他6方与会者同时呼叫终端，组建高达6方参加的视频会议，支持双流数据共享，实现会议分屏会议画面的切换及显示布局的调整。

12、★融合接入能力要求：

终端应具备完善的融合统一通信接入能力，能够与微软通讯产品进行无缝对接，实现音视频、双流内容的互联互通。
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图片仅做参考
注:打 ★号项技术参数为必须满足项，否则按无效应标处理。
	三、附表：南京医科大学和江苏省人民医院远程视频会议系统需求清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	高清视频会议终端（定制）
	台
	1
	　
	　

	2
	投影仪连接线
	套
	1
	　
	　

	3
	连接线  （定制）
	套
	3
	　
	　

	4
	矩阵卡
	套
	1
	　
	　

	5
	施工费（含辅材）
	项
	1
	　
	　

	6
	调试费
	项
	1
	　
	　

	7
	税点
	项
	1
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