仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180503
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  正置荧光显微镜           1台（预算￥33.6万）
第2包  人体powerlab系统        1套（预算￥17万）
第3包  远程会议、会诊、培训系统 1套  （预算￥20万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章，如有一家多包投标的，请分别制作标书。
三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年04月11日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年05月03日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年04月11日   

第1包  正置荧光显微镜1台（预算￥33.6万）

联系人：常老师18551767761

﹡1、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果。

﹡2、具有明场、荧光、PlasDIC观察功能。

﹡3、目镜10X，视场≥23mm。高眼点、宽视野设计，双眼视度分别可调。

4、 配备5X、10X多功能物镜；20X长工作距离，荧光专用EC物镜；40X长工作距离荧光专用EC物镜。

5、配置紫外、蓝、绿三种荧光滤色块。

6、五位物镜转盘。

7、人性化设计载物台，可分别放置不同规格培养皿或是玻片进行观察，满足不同研究需要。

7、荧光光源为长寿命金属卤素灯光源120W,使用寿命>2000小时。

* 8、彩色、制冷型高灵敏度CCD，有效物理像素300万，像素尺寸4.54um×4.54um，芯片尺寸2/3”，数字化范围14bit，最大图像采集速度1936×1460下38幅/秒，动态范围≥2500:1（68dB）。
9.软件功能：图象分析软件具有图象输出、图象增强、图象注解、图象档案、报告产生、空间测量工具等功能，所有软件免费升级。

10.专利的聚焦结构，保证样品在长时间观察下焦平面不移动，满足样本的长时间观察研究需要。
11．产品部件如显微镜、CCD、图像分析系统由一家制造厂商生产提供，以保证提供优越的图像质量和完善可靠的售后服务。

﹡12、独特的覆膜技术，光学元件长时间不生霉。且不使用任何化学防霉剂，绿色环保，对环境和使用者不会造成任何伤害。

13﹡参数必须满足。
第2包  人体powerlab系统 1套（预算￥17万）

联系人：吴老师13814114201

1． 主机:

*(1)
输入通道数量：        4个(2 DIN差分输入通道, 2 完全隔离的生物电通道)

*(2)
集合采样速率:        400KHz/s 

(3)
最大带宽:                  25 KHz

(4)
模拟输入信号放大范围：    ±20 mV - ±10 V，共9档

(5)
模拟输入信号滤波：        1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz 和交流      电源滤波功能

(6)
最大输入电压:             ±15 V

(7)
模拟信号输出通道:          2个

(8)
输出范围:                 +200mv ~+10 V

(9)
生物电放大器低通滤波:     10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz

(10)
生物电放大器高通滤波:     单极0.5 Hz and 10 Hz

*(11)
生物电放大器安全认证:     IEC 60601-1人体安全认证

 (12)
数模转换精度:             24 bits

(13)
输出精度:                 16 bits

*(14)
刺激器电压/电流转换方式:   软件自动控制

(15)
刺激器开关：              主机面板手动控制或软件自动控制

(16)
电源滤波器功能

*(17)
数据传输:                 USB2.0, 连接计算机(Windows或MACINTOSH兼容)

2． 软件：

*(1)
中英文版本,实验课程与高端教学和国际教学接轨，可实现双语教学

(2)
基于HTML文件设计,方便实验课程查看和管理; 

(3)
系统预设实验参数及设置, 因而无需每次实验开始时重新设置; 同时,在软件操作界面中可调节与通道显示相关的设置,从而提供更好的视觉体验.

(4)
实验内容包含背景资料,实验目的,实验方法及步骤的多媒体实验指导,可引导学生一步步的自主完成整个实验过程,大大减轻教师工作量,提高实验教学效率,

(5)
一体式的系统设计,既包括了实验数据的实时采集,又有数据结果的分析和基础理论知识和实验技能的教授

(6)
有自动的数据统计及图表生成功能, 并可快速自动生成完整的实验报告

(7)
互动式的实验教学, 实验问题集成在软件中的每个实验课程后, 可增强教学实验对的学生的启发性

(8)
面向管理员(教师),提供专门的编辑软件,可对现有的实验课程进行编辑更新或增加原创实验内容

*(9)
可在实验室环境下在教师主机PC和学生客户端PC之间构建局域网,便于学生实验报告或数据的及时递交,共享和课程管理.

(10)
厂商建有系统的教学网站，定期发布更新实验资源，并免费提供下载实验扩充包和新的实验文件,从而不断提升产品的功能和附加价值

(11)
数据可保存为Windows文件,与EXCEL等程序链接,便于后期统计分析
3、主要配件:脉搏传感器、呼吸绑带、血压计、心音传感器、握力传感器、心电脑电肌电电极、呼吸放大器流量头等等。
第3包  远程会议、会诊、培训系统 1套（预算￥20万）

联系人：李老师13851713511

	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量

	1
	高清摄像机
	Panasonic
	AW-HE48SKMC
	台
	1

	2
	65寸电视机
	创维
	65G7
	台
	1

	3
	高清视频会议终端
	宝利通
	Polycom Group 550-1080P
	台
	1

	4
	电视连接
	创维
	　
	批
	1

	5
	电脑
	联想
	 M415-B053 I3-61004G1TDVDRW EDU 21.5
	台
	1

	6
	电视移动支架
	NB
	CS65
	个
	1

	7
	投影仪
	爱普生
	CB-2155W
	台
	1

	8
	投影仪吊架
	NB
	T817
	副
	1

	9
	投影屏幕
	红叶
	 120寸 
	块
	1

	10
	屏幕遥控器
	红叶
	　
	套
	1

	11
	VGA线
	国产
	　
	批
	1

	12
	数字会议系统主机
	SONIC-PRO
	TL2200
	台
	1

	13
	数字会议系统主席单元
	SONIC-PRO
	TL2200A
	1
	1

	14
	数字会议系统代表单元
	SONIC-PRO
	TL2200B
	套
	6

	15
	领夹无线话筒
	SONIC-PRO
	UHF-1000
	套
	1

	16
	电源时序器
	PRO-803
	CHONJIAYI
	套
	1

	17
	功率放大器
	SONIC-PRO
	KA-300
	台
	1

	18
	卡包音箱
	SONIC-PRO
	KV-10II
	只
	2

	19
	音箱支架
	SONIC-PRO
	　
	套
	2

	20
	充电箱
	SONIC-PRO
	TL-2200C
	台
	1

	21
	机柜
	图腾
	　
	个
	1

	22
	矩阵
	AE
	AE-HDM10404
	台
	1

	23
	调音台
	SONIC-PRO
	MX12C
	台
	1

	24
	白板
	得力
	7883 90*150cmH
	个
	1

	25
	摄像机延长线
	国产
	　
	根
	3

	26
	管材和辅材
	国产
	　
	批
	1

	27
	安装调试费
	　
	项
	1

	28
	税点
	含增值票
	项
	1


6

