 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170321
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   核心交换机配件及接入层交换机   1批
第2包   动物房通风系统过滤器           1批
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年02月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年03月21日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年02月27日   

第1包   核心交换机配件及接入层交换机1批参数要求

联系人：潘老师025-86869303

1、RG12006 系统 引擎一代；2个
      2、RG12006 系统 1400W电源；2个
      3、RG12006 线卡：2个XFP接口+24个SFP千兆通用接口+12个复用10/100/1000M自适应电口线卡；1块
      4、24口接入层交换机：24口10/100/1000M自适应端口，4个千兆SFP光口；27个
5、48口接入层交换机：48口10/100/1000M自适应端口，4个千兆SFP光口，3个

第2包   动物房通风系统过滤器1批参数要求

联系人：夏老师15895889107
一、供应商资质
1、具有法人资格、注册资金不低于100万元。
2、投标商必须是生产制造厂家。
3、具有国家对该行业供应商要求的各类有效证件，包括企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证，必须为一般纳税人二、过滤器采购数量和要求
	名称
	规格型号
	预估用量（个）

	初效板式过滤器
	290*290*45-G4-铝框
	80

	
	290*492*45-G4-铝框
	110

	
	290*595*45-G4-铝框
	400

	
	492*595*45-G4-铝框
	280

	
	595*595*45-G4-铝框
	280

	中效袋式过滤器
	290*290*500-20GI-F8-3P
	65

	
	290*492*500-20GI-F8-3P
	90

	
	290*595*500-20GI-F8-3P
	320

	
	492*595*500-20GI-F8-5P
	230

	
	492*492*500-20GI-F8-5P
	24

	
	595*595*500-20GI-F8-6P
	230

	初效袋式过滤器
	490*592*381-G3医学专用滤芯-5P-20GI
	32

	
	592*592*381-G3医学专用滤芯-8P-20GI
	32

	中效袋式过滤器
	490*592*381-20GI-F7-5P
	32

	
	592*592*381-20GI-F7-8P
	32

	高效过滤器
	484*484*220（H14） 
	310

	
	320*320*220（H14） 
	160


三、招标方式 
    各型号过滤器采用单价竞标的方式，采购数量为全年预估量，上下浮动在10%以内。
