 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171201
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
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1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年11月24日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年12月01日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年11月24日   

第1包  大容量高性能存储参数要求

联系人：陈老师025-86869366

1、性能指标
· 7节点4U存储服务器，每节点配置如下：
CPU：Intel Xeon E5-2620 v4（含散热片）两颗
内存：64GB及以上
硬盘：2.5寸SSD硬盘，≥400G总容量
网卡：双口万兆网卡两块
服务器盘位数≥36，支持4TB、8TB SATA企业级NAS硬盘
· 汇聚读带宽≥6.5GB/s，汇聚读带宽≥6.5GB/s；
· RAID冗余和节点冗余后，磁盘容量利用比≥60%；
· 可横向扩展的存储系统，容量支持≥100PB，节点数支持≥1024；
· 安全性需满足任意两个节点同时损坏任意两块磁盘，数据不丢失，读写业务不中断；
· 支持快速恢复，单节点完全崩溃时可快速恢复集群，无需对故障节点数据进行重载
2、 功能指标
· 支持同时对外提供块存储、对象存储以及文件存储服务；
· 提供全中文管理界面，支持异常情况下的邮件以及微信告警；
· 数据可以在NAS存储和对象存储池间互传，便于数据的归档以及调阅；
· 提供单一命名空间，所有NAS数据均存放在同一个文件系统命名空间中；
· 支持基于目录或用户的配额管理，以确保存空间的合理管理和使用；
· 基于文件夹QoS管理，可约束特定文件夹读写带宽及IOPS，确保存储资源合理分配
· 存储系统支持管理节点直接使用Linux命令在存储系统内部完成数据直接迁移；
· 存储系统支持自动同步管理节点跟计算节点间的环境变量以及计算工具能力。
3、 服务
含存储软件License，硬件安装服务，原存储数据迁移服务，软硬件3年免费维保。
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