团委舞台灯光改造招标文件
招标书编号：NJMU-20140826YQ
          公司：

我校团委拟对舞台灯光进行改造（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：舞台灯光改造          
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）技术要求响应表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年8月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年9月2日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                     2014年8月22日   
第一包：舞台灯光改造   联系人：朱老师    联系电话：18001592829
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	LED染色灯
	灯珠数量：54粒3W，14红14绿14蓝12白
出光角度：15度
照度：2米照度：23300 LUX；6米照度：2720 LUX；
通道：8CHs；功率：140W；电流：700mA；
电压：100-240VAC  
	40
	台

	光束电脑摇头灯
	灯泡：Philips ＭＳＤ Platinum 5R  189W(8000K 色温，2000小时)
功耗：100V~240V/50~60Hz
通道模式：16个国际标准DMX512通道
水平扫描：540°(16bit精度扫描)
垂直扫描：280° (16bit精度扫描)
色片盘：14个插拔式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果 
旋转图案盘：17个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
棱镜盘：8棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能
频闪：双铡刀频闪频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪
调光：0%~100%线性调光
雾化：0%~100%线性雾化，
美观的蓝白液晶显示 采用穿梭轮选择菜单，方便快捷、
电子整流器：使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，更节能
	12
	台

	DMX信号放大器
	1进8出，信号隔离放大器
	1
	台

	电脑调光台
	DMX512/1990信号输出。240控制通道。
LCD液晶显示屏，LED指示灯。
8个通道的控制推子，可同时控制12台。
16通道电脑灯+24调光通道+24开关通道。
12个走灯程序，可以循环运行程序，每个程序最大40步。
	1
	台

	24路配电箱
	24路固定直通配电箱
	1
	台

	影视线缆
	舞台灯光专业阻燃软电缆
	500
	米

	插座配件等
	　
	1
	批

	辅材
	　
	1
	批


